## Beregn tetthet

##

Beregn Tetthet-verktøyet lager et tetthetskart fra punkter eller linjegeoobjekter ved å spre kjente mengder av et fenomen (vises som attributter for punktene eller linjene) over kartet. Resultatet er et lag som består av områder klassifisert fra minst til høyest tetthet.

For punktinndata bør hvert punkt representere plasseringen av en hendelse, og resultatlaget representere en telling av hendelsen per arealenhet. En høyere tetthetsverdi på en ny lokasjon betyr at det er flere punkter nær den lokasjonen. I mange tilfeller kan resultatlaget tolkes som en risikoflate for fremtidige hendelser. Hvis inndatapunktene representerer lokasjoner for lynnedslag, kan resultatlaget tolkes som en risikoflate for fremtidige lynnedslag.

For linjeinndataene representerer linjetetthetsflaten det totale antallet linjer som ligger i nærheten av hver lokasjon. Enhetene for de beregnede tetthetsverdiene er linjelengden per arealenhet. Hvis linjene f.eks. representerer elver, vil resultatlaget representere den totale lengden på elvene som er innenfor søkeradien. Dette resultatet kan brukes til å identifisere områder som er egnet til beitedyr.

Andre bruksmåter av dette verktøyet omfatter følgende:

- Opprette kriminalitetstetthetskart for å hjelpe politiet med å fordele ressurser til områder med mye kriminalitet.
- Beregne tettheten av sykehus innenfor et fylke. Resultatlaget vil vise områder med høy og lav tilgjengelighet til sykehus, og denne informasjonen kan brukes til å bestemme hvor nye sykehus skal bygges.
- Identifisere områder som har høy risiko for skogbrann på bakgrunn av på tidligere skogbranner.
- Finne lokalsamfunn som er unna fra de store motorveiene for å planlegge hvor nye veier skal bygges.

## Velg punkt- eller linjelaget som beregningen av tetthet skal baseres på

Punkt- eller linjelaget som beregningen av tetthet skal baseres på.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Velg analyselag i levende atlas eller Velg analyselag som du finner nederst i rullegardinlisten. Dette åpner et galleri som inneholder en samling lag som vil være nyttige i mange analyser.

## Bruke et antallfelt

Ta med et felt som angir antall hendelser på hvert sted. Hvis du f.eks. har punkter som representerer byer, kan du bruke et felt som representerer befolkningen i byen som antallfelt, og det resulterende befolkningstetthetslaget vil beregne større befolkningstetthet nær byer med større populasjon.

Hvis standardvalget Ingen blir brukt, vil hver lokasjon antas å representere ett enkelt antall.

## Søkeavstand

Skriv inn en avstand som angir hvor langt du vil søke å finne punkt- eller linjegeoobjekter ved beregning av tetthetsverdier. Hvis du f.eks. oppgir en søkeavstand på 10 000 meter, blir tettheten av hvilket som helst sted i utgangslaget beregnet på bakgrunn av geoobjekter som er innenfor 10 000 meter fra lokasjonen. Lokasjoner som ikke har noen hendelser innenfor 10 000 meter, vil få en tetthetsverdi på null.

Hvis ingen avstand blir oppgitt, blir det beregnet en standardverdi som er basert på plasseringene av inndatageoobjektene og verdiene i antallfeltet (hvis det er lagt inn noe antallfelt).

## Klipp ut udata til

Du kan enten tegne eller legge til et lag som angir området du vil at tetthetene skal beregnes for. Hvis du for eksempel beregner tettheten av fisk i en innsjø, kan du bruke innsjøens grense i denne parameteren, og utdataene vil tegnes bare innenfor innsjøens grense.

## Klassifiser etter

Velg hvordan tetthetsverdiene skal klassifiseres i områder.

- Like intervall – Arealene lages slik at rekken av tetthetsverdier er lik for hvert areal.
- Geometrisk intervall – Arealene er basert på klasseintervaller som har en geometrisk serie. Denne metoden sikrer at hver klasseserie har omtrent samme antall verdier innenfor hver klasse, og at endringen mellom intervallene er konsekvent.
- Naturlige knekkpunkter – Klasseintervaller for arealer er basert på naturlige grupperinger av dataene. Det identifiseres klasseknekkverdier som best grupperer lignende verdier, og som fremhever forskjellene mellom klassene.
- Likt område – Områdene lages slik at størrelsen er lik for hvert område.. Hvis resultatlaget f.eks. har flere høye tetthetsverdier enn lave tetthetsverdier, blir det laget flere arealer for høye tettheter.
- Standardavvik – Arealene lages på bakgrunn av standardavviket for de predikerte tetthetsverdiene.

## Antall klasser

Angir antall klasser (område med predikerte verdier) i resultatlaget. Hver klasse definerer grenselinjene for arealer. Verdiene av disse klasser avgjøres av parameteren Klassifiser ovenfor.

## Resulterende arealenheter

Spesifiser de resulterende arealenhetene. Tetthet er antall delt på areal, og denne parameteren angir måleenheten for arealet i beregningen av tetthet.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.