## 选择最佳设施点

##

可通过“选择最佳设施点”选择最佳设施点位置。该工具可通过满足给定目标的方式为设施点请求分配位置。

设施点代表提供某种服务的场所（例如消防站、学校、图书馆、商店或配送中心）。请求位置代表请求设施点所提供服务的位置，例如汇总给定区域人口的人口普查区块点。

选择最佳设施点工具可帮助您回答问题，例如

- 在紧急情况下，床位接待能力受限且无法超过时，如何将家庭分配到正确的灾难援助中心？
- 如何将居民区分配到最近的图书馆分馆并查找每个分馆可招待的潜在顾客数？
- 如何找到可最小化配送到一系列杂货店所需的总体行驶时间（和未来成本）的杂货店配送中心最佳地点？
- 为确保住在距公园五分钟路程内的城市居民数最大，新公园应坐落于何处？
- 为使一个县 40% 的宠物主人驾车行驶到任一宠物店的时间不超过 10 分钟，这些宠物店在该县的最佳位置是哪里？

## 目标

指定向设施点分配请求位置时必须满足的目标。

可通过选择最佳设施点指定您正在处理的问题类型 - 目标。已对该工具进行优化以为特定目标提供解决方案。不论目标是什么，本质上均使用相同的基础方法达成解决方案 - 将给定请求位置的请求量分配到最近的设施点。目标改变了处理距离（或时间）与请求间相互作用的方式。该工具考虑到了行驶距离/时间和请求量，以及在某些情况下设施点的容量。如果目标支持最小化行驶时间，例如，工具将继续二次尝试最大化已分配的请求。同样，如果目标是最大化已分配请求，则该工具将通过最小化行驶时间（将请求位置分配到最近的设施点而不仅仅是任意设施点）来执行此操作。

根据您所使用的数据和设置，不同的目标可能会产生相同或类似的结果。但是，您应指定最适合您分析的目标。

## 分配到现有设施点

如果您不希望建立新设施点并且希望向具有限制或无限制容量的现有设施点分配请求，请使用此目标。

此目标根据设施点的容量和周边区域的请求量向设施点分配请求。将请求分配到最近的设施点，直到满足可用容量。如果指定了最大行程，则不会向设施点分配任何超出行程的请求位置，即使尚未完全分配所有请求。

## 最小化行程

如果您希望定位满足最小化请求位置和设施点之间的总体行驶时间或行驶距离的设施点，请使用此目标。

通常在设施点和所有请求位置间存在定期行驶时应用此目标。您将要使用此目标，例如，最小化将货物从配送中心运送到商店的总体行驶距离，或以最小化所有与会者行驶时间的方式选择会议地点。

## 最大化覆盖范围

如果您希望最大化在特定时间或设施点距离范围内的请求量，请使用此目标。

此目标将选择一组满足已分配最大请求量的设施点，其中包括分配到各最近单个设施点的每个请求位置的全部请求。

该目标需要有限的最大行程；否则，所有请求都将分配到一个设施点。不会分配超出任意设施点距离或时间的请求位置（这将显示未满足请求的位置和需要其他设施的位置）。

## 最大化覆盖容量

如果您希望最大化设施点覆盖的请求量（设施点具有有限容量），请使用此目标。

此目标将选择一组满足已分配最大请求量而不超出任何设施点容量的设施点。将每个请求位置的全部请求分配到距其最近的具有可用容量的单个设施点（即，如果向设施点分配请求位置将超出设施点的可用容量，则不会分配请求位置，也不会分配部分请求）。

## 覆盖请求百分比

如果您希望找出需要覆盖请求的给定百分比的最小设施点数量，请使用此目标。

此目标将选择达到指定请求百分比所需的最小设施点数。对于在两个或多个设施点最大行程内的请求位置，将在设施点间根据其到每个设施点的距离对其请求进行按比例分割。通常当人们选择要访问的设施点并假设他们通常访问最近的设施点（所有其他因素相同的情况下）时使用此目标。

其他选择设施点的目标需要指定要选择的设施点数，该目标与此类目标不同，将根据您希望满足的请求百分比为您选择设施点数量。假设设施点没有容量限制。

## 测量

同包括浏览分析在内的其他工具类似，可指定使用距离还是时间来测量行程，也可以从多种出行模式中进行选择，例如步行时间、行驶时间、农村行驶距离等。可用的出行模式由您的组织管理员决定。使用 行驶时间、 农村行驶时间或 货运时间时，可选择包括一周中特定的某一天和一天中特定的某个时间的交通。

为将请求位置准确分配到设施点，请指定出行是从设施点到请求位置（例如从消防站到房屋）还是从请求位置到设施点（类似顾客到图书馆）。选择最佳设施点将考虑单行道上的出行方向，是否可以从一条街转弯到另一条，道路交叉口是否不能左转等（具体取决于出行是从设施点到请求位置向外延伸，还是从请求位置到设施点向内延伸）。

## 请求位置图层

该点图层代表具有设施点所提供服务请求的位置。该工具根据所选目标将这些请求位置分配到合适的设施点。

请求位置具有相关请求量。如果所有请求位置的请求相同，则使用常量指定该值。如果请求量随请求位置而变化，则使用请求位置图层中的字段指定每个请求位置的值。

无论设施点到请求位置的距离为多远，请求都会分配到设施点，直到所有请求均已分配。可向请求位置图层分配最大行程以创建中断距离或时间 - 不会分配任何超出中断值的请求位置。如果所有请求位置的最大行程相同，则使用常量指定该值。如果最大行程随请求位置而变化，则使用请求位置图层中的字段指定每个请求位置的值。

如果该目标类型为 覆盖请求百分比，则您需要指定希望设施点获取的最大请求百分比。

除了从地图中选择图层，您还可以选择下拉列表底部的 选择 Living Atlas 分析图层或 选择分析图层。此操作将打开一个图库，其中包含可用于多种分析的图层集合。

该工具支持请求位置图层中最多包含 10,000 个要素。

## 所需设施点图层

该点要素表示通过提供某种服务充当设施点的位置。与通常表示构建或安置新设施点的位置的候选设施点相比，所需设施点通常表示已存在的位置。分配请求位置时，该工具会在使用 候选设施点图层中的设施点前优先使用 所需设施点图层中的设施点。

所需设施点的容量可以无限制（即，可满足所有被分配的请求）或有限制。如果所有设施点具有相同的限制容量（例如消防站可服务的家庭为 - 4,000），请指定常量值。如果设施点间的容量不同（例如每所中学的可用新生空位），请为每个设施点指定含容量值的字段。

该工具支持 所需设施点图层中最多包含 100 个要素。

## 候选设施点图层

该点要素表示通过提供某种服务充当设施点的位置。与通常表示已存在位置的所需设施点相反，候选设施点通常表示构建或安置新设施点的位置。

根据分析目标，您需要从一组候选设施点中指定选择的候选设施点数量。如果同时指定了所需设施点和候选设施点，该工具会在使用 候选设施点图层中的设施点前优先使用 所需设施点图层中的设施点。

候选设施点的容量可以无限制（即，可满足所有被分配的请求）或有限制。如果所有设施点具有相同的限制容量（例如消防站可服务的家庭为 - 4,000），请指定常量值。如果设施点间的容量不同（例如每所中学的可用新生空位），请为每个设施点指定含容量值的字段。

该工具支持 候选设施点图层中最多包含 1,000 个要素。

## 结果图层名称

在 我的内容中创建并添加到地图中的图层的名称。默认名称基于工具名称以及输入图层名称。如果该名称的图层已存在，则系统将要求您提供其他名称。

结果图层将包含针对以下内容的图层：具有被分配请求的设施点、分配到设施点的请求位置和将请求位置连接到其已分配设施点的分配线。分配线绘制为直线；但是，设施点和请求位置间的出行时间和出行距离始终基于您指定的出行模式而不使用直线距离。

使用 将结果保存在下拉框，可以指定 我的内容中的文件夹的名称，结果将保存到该文件夹中。