## Agregeeri punktid

##

See tööriist töötab punktobjektide kihi ja pindobjektide kihi alusel. Sisendpinna objektid võivad tulla polügoonikihilt või kandilistest või kuusnurksetest kujunditest, mis arvutatakse tööriista käivitamisel. Esmalt tuvastab tööriist, millised punktid langevad igasse määratletud alasse. Pärast vastavasse pindobjekti jäävate punktide koguarvu määramist arvutatakse ala kõikide punktide statistika. Kõige lihtsam statistika on punktide arv alas, kuid kasutada võib ka muud statistikat.

Kirjeldatud meetodit saab kasutada näiteks olukorras, kui teil on olemas kohvikute asukohad ja pindobjektid teatud maakonnas ning soovite summeerida selle alusel kohvikute müügitulu maakondade kaupa. Kui kohvikutel on atribuut TOTAL_SALES, saate arvutada atribuudi TOTAL_SALES kogusumma igas maakonnas, leida atribuudi TOTAL_SALES miinimumi või maksimumi igas maakonnas või hankida muud statistikat nagu arv, vahemik, standardhälve ja dispersioon.

Selle tööriistaga saab töödelda ka ajateadlikke andmeid. Kui sisendpunktide jaoks on aeg lubatud, siis on saadaval ajalõiguvalikud. Ajalõikudega saate arvutada pindobjekti suhted konkreetset ajalõiku vaadates. Võite näiteks vaadata tunniseid ajavahemikke, mis annaks väljundi iga tunni jaoks.

Näiteks teil on aja jaoks punktobjektid kõikide eri kohvikutes tehtud tehingute jaoks ilma alakihita. Andmed on kogutud aasta vältel ja iga tehingu jaoks on jäädvustatud asukoht ja ajatempel. Eeldades, et igal tehingul on TOTAL_SALES atribuut, saate arvutada kõikide TOTAL_SALES atribuutide summa huvipakkuvas aegruumis. Kui kõik need tehingud on tehtud ühes linnas, saame luua ühekilomeetriste ruutudega alad ja vaadata nädalasi ajalõike, et summeerida tehingud aegruumis.

## Valige punkte sisaldav kiht, mis agregeeritakse aladeks

Punktikiht, mis agregeeritakse aladeks. Ruutsalvedeks või kuusnurksalvedeks agregeeritavatel punktikihtidel peab olema analüüsiseadete abil määratud tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Valige ala kiht, millega agregeerida

Alad, millesse punktikiht agregeeritakse. Saate valida enda antud alakihi või salved, mis luuakse, kui tööriist käivitub. Salvede loomisel ruuduna määratlevad ruudu kõrguse ja pikkuse määratud arv ja ühikud. Kui teete valiku Kuusnurk määravad arv ja ühikud paralleelkülgede vahelise vahemaa.

Ruutsalvede või kuusnurksalvede abil tehtav analüüs nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi. Koordinaatsüsteemi töötlemise saab määrata funktsiooniga Analüüsikeskkonnad. Kui koordinaatsüsteemi töötlemine ei ole määratud tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks, kuvatakse käsu Käivita analüüs andmisel selle määramist taotlev hüpikaken.

## Valige ala kiht, millega agregeerida

Alakiht, kuhu punktid agregeeritakse. Kõik punktid, mis jäävad selle kihi alade piiridesse, loendatakse ning teie valitud statistikavaliku põhjal summeeritakse.

Määrata tuleb kas Salve suurus salvede jaoks või Alakiht.

## Valige salvede loomiseks ja agregeerimiseks vahemaa

Vahemaa, mida kasutatakse teie sisendpunktidele salvede agregeerimiseks. Ruudukujulise salve puhul on suurus ruudu kõrgus. Kuusnurga puhul on suurus kuusnurga kõrgus (paralleelkülgede vahel).

Määrata tuleb kas Salve suurus salvede jaoks või Alakiht.

## Agregeeri ajasammude abil (valikuline)

Kui sisendpunktikihi jaoks on aeg lubatud ja selle tüüp on ajahetk, saate kasutada analüüsimiseks ajasamme. Aega kasutades saate määrata kolm parameetrit.

- Ajasammude vahemik
- Ajasammude kordamise sagedus
- Aeg ajasammude ühildamiseks

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda nädalaste ajalõikudena. Selleks peate parameetriks Ajasammude vahemik määrama vahemiku `1 nädal`.

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda kuu esimese nädala alusel. Selleks peate määrama parameetriks Ajasammude vahemik vahemiku `1 nädal`, parameetriks Ajasammu kordamise sagedus vahemiku `1 kuu` ja parameetriks Aeg ajasammude ühildamiseks väärtuse `1. jaanuar, kell 12.00`.

## Ajasammude vahemik

Ajasammude genereerimiseks kasutatav ajavahemik Ajasammude vahemikku saab kasutada nii eraldi kui ka koos parameetriga Ajasammude kordamise sagedus või parameetriga Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Ajasammude kordamise sagedus

Ajasamm, mida kasutatakse ajalõigu arvutamiseks. Parameetrit Ajasammude kordamise sagedus saab kasutada eraldi, koos parameetriga Ajasammude vahemik, Viiteaeg või koos parameetritega Ajasammude vahemik ja Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Aeg ajasammude ühildamiseks:

Kuupäev ja kellaaeg, mida kasutatakse ajalõigu ühitamiseks. Sellest ajast alustatakse ajasammuga ajas tagasi liikumist. Juhul kui viiteaega ei valita, ühildatakse ajasamm 1. jaanuariga 1970.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Lisa statistika (valikuline)

Saate arvutada summeeritud objektide statistika. Numbriväljadel saab arvutada järgmised statistikud.

- Koguarv – arvutatakse väärtuste, mis pole nullväärtused, hulk. See funktsioon on kasutatav numbriväljade või stringide korral. Väärtuste [null, 0 ja 2] koguarv on 2.
- Summa – väljal olevate arvväärtuste summa. Väärtuste [null, null ja 3] summa on 3.
- Keskmine – arvväärtuste keskmine. Väärtuste [0; 2 ja null] keskmine on 1.
- Miinimum – numbrivälja miinimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] miinimum on 0.
- Maksimum – numbrivälja maksimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] maksimum on 2.
- Vahemik – numbrivälja vahemik. Selle arvutamiseks lahutatakse maksimumväärtusest miinimumväärtus. Väärtuste [0, null ja 1] vahemik on 1. Väärtuste [null ja 4] vahemik on 0.
- Dispersioon – raja numbrivälja dispersioon. Väärtuse [1] dispersiooni on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] dispersioon on 1.
- Standardhälve – numbrivälja standardhälve. Väärtuse [1] standardhälve on null. Väärtuste [null, 1;1 ja 1] standardhälve on 1.

Tekstiväljadel saab arvutada järgmised statistikud:

- Koguarv – stringide, mis pole nullväärtused, hulk.
- Mõni – see statistik on juhuslik valim tekstistringi väärtusest vastaval väljal.

Kõik statistikud arvutatakse väärtustega, mis ei ole nullväärtus. Tulemkiht sisaldab uut välja iga arvutatud statistiku kohta. Soovitud statistika lisamiseks valige uus atribuut ja statistik.

## Koordinaatsüsteem (wkid)

See on ajutine parameeter eelversioonile, et määrata töötlemiseks koordinaatsüsteem. Paljud suurandmete tööriistad nõuavad töötlemiseks tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi kasutamist. Vaikimisi kasutab tööriist sisestatud koordinaatsüsteemi, aga töötlemine nurjub, kui kasutatakse geograafilist koordinaatsüsteemi. Tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi määramiseks sisestage WKID. Näiteks Web Mercator tuleb sisestada väärtusena `3857`.

## Valige tulemite salvestamiseks mõni ArcGIS-i andmeladu

GeoAnalyticsi tulemeid käsitletakse ArcGIS-i andmelaos salvedena ning need kuvatakse asjakohaste Portal for ArcGIS objektikihtidena. Üldjuhul salvestatakse tulemid ajalisruumilisse andmelattu – see on vaikimisi valitud. Mõnel juhul on tulemid mõistlik salvestada relatsioonilisse andmelattu. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu.

- Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös.
- Saate tulemustega sünkroniseerida.

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui see kiht on juba olemas, siis töötlemine nurjub.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.