Rastrų analizė leidžia analizuoti didelius rastro duomenų rinkinius, naudojantis ArcGIS Image Server. Pasinaudojant serverio galimybėmis, galima greičiau išanalizuoti daugiau duomenų. Portal for ArcGIS internetinės paskyros vartotojui šiuo metu prieinami šie įrankių rinkiniai: Sumuoti duomenis, Analizuoti dėsningumus, Analizuoti vaizdą, Analizuoti reljefą ir Valdyti duomenis.

## Duomenų sumavimas

Šiame rinkinyje yra įrankis, skirtas į jūsų nurodyto ploto ribas patenkančio rastro sluoksnio statistikai skaičiuoti.

- Sumuoti rastrą viduje apskaičiuoja rastro gardelių, patenkančių į nurodyto ploto ribas, statistiką.

## Sumuoti rastrą viduje |

apskaičiuoja į nurodytus plotus patenkančių rastro gardelių kai kuriuos suvestinius statistikos rodiklius.

Keli pritaikymo pavyzdžiai:

- Turėdami vandens baseinų teritorijų sluoksnį ir aukščių rastro sluoksnį, galite apskaičiuoti kiekvieno vandens baseino aukščių diapazoną, kad nustatytumėte, kur tekantis vanduo sugeneruotų daugiausia energijos.
- Turėdami administracinių vienetų sluoksnį ir žemės panaudojimo kategorijų rastrinį sluoksnį, galite apskaičiuoti kiekvieno administracinio vieneto žemės panaudojimo skirtumus, kad nustatytumėte, kuriuose reikia daugiausia darbo jėgos, ir galėtumėte sukurti valdymo planą.

## Analizuoti požymius

Šie įrankiai leidžia nustatyti, įvertinti ir atvaizduoti erdvinius duomenų dėsningumus.

- Įrankis Apskaičiuoti tankį paima žinomus reiškinių kiekius ir sukuria tankio žemėlapį, kuriame atvaizduojamas kiekybinių reikšmių paplitimas.
- Įrankis Interpoliuoti taškus leidžia prognozuoti reikšmes naujose vietose, remiantis esamais taškų rinkinio matavimais.

## Apskaičiuoti tankį |

Tankio analizė paima žinomus reiškinių kiekius ir sukuria tankio žemėlapį, kuriame atvaizduojamas kiekybinių reikšmių paplitimas. Šį įrankį galite naudoti, pavyzdžiui, žaibo smūgių ar tornadų koncentracijos parodymui arba prieigos prie sveikatos apsaugos infrastruktūros ir gyventojų tankio parodymui.

## Interpoliuoti taškus |

Šis įrankis leidžia prognozuoti reikšmes naujose vietose, remiantis esamais taškų rinkinio matavimais. Įrankis surenka taškų duomenis su reikšmėmis kiekviename taške ir pateikia plotus, klasifikuotus pagal prognozuotas reikšmes. Šį įrankį galite naudoti, pavyzdžiui, kritulių lygiui baseine prognozuoti, atsižvelgiant į atskirų kritulių matuoklių matavimus.

## Analizuoti vaizdus

Toliau aprašytas įrankis padeda analizuoti vaizdus.

- Įrankis Taikyti rastrų funkcijos šabloną apdoroja jūsų vaizdus naudodamas funkcijų seką, kaip nurodo rastrų funkcijos šablonas.
- Stebėti augmeniją aptinka augmeniją vaizde, atlikdamas aritmetiniais veiksmais kanaluose.

## Taikyti rastrų funkcijos šabloną |

Apdoroja jūsų vaizdus naudodamas funkcijų seką, kaip nurodo rastrų funkcijos šablonas.

## Stebėti augmeniją |

Atliekami aritmetiniai veiksmai daugiakanalio rastrinio sluoksnio kanaluose, kad būtų galima gauti informaciją apie tiriamo ploto padengimą augmenija.

## Reljefo analizė

Šie įrankiai padeda analizuoti paviršiaus duomenis.

- Nuolydžio skaičiavimas – skaičiuojamas reljefo nuolydis.
- Santykio nustatymas – nustatoma kiekvienos vietos stačiausio nuolydžio kryptis.
- Matymo lauko kūrimas – nustatoma, kas gali būti matoma iš kiekvieno kraštovaizdžio taško.

## Apskaičiuoti nuolydį |

Identifikuojamas paviršius, kuriame rodomas nuolydis pagal įvestus aukščių duomenis. Nuolydis apskaičiuojamas kaip kiekvieno skaitmeninio aukščių modelio (DEM) taško aukščio pokytis.

## Nustatyti padėtį |

Identifikuojama didžiausio nuolydžio pokyčio reikšmės kryptis iš kiekvienos gardelės link jos gretimų gardelių. Padėtis gali būti laikoma nuolydžio kryptimi.

## Matymo lauko kūrimas |

Rastro paviršiuje nustatomos vietos, kurios matomos tam tikriems stebėtojams.

## Duomenų valdymas

Šie bendro pobūdžio įrankiai skirti geografinių duomenų valdymui ir jų paruošimui analizei.

- Išgauti rastrą iškerpa dalis iš rastrinio duomenų rinkinio vėlesnei analizei.
- Iš naujo susieti reikšmes priskiria skirtingas reikšmes rastro gardeliams.
- Konvertuoti elementus į rastrą konvertuoja vektorinius duomenis į rastrinius.
- Konvertuoti rastrą į elementus konvertuoja rastrinius duomenis į vektorinius.

## Išgauti rastrą |

Išgauti gardelę iš rastro pagal reikšmę, formą ar skirtingų duomenų rinkinių apimtį.

## Iš naujo susieti reikšmes |

Pakeisti atskirų gardelių ar jų intervalų reikšmes naujomis reikšmėmis.

## Konvertuoti elementus į rastrą |

Sukurti naują rastrinių duomenų rinkinį iš esamo elementų duomenų rinkinio.

## Konvertuoti rastrą į elementus |

Sukurti naują elementų duomenų rinkinį iš esamo rastrinio duomenų rinkinio.