## Kattuvad kihid

##

Kattuvus ühendab omavahel kaks või enam kihti üheks kihiks. Võite mõista kihtide ülekatet kui hulga kaartide läbimist ja ühe konkreetse kaardi loomist kõikide nende läbi töödeldud kaartide informatsiooni hulgast. Ülekate on märksa enamat kui vaid lihtne liitmine; kõik objektiga seotud ja analüüsis osalevad atribuudid kantakse samuti tulemkihti üle. Taolist meetodit kasutatakse geograafias tihti, saamaks vastust küsimusele “Mis on mille kohal?” Näited:

- Millised maad on olnud seotud 100 aasta jooksul üleujutuste piirkonnas? (Esinemine/kattuvus tähendab teise kihi peal olemist.)
- Millist tüüpi teed ühes või teises maakonnas asuvad?
- Milline maakasutus on ühe või teise mullatüübi levialas?
- Millised kaevikud esinevad mahajäetud sõjaväeosades?

Kui ruut Kasuta praegust kaardi ulatust on märgitud, kaetakse ainult need sisend- ja ülekattekihi objektid, mis on kaardil praegu nähtavad. Kui see ruut pole märgitud, kaetakse kõik sisend- ja ülekattekihi objektid ka siis, kui neid pole praegu kaardil näha.

## Vali sisendkiht

Punkti-, joone- või alakiht, mis kaetakse.

Lisaks kaardil asuvale kihile saate valida variandi Vali elukeskkonna atlase analüüsikiht või Vali analüüsikiht. Nii avaneb galerii, mis sisaldab mitmete analüüside jaoks tarvilikku kihtide kollektsiooni.

## Vali ülekatte kiht

Sisendkihis kaetav kiht.

Lisaks kaardil asuvale kihile saate valida variandi Vali elukeskkonna atlase analüüsikiht või Vali analüüsikiht. Nii avaneb galerii, mis sisaldab mitmete analüüside jaoks tarvilikku kihtide kollektsiooni.

## Vali ülekatte meetod

Ülekatte meetod määrab, kuidas sisend- ja ülekattekihti kombineeritakse.

- Ühisosa – tulemus sisaldab ülekattekihis vaid neid objekte või objektide osasid, mis kattuvad sisendkihi objektidega. Joone ja ala nähtuste lõikumisel on võimalus määrata, millist tüüpi nähtusi on soov väljundina saada.

  Punktid punktidega |  |
  Punktid joontega |  |
  Punktid aladega |  |
  Jooned joontega |  |
  Jooned aladega |  |
  Alad aladega |  |

- Ühend – tulemus sisaldab objekte nii sisendkihist kui ka ülekattekihist. Valik Ühend on saadaval ainult siis, kui sisendkiht ja ülekattekiht sisaldavad mõlemad pindobjekte.
- Kustuta – tulemus sisaldab ülekattekihis vaid neid objekte või objektide osasid, mis ei kattu sisendkihi aladega. Ülekattekiht võib sisaldada alade, joonte või punktide objekte.

Kui ruut Kasuta praegust kaardi ulatust on märgitud, kaetakse ainult need sisend- ja ülekattekihi objektid, mis on kaardil praegu nähtavad. Kui see ruut pole märgitud, kaetakse kõik sisend- ja ülekattekihi objektid ka siis, kui neid pole praegu kaardil näha.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. See peab olema sama geomeetriatüübiga (punktid, jooned, pinnad) nagu ülekatte kiht. Vaikimisi nimi on tuletatud ülekatte meetodi ja sisendkihi nimetuse järgi. Kui kiht on juba olemas, palutakse teil sisestada mõni muu nimi.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.