## Crea spartiacque

##

Questo strumento determina lo spartiacque o l'area contribuente a monte per ogni punto del layer di input.

Si supponga, ad esempio, che siano presenti feature punto relative alle posizioni di contaminazione presenti nell'acqua e che si desideri individuare le probabili fonti di tale contaminazione. Considerato che la fonte di contaminazione deve essere all'interno dell'area a monte dello spartiacque del punto, tale strumento stabilirà gli spartiacque contenenti le fonti del contaminante.

La posizione dei punti di input è importante. Se non sono posizionati esattamente su una linea di drenaggio, gli spartiacque risultanti potrebbero essere molto piccoli e poco utili ai fini dell'analisi. Ricerca distanza per il drenaggio più vicino può essere usato per regolare la posizione dei punti di input affinché cadano precisamente sulla linea di drenaggio e trovare così lo spartiacque che scorre nel punto posizionato su tale linea di drenaggio. Le posizioni modificate usate per trovare gli spartiacque vengono riportate nel layer di output e i punti di input non vengono cambiati.

Il risultato è un layer di gruppo che contiene due layer: gli spartiacque e i punti modificati usati per calcolare gli spartiacque.

Gli spartiacque risultanti avranno tutti gli attributi dei punti di input oltre ad attributi aggiuntivi:

- IP punto: contiene il valore dell'ID del punto di input
- Chilometri quadrati area: contiene l'area in chilometri quadrati dello spartiacque a monte
- Descrizione e Risoluzione dati: contengono informazioni relative ai dati idrologici usati per calcolare il tracciamento

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, per calcolare gli spartiacque vengono usate solo le feature visibili all'interno dell'estensione mappa corrente. Se questa opzione è deselezionata, verranno analizzate tutte le feature del layer di input, anche se esterne all'estensione mappa corrente.

## Feature puntuali da utilizzare per calcolare gli spartiacque

Verrà calcolato uno spartiacque (l'area contribuente a monte) per ogni punto.

Oltre a scegliere un layer dalla mappa, è possibile selezionare Scegli layer di analisi dell'atlante attivo o Scegli layer di analisi in fondo all'elenco a discesa. Verrà aperta una galleria contenente una raccolta di layer utili per numerose analisi.

## Ricerca distanza per il drenaggio più vicino

Se i punti di input sono distanti da una linea di drenaggio, gli spartiacque risultanti potrebbero essere molto piccoli e poco utili ai fini dell'analisi, ad esempio per determinare una fonte di contaminazione a monte. Nella maggior parte dei casi, i punti di input devono posizionarsi sulla linea di drenaggio più vicina per trovare gli spartiacque che scorrono verso il punto posizionato sulla linea di drenaggio. Per trovare la linea di drenaggio più vicina è necessario specificare una distanza di ricerca. Se non viene specificata la distanza di ricerca, lo strumento calcolerà e userà una distanza di ricerca più prudente.

Per usare la posizione esatta del punto di input è necessario inserire zero come valore per la distanza di ricerca.

Ai fini dell'analisi, le linee di drenaggio sono state calcolate in precedenza da Esri in base a modelli idrologici standard. Se, all'interno delle distanza di ricerca, non sono presenti linee di drenaggio, viene usata la posizione che contiene il più alto accumulo di flusso all'interno di tale distanza.

## Nome layer risultati

Questo è il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il nome predefinito è basato sul nome dello strumento e sul nome del layer di input. Se il layer esiste già, verrà chiesto di fornire un altro nome.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.