## 하류 추적

##

이 도구는 입력 레이어에 있는 포인트에서 하류 방향의 추적 또는 흐름 경로를 결정합니다.

예를 들어 오염원을 나타내는 포인트 피처가 있는 경우 처리 범위에서 오염 물질이 흐르는 위치를 확인할 수 있습니다.하류 추적을 사용하여 오염 물질의 경로를 확인할 수 있습니다.또한 거리 값과 단위를 지정하여 이 추적을 개별 라인 세그먼트로 나눌 수 있습니다.반환되는 라인은 흐름 경로의 총 길이 또는 지정된 최대 추적 길이이거나 처리 범위와 같은 영역 피처로 잘릴 수 있습니다.대부분의 경우 추적 경로의 총 길이가 반환된다면 이는 오염원에서 해양으로 이어지는 길이입니다.

하류 추적을 나타내는 라인이 결과로 나타납니다. 라인 세그먼트로 추적 분할로 거리를 지정한 경우 추적 라인은 지정한 길이를 가진 여러 라인으로 분할됩니다. 예를 들어 입력 포인트가 오염 물질 유출을 나타내는 경우 강이 0.97Km/h 또는 24.14Km/d의 속도로 흐르면 강을 24.14Km 세그먼트로 분할할 수 있습니다.추적을 24.14Km 간격으로 분할하면 하루에 유출된 물질이 이동하는 대략적인 거리가 나타납니다. 라인은 거리에 따라 점진 색상으로 심볼화되며 추적 시작 지점에서의 거리가 레이블로 지정됩니다.

결과 추적에는 입력 포인트의 모든 속성과 추가 속성이 포함됩니다.

- PointID - 입력 포인트의 ID 값을 포함합니다.
- LengthKm - 하류 추적의 총 길이(Km)를 포함합니다.
- Description과 DataResolution - 경로를 계산하는 데 사용된 수문학적 데이터와 관련된 정보를 포함합니다.
- FromDistance와 ToDistance - 각 라인 세그먼트의 시작 및 끝 거리를 포함합니다. 이러한 속성은 라인 세그먼트로 추적 분할을 사용하는 경우에 기록됩니다.

현재 맵 범위 사용을 선택한 경우 현재 맵 범위 내에 보이는 입력 레이어의 포인트 피처만 분석됩니다. 선택하지 않으면 현재 맵 범위 외부에 있는 피처를 포함하여 입력 레이어에 있는 모든 피처가 사용됩니다.

## 각 하류 추적의 시작 위치로 사용될 포인트 피처

하류 추적의 시작 위치로 사용될 포인트 피처입니다. 결과에 각 입력 포인트로부터의 라인이 포함됩니다.

맵에서 레이어를 선택하는 것 외에도 드롭다운 목록 하단에서 생동감 있는 세계 지도 분석 레이어를 선택하거나 분석 레이어를 선택할 수 있습니다. 선택 시 다수의 분석 용도에 유용하게 사용할 수 있는 여러 레이어가 포함된 갤러리가 열립니다.

## 라인 세그먼트로 추적 분할

추적 라인이 지정된 길이의 여러 라인으로 분할됩니다. 예를 들어 입력 포인트가 오염 물질 유출을 나타내는 경우 강이 0.97Km/h 또는 24.14Km/d의 속도로 흐르면 강을 24.14Km 세그먼트로 분할할 수 있습니다.추적을 24.14Km 간격으로 분할하면 하루에 유출된 물질이 이동하는 대략적인 거리가 나타납니다. 라인은 거리에 따라 점진 색상으로 심볼화되며 추적 시작 지점에서의 거리가 레이블로 지정됩니다.추적된 결과는 각각 FromDistance와 ToDistance 필드가 있는 여러 라인 세그먼트로 구성됩니다.

## 최대 추적 거리

반환되는 라인의 총 길이를 결정합니다.추적을 클립하는 영역 피처를 제공한 경우에는 여기에 입력한 거리와 상관없이 결과가 해당 영역 피처로 잘립니다.

## 결과물을 다음에 맞게 클립

추적을 클립하는 영역의 레이어를 그리거나 제공합니다.예를 들어 해당 구/군과 같은 처리 범위 내의 추적 결과만 원하는 경우 추적이 구/군 경계에서 중지되도록 해당 구/군 피처를 입력으로 사용합니다.

## 결과 레이어 이름

내 콘텐츠에서 생성되어 맵에 추가되는 레이어의 이름입니다. 기본 이름은 도구 이름과 입력 레이어 이름을 기반으로 합니다. 레이어가 이미 있는 경우 다른 이름을 제공하라는 메시지가 나타납니다.

결과 저장: 드롭다운 상자를 사용하여 내 콘텐츠에서 결과를 저장할 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.