## Criar Viewshed

##

A ferramenta Criar Viewshed cria áreas em que um observador pode visualizar objetos no terreno. Os pontos de observação de entrada podem representar observadores (como pessoas no terreno ou vigias numa torre de controlo de incêndios) ou objetos observados (como aerogeradores, torres de reservatórios de água, veículos, ou outras pessoas). As áreas de resultados são as áreas em que os observadores podem ver os objectos observados e vice-versa: os objectos observados podem ver os observadores.

Ambos os observadores e os objectos observados podem ter uma altura acima do solo, e essas alturas são utilizados na determinação de visibilidade. Por exemplo, uma viewshed programada para turbinas de 400 pés e pessoas de seis pés de altura no terreno será tipicamente maior do que uma viewshed programada para turbinas de 200 pés e pessoas com 6 pés de altura.

Note-se que o cálculo do Viewshed não tem em conta as obstruções, como árvores ou edifícios. Pode pensar na computação como ocorrendo em terreno "nu" desprovido de qualquer coisa, exceptuando o observador e os objectos observados.

A camada de resultados contém elementos de área que representam áreas visíveis. O campo Frequência guarda o número de pontos de observação que podem ver cada área. Por exemplo, se tiver cinco pontos de entrada, cada um representando uma torre de controlo de incêndios, o campo Frequência terá valores entre um e cinco; áreas com o valor um apenas podem ser observadas por uma torre, e áreas com valor cinco podem ser observadas por todas as torres. A camada de resultados também contém o campo Resolução do MDE , que guarda a resolução do Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado para criar os viewsheds.

Se marcar a opção Utilizar a extensão atual do mapa , serão analisados apenas os pontos de observação que se encontrem visíveis na atual extensão do mapa serão analisados. Se não marcar a opção, serão analisados todos os pontos de observação da camada de entrada, mesmo que estejam fora da extensão atual do mapa.

## Elementos pontos que representam pontos de observação

Os elementos pontos a utilizar como localizações de observação.

Além de escolher uma camada para o seu mapa, pode selecionar Escolher Camada de Análise do Living Atlas ou Escolher Camada de Análise que se encontra no final da lista. Esta abre uma galeria contendo um conjunto de camadas úteis para várias análises.

## Altura das localizações de observação

Esta é a altura acima do terreno das suas localizações de observação. O padrão é aproximadamente a altura média de uma pessoa.

## Altura de outros objetos no solo

Esta é a altura de estruturas ou pessoas no terreno usado para estabelecer visibilidade. O viewshed resultante são as áreas onde um ponto de observação pode ver estes outros objetos. O inverso também é verdade; os outros objetos podem ver o ponto de observação.

- Se os seus pontos de observação representam aerogeradores e você pretende determinar onde as pessoas no terreno conseguem visualizá-los, introduza a altura média de uma pessoa (aproximadamente 6 pés). O resultado é as áreas em que uma pessoa de pé no chão pode ver as turbinas eólicas.
- Se os seus pontos de observação representam torres de controlo de incêndios e você pretende determinar que torres de controlo podem ver um pluma de fumo com 20 pés ou mais de altura, introduza 20 pés como valor de altura. O resultado é que essas áreas onde uma torre de vigia de incêndio pode ver uma coluna de fumo, de pelo menos 20 pés de altura.
- Se os seus pontos de observação representam miradouros ao longo das estradas e caminhos e você pretende determinar onde aerogeradores de 400 pés ou mais de altura podem ser observados, introduza 400 pés como valor de altura. O resultado é essas áreas em que uma pessoa que está numa vista panorâmica pode ver uma turbina eólica a pelo menos 400 pés de altura.
- Se os seus pontos de observação representam miradouros e você pretende determinar a quantidade de área de terreno que é possível observar por alguém no miradouro, introduza zero. O resultado é que essas áreas podem ser vistas a partir do miradouro.

## Distância máxima de visualização

Isto é uma distância de corte, onde o cálculo das zonas visíveis pára. Acima desta distância, não é possível calcular se os pontos de observação e os outros objetos se vêm mutuamente. Valores altos aumentam o tempo de computação. O valor máximo permitido é de 31 milhas (50 km).

## Nome da camada resultante

Este é o nome da camada que será criada em O Meu Conteúdo e adicionada ao mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e do nome da camada de entrada. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que forneça outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Guardar resultado em pode definir o nome da pasta em O Meu Conteúdo onde o resultado será guardado.