## Bitki Örtüsünü İzle

##

Bu araç çok bantlı bir raster katmanının bantları üzerinde bir aritmetik işlem gerçekleştirerek çalışma alanındaki bitki örtüsü bilgilerini gösterir.

## Girdi verilerini seç

Çok bantlı raster katmanı seçin. Girdi rasterının kullanılabilir uygun bantlara sahip olduğundan emin olun.

## Bitki örtüsünü izleme yöntemini seçin

Bitki örtüsü indeks katmanını oluşturmak için kullanılan yöntemi ayarlayın. Farklı bitki örtüsü indeksleri özel detayların vurgulanmasını sağlayabilir veya varyans gürültüsünü azaltabilir.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI, uygu görüntülerinden global çevre izleme için kullanılan doğrusal olmayan bir bitki örtüsü indeksidir. NDVI öğesine benzer, ancak atmosfer etkilerine karşı duyarlılığı daha düşüktür. Çıplak toprak tarafından etkilenir; bu nedenle çok seyrek ya da çok yoğun bitki örtüsü bulunana alanlarda kullanılması önerilmez.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI, orijinal olarak Landsat MSS görüntülerinden tasarlanmıştı, ancak Landsat TM görüntüleriyle kullanılabilecek şekilde değiştirildi. Bu indeks aynı zamanda Landsat TM Tasseled Cap (Püsküllü Başlık) yeşil bitki örtüsü indeksi olarak bilinir. Bu izleme indeksi, aynı spektral özellikleri paylaşan bantlara sahip görüntülerle de kullanılabilir.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2, SAVI yöntemi üzerinde çıplak toprak etkisini minimize etmeye çalışan bir bitki örtüsü indeksidir.
- Normalized Difference Vegetation Index — NAVI, standartlaştırılmış bir indekstir ve yeşilliği ve relatif biyokütleyi gösteren bir görüntü oluşturmanıza olanak tanır. Bu indeks, çoklu spektral raster veri kümesinden gelen iki bandın şu kontrast özelliklerinin avantajını kullanır; kırmızı banttaki klorofil pigmenti emilimleri ve kızılötesine yakın (NIR) bandındaki bitki malzemelerinin yüksek yansıma özelliği.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI, bitki örtüsü farkı indeksine benzer, ancak atmosferik değişimlere karşı duyarlıdır. Farklı görüntüleri karşılaştırmak için bu yöntem kullanılırken, yalnızca atmosferik değişimler açısından düzeltilmiş görüntüler üzerinde çalışılmalıdır. Bu bilgiler veri sağlayıcınız tarafından temin edilebilir.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI, bir toprak parlaklığı düzeltme faktörü kullanarak toprak parlaklığı etkisini minimize etmeye çalışan bir bitki örtüsü indeksidir. Bu genellikle, bitki örtüsünün seyrek olduğu çorak bölgelerde kullanılır.
- Sultan's Formula — Sultan Formülü işlemi, 6 bantlı 8 bitlik bir görüntüyü alır ve 3 bantlı 8 bitlik bir görüntü elde etmek için görüntü üzerinde özel bir algoritma uygular. Ortaya çıkan görüntü, sahil şeritlerinde ofiyolit adı verilen kaya oluşumlarını vurgular. Bu formül, bir Landsat 5 veya 7 görünümünün TM ve ETM bantlarına göre tasarlanmıştır.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Dönüştürülen SAVI, toprak hattının rastgele bir eğimi ve sınırı olduğunu varsayarak toprak parlaklığı etkilerini minimize etmeye çalışan bir bitki örtüsü indeksidir.

## NIR bandı ve Kırmızı band indekslerini belirtin

Yakın kızılötesi (NIR) ve Kırmızı bantlar için bant indekslerini yazın.

Her uydu sensörü ve hava kamerası, bant indekslerine ayrıştırılan bilgiler yakalar. Her bant indeksinde elektromanyetik spektrumun özel bir bölümü için bilgiler bulunur. Bu bitki örtüsü izleme yöntemi, NIR ve Kızıl dalga boylarını yakalayan bant indeksinin belirtilmesini gerektirir.

## Toprak hattının eğimi

Toprak hattının eğimi. Eğim, bir dağılım düzenindeki NIR ve kızıl bantlar arasındaki yaklaşık doğrusal ilişkiyi temsil eder.

Bu parametre yalnızca Dönüştürülmüş Toprağa Göre Ayarlı Bitki Örtüsü İndeksi için geçerlidir.

## Kesme Noktası

Bu, belirli toprak çizgileri için kızıl (Kızıl) bant yansıma değeri 0 iken yakın kızılötesi (NIR) değeridir.

`(a = NIR - sRed)` , Kızıl 0 iken.

Bu parametre yalnızca Dönüştürülmüş Toprağa Göre Ayarlı Bitki Örtüsü İndeksi için geçerlidir.

## Yeşil bitki örtüsü miktarı

SAVI yöntemi, bitki örtüsü miktarının belirtilmesini gerektirir.

0,0 ila 1,0 arasında bir değer girin, burada

- 1 = yeşil bitki örtüsü bulunmayan alanlar
- 0,5 = orta düzeyde yeşil bitki örtüsü bulunan alanlar
- 0 = yoğun yeşil bitki örtüsü bulunan alanlar

## Ayarlama faktörü

Toprağa Göre Ayarlanan Bitki Örtüsü İndeksi yöntemi, toprak etkisini minimize etmeye çalıştırırken ayarlama faktörünün ayarlanmış olmasını gerektirir. Varsayılan değer 0.08'dır.

Daha düşük bir değer toprak etkisinin dikkate alınmadığı anlamına gelir. Daha yüksek bir değer, toprağın sonucunuzu etkileyebileceği anlamına gelir.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adı. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.