## ปรับค่าตามตาราง

##

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหรือจัดประเภทรายการค่าพิกเซลของข้อมูลแรสเตอร์ ค่าพิกเซลที่รีแมพ โดยการระบุช่วงของค่าพิกเซลลงในแผนที่เป็นค่าพิกเซลเอาท์พุท ค่าพิกเซลที่ส่งออก อาจเป็นค่าที่ถูกต้อง หรือ เป็นค่าไม่มีข้อมูล หากตัวเลขที่มีสีไม่ตรงกับค่าที่เกี่ยวข้อง

ถ้า ใช้ขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน ถูกเลือก เฉพาะเซลล์ที่แสดงอยู่ภายในขอบเขตแผนที่ปัจจุบันจะถูกรีแมพ ถ้าไม่เลือกทุกเซลล์ในแรสเตอร์จะถูกประมวลผลถึง แม้ว่าจะอยู่นอกขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน

## ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้าที่จะมีค่าที่ต้อการรีแมพ

## เทียบค่าพิกเซลให้เป็นค่าใหม่

คุณป้อนช่วงของค่าโดยการระบุค่าต่ำสุดและสูงสุด และจากนั้นกำหนดค่าที่ต้องการส่งออก หรือค่าที่จะเป็นไม่มีข้อมูล ตามช่วงที่ระบุ

เพื่อทำการรีแมพช่วงใหม่ของค่าคลิก เพิ่ม ซึ่งจะเพิ่มแถว คลิกที่แต่ละค่าเพื่อแก้ไขตาราง เพื่อเป็นช่วงในการรีแมพ ตามค่าที่คุณต้องการ เมื่อคุณระบุช่วงค่า มีสองกฎที่สำคัญต่อการทำงาน:

- ต้องค่าต่ำสุดของช่วงนั้น และไม่ต้องมีค่าสูงสุด
- แถวในตารางมีการประมวลผลจากบนลงล่าง

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าค่าต่ำสุดจะรวมอยู่ในการส่งออก แต่ค่าสูงสุดไม่ได้รวมอยู่ในการส่งออก

1 | 10 | 1–9
10 | 20 | 10-19
50 | 51 | 50

ลำดับของช่วงที่ระบุไว้ในตารางเป็นสิ่งสำคัญ แถวบนสุดของตารางจะถูกประมวลผลก่อนแล้วแถวล่างจึงจะมีการประมวลผล สองตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าช่วงที่มีมูลค่าเท่ากันจะผลิตผลลัพธ์ที่แตกต่างเนื่องจากลำดับของของแถวในตาราง

1 | 15 | 1-14
10 | 30 | 15-29
30 | 40 | 30-39

10 | 30 | 10-29
1 | 15 | 1–9
30 | 40 | 30-39

กฎทั้งสอง ใช้กำหนดการเรียงลำดับค่า เนื่องจากแต่ละแถวมีการประมวลผลจากบนลงล่าง ค่าเหล่านี้จะมีความสำคัญ เมื่อพิจารณาการส่งออก แม้ในขณะที่มีการใช้ช่วงเดียวกัน

## ชื่อของชั้นข้อมูลผลลัพธ์

ชื่อของชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างขึ้นใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มไปยังแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุท ถ้าชั้นข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้ตั้งชื่อใหม่

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล