## व्यूशेड बनाएँ

##

व्यूशेड बनाएँ टूल ऐसे क्षेत्र बनाता है जहाँ पर्यवेक्षक जमीन पर वस्तुओं को देख सकता है। इनपुट पर्यवेक्षक बिंदु या तो पर्यवेक्षक (जैसे कि ज़मीन पर लोगों या फायर टॉवरों पर देखना) को दर्शा सकता है या पर्यवेक्षित वस्तुओं को (जैसे कि पवन टर्बाइन, पानी के टावर, वाहन, या अन्य लोग) । परिणामी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ पर्यवेक्षक पर्यवेक्षित वस्तुएं देख सकता है और इसका विपरीत भी हो सकता है: पर्यवेक्षित वस्तुएं पर्यवेक्षक को देख सकती हैं।

पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित वस्तुओं दोनों की भूमि के स्तर से एक ऊंचाई हो सकती है और इस ऊंचाई का उपयोग दृश्यता का निर्धारण करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, 400 फुट की पवन टरबाइनों के लिए कंप्यूटिड एक व्यूशेड और ज़मीन पर खड़े छे फुट लंबे लोग सामान्यत: 200 फुट वाली टरबाइनों और छे फुट के लोगों से बड़े होंगे।

ध्यान दें कि व्यूशेड का कंप्यूटरीकरण पेड़ों या इमारतों जैसे अवरोधों में नहीं गिना जाता। आप कंप्यूटरीकरण के बारे में ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि वह पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित वस्तुओं को छोड़कर सभी चीज़ों से स्वतंत्र होकर ज़मीन पर होती है।

परिणामी लेयर में क्षेत्र के फीचर्स शामिल होते हैं जो स्पष्ट क्षेत्र दर्शाती है। आवृति फील्ड उस पर्यवेक्षक के बिंदुओं की संख्या रिकॉर्ड करती है जो प्रत्येक क्षेत्र देख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पाँच इनपुट बिंदु हैं, जिनमें से प्रत्येक बिंदु फायर लुकआउट टावर दर्शाता है, तो आवृति फील्ड के मान एक और पांच के बीच होंगे; वे क्षेत्र जिनका मान एक है उन्हें केवल एक ही टावर द्वारा देखा जा सकता है, और वे क्षेत्र जिनका मान पांच है उन्हें सभी टावरों द्वारा देखा जा सकता है। परिणामी लेयर में DEM रेज़लूशन फील्ड भी शामिल होती है, जो व्यूशेड बनाने के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) के उपयोग को रिकॉर्ड करती है।

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा प्रयोग करें चयनित है, तो केवल उन पर्यवेक्षक बिंदुओं का विश्लेषण किया जाएगा जो वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर स्पष्ट हैं। यदि चयनित नहीं हैं, तो इनपुट लेयर में सभी पर्यवेक्षक बिंदुओं का विश्लेषण किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र की सीमा से बाहर हों।

## बिंदु फीचर्स जो पर्यवेक्षक का स्थान दर्शाते हैं

पर्यवेक्षक के स्थानों के रूप में उपयोग करने के लिए बिंदु फीचर्स।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## पर्यवेक्षक के स्थानों की ऊंचाई

यह आपके पर्यवेक्षक स्थानों की ज़मीनी स्तर से ऊंचाई है। डिफ़ॉल्ट लगभग एक व्यक्ति की औसत ऊंचाई है।

## ज़मीन पर अन्य वस्तुओं की ऊंचाई

यह ज़मीन पर दृश्यता की स्थापना करने के लिए उपयोग होने वाली संरचनाओं या लोगों की ऊंचाई है। परिणामी व्यूशेड वे क्षेत्र होते हैं जहां एक पर्यवेक्षक बिंदु इन अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका विपरीत भी सही है; अन्य वस्तुएं एक पर्यवेक्षक बिंदु को देख सकती हैं।

- यदि आपकी पर्यवेक्षक बिंदुएँ पवन टरबाइन दर्शाती हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि जमीन पर खड़े लोग टर्बाइनों को कहां से देख सकें, तो एक व्यक्ति की औसत ऊंचाई (लगभग 6 फीट) दर्ज करें। इसका परिणाम वे क्षेत्र होते हैं जहां एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर पवन टरबाइन देख सकता है।
- यदि आपकी पर्यवेक्षक बिंदुएँ फायर लुकआउट टावर दर्शाती हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि किन लुकआउट टावरों में से 20 फीट या इससे भी अधिक ऊँचा धुआं निकले, तो ऊंचाई के लिए 20 फीट दर्ज करें। इसका परिणाम वे क्षेत्र हैं जहां एक फायर लुकआउट टॉवर में से कम से कम 20 फुट ऊँचा धुआं निकलता दिखाई दे सकता है।
- यदि आपकी पर्यवेक्षक बिंदुएँ सड़कों और ट्रेल्स के साथ सीनिक सावधानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि किस स्थान से 400 फीट ये इससे अधिक ऊंची पवन टरबाइनों को देखा जा सके, तो ऊंचाई के लिए 400 फीट दर्ज करें। इसका परिणाम वे क्षेत्र हैं जहां एक व्यक्ति सीनिक सावधानी पर खड़ा रहकर कम से कम 400 फीट ऊंची एक पवन टरबाइन देख सकता है।
- यदि आपकी पर्यवेक्षक बिंदुएँ सीनिक स्थान दर्शाती हैं और आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि सावधानी के स्थान पर खड़े रहकर लोग ज़मीन पर कितना क्षेत्र देख सकते हैं, तो शून्य दर्ज करें। इसका परिणाम वे क्षेत्र हैं जिन्हें सीनिक स्थान से देखा जा सकता है।

## देखने की अधिकतम दूरी

यह एक कट ऑफ दूरी है जहां दिखाई देने वाले क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण रुक जाता है। इस दूरी से परे, यह अज्ञात होता है कि पर्यवेक्षक बिंदु और अन्य वस्तुएं एक दूसरे को देख सकते हैं या नहीं। बड़ी संख्याएँ कंप्यूटरीकरण का समय बढ़ा देती हैं। अधिकतम स्वीकार्य मान 31 मील (50 किलोमीटर) है।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।