## Criar Panorama

##

A ferramenta Criar Panorama cria áreas onde um observador pode visualizar objetos na superfície. Os pontos do observador de entrada podem representar tanto observadores (como as pessoas na superfície ou vigias em uma torre de incêndio) ou objetos observados (como turbinas eólicas, torres de água, veículos ou outras pessoas). As áreas resultantes são aquelas áreas onde os observadores podem visualizar os objetos observados e vice-versa: os objetos observados podem visualizar os observadores.

Ambos os observadores e os objetos observados podem ter uma altura acima da superfície e estas alturas são utilizadas para determinar a visibilidade. Por exemplo, um panorama computado de turbinas de ventos de 400 pés e pessoas de seis pés de altura no solo normalmente serão maiores que um panorama computado para turbinas de 200 pés e pessoas de seis pés de altura.

Note que o cálculo do panorama não leva em conta as obstruções tais como, árvores ou edifícios. Você pode pensar sobre o cálculo como acontecendo na superfície destituída de qualquer coisa exceto o observador e os objetos observados.

A camada resultante contém feições de área representando áreas visíveis. O campo Frequência registra o número de pontos do observador que pode visualizar cada área. Por exemplo, se você tiver cinco pontos de entrada, cada um representando uma torre de vigia de incêndio, o campo Frequência terá valores entre um e cinco; áreas com um valor de um podem somente ser visualizadas por uma torre e áreas com um valor de cinco podem ser visualizadas por todas as torres. A camada resultante também contém o campo Resolução do DEM, que registra a resolução do modelo de elevação digital (DEM) utilizado para criar o panorama.

Se Utilizar extensão de mapa atual estiver selecionada, somente os pontos do observador que são visíveis dentro da extensão de mapa atual serão analisados. Se não selecionada, todos os pontos do observador na camada de entrada serão analisados, mesmo que estiverem fora da extensão de mapa atual.

## Feições de ponto que representam locais do observador

As feições de ponto para utilizar como os locais do observador.

Além de escolher uma camada do seu mapa, você pode selecionar Escolher Camada de Análise do Atlas em Tempo Real ou Escolher Camada de Análise localizado na parte inferior da lista suspensa. Isto abre uma galeria contendo uma coleção de camadas útil para muitas análises.

## Altura de locais do observador

Esta é a altura acima da superfície dos seus locais do observador. O padrão é aproximadamente a altura média de uma pessoa.

## Altura de outros objetos no solo

Esta é a altura de estruturas ou pessoas na superfície para estabelecer a visibilidade. O panorama resultante são as áreas onde um ponto do observador pode visualizar estes outros objetos. O inverso também é verdadeiro; os outros objetos podem visualizar um ponto do observador.

- Se os seus pontos do observador representarem turbinas eólicas e você deseja determinar onde as pessoas que estão na superfície podem visualizar as turbinas, insira a altura média de uma pessoa (aproximadamente 6 pés). O resultado é que estas áreas onde uma pessoa está em pé na superfície pode visualizar as turbinas de vento.
- Se os seus pontos do observador representarem torres de vigia de incêndios e você deseja determinar quais torres de vigia podem visualizar uma plumagem de fumaça de 20 pés de altura ou mais altas, insira 20 pés para a altura. O resultado é que estas áreas onde uma torre de vigia de incêndio podem visualizar uma plumagem de fumaça pelo menos 20 pés de altura.
- Se os seus pontos do observador representarem pontos de visualização altos ao longo das estradas e trilhas e você deseja determinar onde as turbinas eólicas de 400 pés de altura ou mais altas podem ser visualizadas, insira 400 pés para a altura. O resultado são estas áreas onde uma pessoa de pé em um ponto de visualização alto pode visualizar uma turbina de vento pelo menos a 400 pés de altura.
- Se os seus pontos do observador representarem pontos de visualização altos e você deseja determinar a quantidade de área na superfície que as pessoas em pé podem visualizar nos pontos de visualização, insira zero. O resultado são estas áreas que podem ser visualizadas a partir dos pontos de visualização altos.

## Distância de visualização máxima

Esta é uma distância de corte onde o cálculo de áreas visíveis pára. Além desta distância, isto é desconhecido se os pontos do observador e os outros objetos puderem visualizar uns aos outros. O tempo de cálculo aumenta com valores grandes. O valor máximo permitido é 31 milhas (50 quilômetros).

## Nome da camada resultante

Este é o nome da camada que será criada em Meu Conteúdo e adicionada no mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e o nome da camada de entrada. Se a camada já existir, você será solicitado para fornecer outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Salvar resultado em, é possível especificar o nome de uma pasta em Meu Conteúdo onde o resultado será salvo.