## مراقبة الغطاء النباتي

##

تعمل هذه الأداة على إجراء عملية حسابية على نطاقات طبقة البيانات النقطية متعددة النطاق للكشف عن معلومات الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة.

## حدد البيانات المُدخَلَة

اختر طبقة البيانات النقطية متعددة النطاق. تأكد من أن البيانات النقطية المدخلة تحتوي على النطاقات المناسبة المتوفرة.

## اختر طريقة لمراقبة الغطاء النباتي

حدد الطريقة المستخدمة لإنشاء طبقة الفهرس النباتي. يمكن للفهارس المختلفة للنباتات المساعدة في تمييز معالم معينة أو المساعدة في تقليل تنوع الضوضاء.

- Global Environmental Monitoring Index — يُعد GEMI فهرس نباتي غير خطي للمراقبة البيئية العالمية من صور القمر الصناعي. إنه مماثل لـ NDVI، لكنه أقل حساسية على تأثيرات الجو. إنها تتأثر بالتربة العارية. وبالتالي، فمن غير المستحسن استخدامها في مناطق النباتات ذات كثافة ضئيلة أو معتدلة.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — تم تصميم GVI في الأصل من صور Landsat MSS ولكن تم التعديل للاستخدام مع صور Landsat TM. إنها أيضًا تُعرف بفهرس النبات الأخضر Landsat TM Tasseled Cap. يمكن استخدام فهرس المراقبة مع الصور التي تشارك نطاقاتها نفس السمات الطيفية.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 هو فهرس نباتي يحاول التقليل من تأثيرات التربة العارية من طريقة SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI هو فهرس قياسي يتيح لك إنشاء صورة تعرض الكتلة الإحيائية ذات الاخضرار النسبي. يستفيد هذا المؤشر من تباين سمات النطاقين من مجموعة البيانات النقطية متعددة الأطياف؛ مما يعني امتصاص صبغة الكلوروفيل في النطاق الأحمر و وانعكاسية عالية من المواد النباتية في النطاق القريب من الأشعة تحت الحمراء.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI مماثل لمؤشر الاختلاف في النباتات؛ ومع ذلك، يُعد حساس للتغييرات في الغلاف الجوي. عند استخدام هذه الطريقة لمقارنة الصور المختلفة، فإنه ينبغي استخدامها فقط على الصور التي تم تصحيحها فيما يتعلق بالغلاف الجوي. يمكن توفير هذه المعلومات عن طريق مورّد البيانات.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI هو مؤشر الغطاء النباتي الذي يحاول التقليل من تأثيرات سطوع التربة باستخدام معامل تصحيح سطوع التربة. يُستخدم هذا في أغلب الأحيان في المناطق القاحلة حيث يكون الغطاء النباتي منخفض.
- Sultan's Formula — تأخذ عملية صيغة السلطان صورة 8 بت من ستة نطاقات وتطبق خوارزمية محددة لإنتاج صورة 8 بت من ثلاثة نطاقات. تُميز الصورة الناتجة التكوينات الصخرية تسمى صخور الأفيوليت على السواحل. تم تصميم هذه الصيغة استنادً إلى نطاقات TM وETM لمشهد Landsat 5 أو 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI-المحول هو مؤشر الغطاء النباتي الذي يحاول التقليل من تأثيرات سطوع التربة عن طريق افتراض خط التربة لديه منحدر مطلق وجزء محصور.

## حدد فهارس مجموعة NIR ومجموعة Red

نوع فهارس النطاق الخاصة بالقرب من الأشعة تحت الحمراء ومجموعات Red.

تلتقط كل أجهزة الاستشعار الفضائية والكاميرا الجوية المعلومات التي يتم تقسيمها إلى فهارس النطاق. يحتوي كل فهرس من فهارس النطاق على معلومات الجزء المحدد من الطيف الكهرومغناطيسي. تتطلب طريقة مراقبة الغطاء النباتي تحديد فهرس النطاق الذي يلتقط NIR والأطوال الموجية الحمراء.

## انحدار خط التربة

منحدر خط التربة. المنحدر هو العلاقة الخطية التقريبية بين NIR والنطاقات الحمراء على مخطط التشتت.

تكون هذه المعلمة صالحة فقط لفهرس النبات المحول ذات التربة المعدلة.

## تقاطع

هذه هي قيمة تحت الحمراء القريبة (NIR) عندما يكون انعكاس قيمة النطاق الأحمر (Red) صفر لخطوط التربة المعينة.

`(a = NIR - sRed)` ، عندما يكون قيمة Red صفر.

تكون هذه المعلمة صالحة فقط لفهرس النبات المحول ذات التربة المعدلة.

## مقادر تغطية النباتات الخضراء

تطلب طريقة SAVI كمية الغطاء النباتي ليتم تحديده.

النوع في القيمة بين 0.0 و1.0، حيث

- 1 = مناطق بدون غطاء نباتي أخضر
- 0.5 = مناطق مع غطاء نباتي أخضر معتدل
- 0 = مناطق مع غطاء نباتي أخضر مرتفع

## عامل الضبط

تطلب طريقة فهرس الغطاء النباتي المحول ذات التربة المعدلة إعداد عامل الضبط من أجل المساعدة في تقليل تأثيرات التربة. القيمة الافتراضية هي 0.08.

تعني القيمة الأقل أنك تتجاهل تأثيرات التربة. تعني القيمة المرتفعة أن التربة تؤثر على النتيجة.

## اسم طبقة النتيجة

سيتم إنشاء اسم الطبقة في المحتوى وسيتم إضافته إلى الخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.