## สร้างพื้นที่การมองเห็น

##

เครื่องมือนี้ระบุถึงพื้นที่ที่ผู้สังเกตการณ์สามารถมองเห็นได้ การคำนวณพื้นผิวภูมิประเทศ ตำแหน่งจุดนำเข้าอาจเป็นตัวแทนของผู้สังเกตการณ์ (เช่น คนบนพื้นดิน หรือเฝ้ายามในหอดับเพลิง) หรือวัตถุที่สังเกตได้ (เช่น กังหันลม ยานพาหนะ หรือคนอื่น ๆ ) ผลการค้นหาระบุพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้จากสถานที่สังเกตการณ์

ทั้งจุดสังเกตการณ์และวัตถุที่สังเกตจะมีความสูงเหนือพื้นดินและความสูงเหล่านี้จะใช้เพื่อตรวจสอบการแสดงผล ยกตัวอย่างเช่น, ทัศนวิสัยการมองคำนวณสำหรับกังหันลม 300 ฟุตและ 6 ฟุตสูงคนยืนอยู่บนพื้นดินโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าทัศนวิสัยการมองคำนวณสำหรับกังหัน 200 ฟุตและเป็นคนที่สูง 5 ฟุต

ชั้นข้อมูลผลลัพธ์จะแสดงจำนวนเรคคอร์ดที่แต่ละเซลล์ในข้อมูลอินพุทราสเตอร์พื้นผิวจะเห็นได้จากการใส่ข้อมูลอินพุทจุดสังเกตการณ์ เซล์ลที่ไม่สามารถมองเห็นจะถูกใส่เป็น NoData

ถ้า ใช้ขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน คือเลือก, เฉพาะพื้นที่ราสเตอร์และจุดสังเกตการณ์ที่สามารถมองเห็นภายในขอบเขตแผนที่ปัจจุบันจะถูกวิเคราะห์ หากไม่เลือก จุดสังเกตุการณ์ทั้งหมดในชั้นข้อมูลการนำเข้า จะถูกนำมาวิเคราะห์ ถึงแม้ว่าจุดเหล่านั้น จะอยู่นอกเหนือขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน

## ระดับความสูงของพื้นผิว

ความสูงของข้อมูลพื้นผิวจะถูกใช้สำหรับการคำนวณทัศนวิสัยการมอง

ถ้าหน่วยแนวตั้งของข้อมูลอินพุทพื้นผิวแตกต่างจากหน่วยในแนวนอน, เช่นเมื่อค่าระดับความสูงจะเป็นตัวแทนในฟุต แต่ระบบพิกัดอยู่ในเมตรพื้นผิวที่จะต้องมีการกำหนดระบบพิกัดแนวตั้ง เหตุผลของเรื่องนี้ก็คือว่าเครื่องมือที่ใช้ในแนวตั้ง (Z) และแนวนอน (XY) หน่วยการคำนวณปัจจัย Z สำหรับการวิเคราะห์ทัศนวิสัยการมอง โดยไม่ต้องมีการประสานงานในแนวตั้งระบบและทำให้ไม่มีข้อมูล Z ยูนิตว่างที่เครื่องมือจะสมมติว่า Z หน่วยเป็นเช่นเดียวกับหน่วย XY ผลลัพธ์ที่ได้นี้ก็คือการ Z ปัจจัยภายในของ 1.0 จะถูกใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งอาจมีผลที่ไม่คาดคิด

พื้นผิวระดับความสูงสามารถเป็นจำนวนเต็มหรือจุดทศนิยม

## ชิ้นข้อมูลจุด เพื่อแสดงผลตำแหน่งผู้สังเกตุการณ์

ข้อมูลจุดนั้นใช้แสดงตำแหน่งจุดสังเกตการณ์เมื่อมีการคำนวณทัศนวิสัยการมอง

## เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ในการคำนวณทัศนวิสัยการมอง

- Speed — วิธีการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผล, เพิ่มความถูกต้องบางอย่างให้กับผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นี้คือค่าตั้งต้น
- Accuracy — วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อความถูกต้องในผลลัพธ์, ของการประมวลผลเป็นเวลานาน

## ระยะทางมากสุดที่มองเห็นได้

ใส่ระยะทางลัดที่คำนวณพื้นที่ที่มองเห็นจะหยุด นอกเหนือจากระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดสังเกตการณ์และวัตถุอื่น ๆ สามารถดูแต่ละอื่น ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา

คุณสามารถระบุค่าตัวเลขคิดเป็นระยะทางเชิงเส้น หรือเลือกจากข้อมูลตัวเลขในฟิเจอร์ที่ใช้เป็นอินพุทในการสังเกตการณ์ ฟิลด์ที่กำหนด ต้องมีค่าในฟิลด์อยู่ในหน่วยเดียวกับหน่วย XY ของพื้นผิวอินทุทที่ใช้เป็นข้อมูลระดับความสูง

โปรดทราบว่าค่าที่มีขนาดใหญ่จะเพิ่มเวลาในการคำนวณ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นระยะทางสูงสุดเริ่มต้นจะได้รับการคำนวณขึ้นอยู่กับความละเอียดและขอบเขตของพื้นผิวการป้อนข้อมูลระดับความสูง

พารามิเตอร์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์บางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นโดยการ จำกัด ขอบเขตของการมองเห็นคุณสามารถจำลองสภาพอากาศเช่นมีหมอกบาง ในทำนองเดียวกันการ จำกัด ขอบเขตการมองเห็นทำให้คุณสามารถควบคุมบางช่วงเวลาของวันโดยใกล้เคียงกับผลกระทบของความมืด

## ระยะทางมากสุดที่มองเห็นได้

## ระยะเริ่มต้น

ใส่ระยะทางที่คำนวณพื้นที่ที่มองเห็นคือการเริ่มต้น เซลล์บนพื้นผิวใกล้กว่าระยะทางนี้จะไม่ปรากฏในการส่งออก แต่ก็ยังสามารถป้องกันการมองเห็นของเซลล์ระหว่างขั้นต่ำและระยะการดูสูงสุด

คุณสามารถระบุค่าตัวเลขคิดเป็นระยะทางเชิงเส้น หรือเลือกจากข้อมูลตัวเลขในฟิเจอร์ที่ใช้เป็นอินพุทในการสังเกตการณ์ ฟิลด์ที่กำหนด ต้องมีค่าในฟิลด์อยู่ในหน่วยเดียวกับหน่วย XY ของพื้นผิวอินทุทที่ใช้เป็นข้อมูลระดับความสูง

พารามิเตอร์นี้เป็นประโยชน์ในการควบคุมพื้นที่การวิเคราะห์ทัศนวิสัยการมองในระยะทางที่ห่างจากเฉพาะผู้สังเกตการณ์ ตัวอย่างเช่น, ถ้าคุณกำลังประเมินการมองเห็นจากด้านบนอาคารเพื่อเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ห่างไกลคุณสามารถตั้งค่าระยะการมองต่ำสุดที่จะไม่รวมพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นที่สนใจและไม่ได้รับการประมวลผลความเร็วที่ดีกว่า

## ระยะเริ่มต้น

## ระยะทางเป็น 3 มิติ

กำหนดพารามิเตอร์ระยะทางการมองค่าต่ำสุดและสูงสุดที่วัดในรูปแบบสามมิติหรือวิธีง่ายๆแบบสองมิติ ถ้าเช็คเลือกตัวเลือกนี้, ระยะทางการมองที่ได้รับจะออกมาเป็นระยะสามมิติ ถ้าไม่ได้เลือก, ค่าเหล่านั้นที่ได้จะออกมาเป็นระยะสองมิติ

ระยะทาง 2 มิติเป็นระยะทางเชิงเส้นอย่างง่ายที่วัดระหว่างผู้สังเกตการณ์และเป้าหมายโดยใช้สถานที่ที่คาดการณ์ของพวกเขาที่ระดับน้ำทะเล ระยะทาง 3 มิติจะช่วยให้ค่าที่สมจริงมากขึ้นโดยการใช้ความสูงข้างเคียงในการพิจารณา

## ระดับความสูงของสถานที่สังเกตการณ์

ใส่ค่าความสูงของตำแหน่งจุดสังเกตการณ์

คุณสามารถระบุค่าตัวเลขที่เป็นตัวแทนของระดับความสูงของผู้สังเกตการณ์หรือเป็นเขตข้อมูลที่แสดงถึงระดับความสูงของแต่ละสังเกตการณ์ ฟิลด์ที่กำหนด ต้องมีค่าในฟิลด์อยู่ในหน่วยเดียวกับหน่วย Z ของพื้นผิวอินทุทที่ใช้เป็นข้อมูลระดับความสูง

## ระดับความสูงของสถานที่สังเกตการณ์

## ความสูงของจุดสังเกตการณ์

ใส่ความสูงเหนือพื้นดินสำหรับสถานที่สังเกตการณ์ของคุณ

คุณสามารถระบุค่าตัวเลขความสูงหรือเขตข้อมูลจากการป้อนข้อมูลคุณสมบัติผู้สังเกตการณ์ ฟิลด์ที่กำหนด ต้องมีค่าในฟิลด์อยู่ในหน่วยเดียวกับหน่วย Z ของพื้นผิวอินทุทที่ใช้เป็นข้อมูลระดับความสูง

ค่าตั้งต้นคือ 6 ฟุต หากคุณกำลังมองจากสถานที่สูงเช่นหอสังเกตการณ์หรืออาคารสูงให้ใช้ความสูงที่แทน ในระหว่างการคำนวณทัศนวิสัยการมองค่านี้จะมีการเพิ่มระดับความสูงสังเกตการณ์หากมีการระบุ; มิฉะนั้นจะถูกเพิ่มลงในการสอดแทรกพื้นผิวค่า Z

## ความสูงของจุดสังเกตการณ์

## ความสูงของเป้าหมาย

ใส่ความสูงของโครงสร้างหรือคนที่อยู่บนพื้นดินที่ใช้ในการสร้างการมองเห็น

คุณสามารถระบุค่าตัวเลขความสูงหรือเขตข้อมูลจากการป้อนข้อมูลคุณสมบัติผู้สังเกตการณ์ ฟิลด์ที่กำหนด ต้องมีค่าในฟิลด์อยู่ในหน่วยเดียวกับหน่วย Z ของพื้นผิวอินทุทที่ใช้เป็นข้อมูลระดับความสูง

ผลลัพธ์ทัศนวิสัยการมองจะเป็นตัวบ่งชี้พื้นที่ดังกล่าวที่จุดสังเกตการณ์สามารถมองเห็นวัตถุเหล่านี้อยู่บนพื้นดิน การแปลงยังเป็นจริง; วัตถุบนพื้นดินสามารถเห็นจุดสังเกตการณ์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการตั้งค่าความสูง:

- ถ้าจุดข้อมูลอินพุทของคุณแทนกังหันลมและคุณต้องการที่จะกำหนดว่าคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินสามารถมองเห็นกังหันป้อนค่าเฉลี่ยความสูงของคน (ประมาณ 6 ฟุต)
- ถ้าจุดข้อมูลอินพุทของคุณแทนไฟไหม้อาคารระวังและคุณต้องการที่จะตรวจสอบว่าระวังอาคารสามารถมองเห็นขนนกควันที่เพิ่มขึ้นสูง 20 ฟุตหรือสูงกว่า 20 ฟุตป้อนสำหรับความสูงของเป้าหมาย
- ถ้าจุดข้อมูลอินพุทของคุณแทนวิวที่สามารถมองเห็นไปตามถนนหรือบางเส้นทางและคุณต้องการที่จะกำหนดว่ากังหันลมที่มี 400 ฟุตหรือมากกว่าสามารถมองเห็นได้ป้อน 400 ฟุตความสูง
- ถ้าจุดข้อมูลอินพุทของคุณแทนวิวที่สามารถมองเห็นและคุณต้องการที่จะตรวจสอบพื้นที่เท่าไหร่กับคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินที่มองเห็นสามารถมองเห็นใส่ค่าศูนย์สำหรับความสูงของเป้าหมาย

## ความสูงของจุดสังเกตการณ์

## เอาท์พุทของความสูงที่ได้จะกลายเป็นค่าที่สามารถมองเห็น

ชื่อของเอาท์พุทเหนือระดับพื้นดิน (AGL) ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ AGL เป็นราสเตอร์ที่มีค่าแต่ละเซลล์คือความสูงขั้นต่ำที่ต้องเพิ่มเซลล์ที่มองเห็นเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่จะทำให้มันสามารถมองเห็นได้อย่างน้อยหนึ่งสังเกตการณ์ เซลล์ที่มีอยู่แล้วสามารถมองเห็นได้จะได้ถูกกำหนดเป็น 0 ในการแสดงผลลัพธ์ราสเตอร์นี้

## ชื่อของชั้นข้อมูลผลลัพธ์

ชื่อของชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างขึ้นใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มไปยังแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุท ถ้าชั้นข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้ตั้งชื่อใหม่

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล