## Akış Yönünde İzle

##

Bu araç girdi katmanınızdaki noktalardan akış yönünde izi veya akış yolunu belirler.

Örneğin, elinizdeki kirlilik kaynağını gösteren nokta detaylarını kullanarak araştırma yaptığınız alandaki kirliliğin nereye akacağını belirlemek istiyorsunuz. Kirliliğin izleyeceği yolu tanımlamak için Akış Yönünde İzleme özelliğini kullanabilirsiniz. Bir mesafe değeri ve birimi girerek bu izi bağımsız segmentlere de bölebilirsiniz. Döndürülen çizgi akış yolunun toplam uzunluğu, belirtilen maksimum iz uzunluğu ya da araştırma alanınız gibi alana kırpılan detaylar olabilir. Pek çok durumda, iz yolunun toplam uzunluğu döndürüldüğünde, bu değer kaynaktan okyanusa kadar giden mesafeyi kapsar.

Sonuçta ortaya çıkan akış yönü izini gösteren bir çizgidir. İzi çizgi segmentlerine ayır seçeneği için bir mesafe belirtilirse, iz çizgisi her biri belirtilen uzunlukta olan birden çok çizgiye ayrılır. Örneğin, girdi noktanız bir kirlenme yayılması gösteriyor ve bunun aktığı nehir de saatte 0,6 ya da günde 15 millik bir hızla hareket ediyorsa, nehri 15 millik segmentlere ayırmak isteyebilirsiniz. İzi 15 millik aralıklara ayırmak, yayılmanın her gün yaklaşık olarak ne kadar yol alacağını gösterir. Çizgi mesafeye bağlı olarak farklı renk tonlarıyla gösterilir ve izin başlangıcına olan mesafeyle etiketlenir.

Sonuç olarak elde edilen iz, ek özniteliklerin yanı sıra, girdi noktalarınızın tüm özniteliklerini de içerir.

- PointID—Girdi noktasının Kimlik değerini kapsar.
- LengthKm—Kilometre cinsinden toplam aşağı akış iz uzunluğunu içerir.
- Description ve DataResolution—İzi hesaplamak için kullanılan hidrolojik verilerle ilgili bilgileri içerir.
- FromDistance and ToDistance—Her bir çizgi segmentine gidiş ve buradan geliş mesafesini içerir. İzi çizgi segmentlerine ayır seçeneği kullanılırsa, bu öznitelikler yazdırılır.

Geçerli harita kapsamını kullan işaretli ise, yalnızca geçerli harita kapsamında görünür olan girdi katmanındaki nokta detayları analiz edilir. İşaretli değilse, girdi katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita yayılımının dışında olsa bile kullanılacaktır.

## Her aşağı akış izi için başlangıç konumu olarak kullanılacak nokta detayları

Aşağı akış izinin başlangıç konumu olarak kullanılacak nokta detayları. Çıktı her girdi noktası için bir çizgi içerir.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## İzi çizgi segmentlerine ayır

İz çizgisi, her çizginin belirtilen uzunlukta olduğu birden çok çizgiye ayrılır. Örneğin, girdi noktanız bir kirlenme yayılması gösteriyor ve bunun aktığı nehir de saatte 0,6 ya da günde 15 millik bir hızla hareket ediyorsa, nehri 15 millik segmentlere ayırmak isteyebilirsiniz. İzi 15 millik aralıklara ayırmak, yayılmanın her gün yaklaşık olarak ne kadar yol alacağını gösterir. Çizgi mesafeye bağlı olarak farklı renk tonlarıyla gösterilir ve izin başlangıcına olan mesafeyle etiketlenir. Sonuç olarak ortaya çıkan izde, her biri FromDistance ve ToDistance alanlarına sahip birden çok çizgi segmenti elde edilir.

## İzin maksimum mesafesi

Döndürülecek çizginin toplam uzunluğunu belirler. İzin kırpılacağı alan detaylarını sağlarsanız, sonuç buraya girdiğiniz mesafe değerinden bağımsız olarak alan detayına kırpılır.

## Çıktının kırpılacağı yer

İzin kırpılmasını istediğiniz alan katmanını çizin veya verilerini girin. Örneğin, iz sonucunun yalnızca kendi ilçeniz gibi araştırma alanınız içinde olmasını istediğinizde, girdi olarak ilçe detayınızı kullanın ve izin ilçe sınırında durmasını sağlayın.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.