## Create Viewshed

##

Verktøyet Create Viewshed oppretter områder der en observatør kan se objekter på bakken. Inndatapunktene kan enten representere observatører (for eksempel mennesker på bakken eller utsiktsposter i et branntårn) eller observerte objekter (som vindturbiner, hydranter, kjøretøyer eller andre mennesker). Resultatområdene er de områdene der observatørene kan se de observerte objektene og omvendt – de observerte objektene kan se observatørene.

Både observatørene og de observerte objektene kan ha en høyde over bakken, og disse høydene brukes til å fastslå synligheten. Et synsfelt som er beregnet for 120 meter høye vindturbiner og personer på 1,80 meter som står på bakken, vil for eksempel vanligvis være større enn et synsfelt beregnet for 60 meter høye vindturbiner og personer på 1,80 meter.

Vær oppmerksom på at det ikke tas hensyn til hindringer som trær eller bygninger, når synligheten beregnes. Du kan tenke deg at beregningen skjer på bar bakke der det ikke finnes noe annet enn observatøren og de observerte objektene.

Resultatlaget inneholder områdegeoobjekter som representerer synlige områder. Feltet Frekvens registrerer antall observatørpunkter som kan se hvert område. Hvis du for eksempel har fem inndatapunkter som hver representerer et branntårn, inneholder feltet Frekvens, kan en verdi mellom én og fem. Områder med verdien én, kan kun se ett tårn, og områder med verdien fem, kan se alle tårnene. Resultatlaget inneholder også feltet DEMResolution som registrerer oppløsningen på den digitale høydemodellen (DEM) som brukes til å opprette synsfeltene.

Hvis det er merket av for Bruk gjeldende kartutstrekning, er det kun observatørpunktene som vises i gjeldende kartutstrekning, som analyseres. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, analyseres alle observatørpunktene i inndatalaget, selv om de befinner seg utenfor gjeldende kartutstrekning.

## Punktgeoobjekter som representerer observatørlokasjoner

Punktgeoobjektene som skal brukes som observatørlokasjoner.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Velg analyselag i levende atlas eller Velg analyselag som du finner nederst i rullegardinlisten. Dette åpner et galleri som inneholder en samling lag som vil være nyttige i mange analyser.

## Høyde på observatørlokasjoner

Dette er høyde over bakken for observatørlokasjonene. Standarden er om lag gjennomsnittshøyden for en person.

## Height of other objects on the ground

Dette er høyden på konstruksjoner eller mennesker på bakken som brukes til å fastsette synlighet. Det resulterende synsfeltet er de områdene der et observatørpunkt kan se disse andre objektene. Og motsatt – der de andre objektene kan se et observatørpunkt.

- Hvis observatørpunktene representerer vindturbiner og du vil finne ut om personer som står på bakken, kan se turbinene, angir du gjennomsnittshøyden for en person (omtrent 180 cm). Resultatet er de områdene der en person som står på bakken, kan se vindturbinene.
- Hvis observatørpunktene representerer branntårn og du vil finne ut hvilke branntårn som kan se en røyksøyle som er 6 meter eller høyere, skriver du inn 6 meter for høyde. Resultatet er de områdene der et branntårn kan se en røyksøyle som er minst 6 meter høy.
- Hvis observatørpunktene representerer utsiktspunkt langs veier og stier og du vil finne ut hvor det er mulig å se vindturbiner som er 120 meter eller høyere, skriver du inn 120 meter for høyden. Resultatet er de områdene der en person som står på et utkikkspunkt, kan se vindturbiner som er minst 120 meter høye.
- Hvis observatørpunktene representerer utkikkspunkter og du vil finne ut hvor stort område av bakken det er mulig å se for personer som står utkikkspunktet, skriver du inn null. Resultatet er de områdene som kan ses fra utkikkspunktet.

## Maks. synsavstand

Dette er den avstanden der begreningen av synlige områder stopper. Utover denne avstanden er det ukjent om observatørpunktene og de andre objektene kan se hverandre. Store verdier øker beregningstiden. Høyeste tillatte verdi er 50 kilometer (31 miles).

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede finnes, blir du bedt om å oppgi et annet navn.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.