## Interpolacija točk

##

Orodje Interpolacija točk vam omogoča, da predvidite vrednosti na novih lokacijah glede na merjene vrednosti iz zbirke točk. Orodje vzame točkovne podatke z vrednostmi na vsaki točki in vrne območja, klasificirana po predvidenih vrednostih. Na primer

- Okoliš, v katerem se upravlja s kakovostjo zraka, ima tipala, ki merijo ravni onesnaženja. Interpolacija točk je lahko uporabljena za napoved ravni onesnaženja na lokacijah, ki nimajo tipal, kot so lokacije z ogroženo populacijo – na primer vrtci in bolnišnice.
- Napovejte koncentracije težkih kovin v pridelkih na podlagi vzorcev, zbranih s posameznih rastlin.
- Predvidite ravni hranil v tleh (dušik, fosfor, kalij, itd.), da preučite njihov vpliv na donosnost pridelka in predpišete natančne količine gnojila za vsako lokacijo na terenu.
- Meteorološke aplikacije vsebujejo napovedovanje temperatur, padavin in povezanih spremenljivk (npr. kisel dež).

## Izberi točkovni sloj, ki vsebuje lokacije z znanimi vrednostmi

Točkovni sloj, ki se bo uporabil kot podlaga za interpolacijo.

Poleg izbire sloja s karte lahko izberete Izberi sloj za analizo iz zbirke Living Atlas ali Izberi sloj za analizo, ki se nahajata v spodnjem delu spustnega menija. To odpre galerijo, ki vsebuje zbirko slojev, uporabnih za mnoge analize.

## Izberi polje za interpolacijo

Izberite polje, ki vsebuje vrednosti, ki jih želite interpolirati.

## Optimiraj za

Izberite svoje nastavitve za hitrost glede na natančnost. Za izračun natančnejših napovedi je potrebno več časa.

## Rezultat napak napovedi

Če jih obkljukate, bo ustvarjen sloj standardnih napak za napovedi z interpolacijo. Ime izhodnega sloja bo ime sloja z rezultati z dodanimi »Napakami«.

Standardne napake so uporabne, ker navajajo informacije o zanesljivosti napovedanih vrednosti. Enostavno pravilo se glasi, da se bo prava vrednost nahajala med dvema standardnima napakama napovedane vrednosti 95 % časa. Na primer, predpostavite, da ima nova lokacija napovedano vrednost 50 s standardno napako 5. To pomeni, da bo orodje ocenilo, da je prava vrednost na tej lokaciji 50, vendar bi lahko bila vrednost tudi med 40 in 60. Za izračun tega razpona primernih vrednosti pomnožite standardno napako z 2, to vrednost dodajte napovedani vrednosti, da dobite zgornjo mejo razpona, in jo odvzemite od napovedane vrednosti, da dobite spodnjo mejo razpona.

## Klasificiraj po

Izberite, kako bodo napovedane vrednosti klasificirane v območja.

- Geometrični interval – območja temeljijo na intervalih razreda, ki imajo geometrične nize. Ta metoda zagotavlja, da ima vsak razpon razreda približno enako število vrednosti v vsakem razredu in da je sprememba med intervali dosledna.
- Enak interval – območja so ustvarjena, tako da je razpon predvidenih vrednosti enak za vsako območje.
- Enake površine – območja so ustvarjena, tako da je število vrednosti podatkov v vsakem območju enako. Na primer, če imajo podatki več velikih kot majhnih vrednosti, bo več območij ustvarjenih za velike vrednosti.
- Ročno – ta možnost vam omogoča, da določite svoj razpon vrednosti območij. Te vrednosti bodo vnesene v spodnji parameter Mejne vrednosti razredov.

## Število razredov

Navede število razredov (razpon napovedanih vrednosti) v sloju z rezultati. Vsak razred določa mejo območij. Vrednosti teh razredov bo določil zgornji parameter Klasificiraj po.

## Mejne vrednosti razredov

Vnesite želene mejne vrednosti razredov in jih ločite s presledkom. Na primer, če želite mejne vrednosti razredov pri vrednostih 1,5, 3 in 7, vnesite `1,5 3 7`. Te vrednosti bodo določile zgornjo mejo vsakega razreda, tako da bo število razredov enako številu vnesenih vrednosti. Območja ne bodo ustvarjena za nobeno lokacijo s predvidenimi vrednostmi nad največjo vneseno mejno vrednostjo. Vnesti morate vsaj dve vrednosti in ne več kot 32.

## Izsekaj izhodni sloj na

Bodisi narišite bodisi zagotovite sloj, ki določa območje, kjer želite, da bodo izrisani rezultati. Na primer, če interpolirate meritve onesnaženosti jezera, lahko uporabite mejo jezera za ta parameter in rezultat se bo izrisal samo znotraj meje jezera.

## Napovej na tej lokaciji

Bodisi narišite bodisi navedite sloj, ki določa točkovne lokacije, za izračun napovedanih vrednosti. To vam omogoča napovedovanje na določenih lokacijah, ki vas zanimajo. Na primer, če vhodni sloj predstavlja meritve ravni onesnaženja, lahko ta parameter uporabite za napovedovanje ravni onesnaženja lokacij z visokim tveganjem za rizično populacijo, kot so šole in bolnišnice.Nato lahko te informacije uporabite za dajanje priporočil zdravstvenim delavcem na teh lokacijah.

Če je na voljo, bo to orodje izdelalo izhodni točkovni sloj napovedi na določenih lokacijah. Ime izhodnega sloja bo ime sloja z rezultati z dodatkom »Točke«.

## Ime sloja z rezultati

To je ime sloja, ki bo ustvarjen v Moji vsebini in dodan na karto. Privzeto ime temelji na imenu orodja in imenu vhodnega sloja. Če sloj že obstaja, bo od vas zahtevano, da vnesete drugo ime.

S pomočjo spustnega menija Shrani rezultat v lahko navedete ime mape v Moji vsebini, kjer bo shranjen rezultat.