## Rekonstruēt maršrutus

##

Šis rīks darbojas ar laika iespējotu punktu vai laukumu elementu slāni, kas apzīmē laika `momentu`. Tas vispirms nosaka, kuri elementi pieder maršrutam, izmantojot identifikatoru. Izmantojot laiku katrā atrašanās vietā, maršruti tiek sakārtoti secīgi un pārveidoti par līniju vai laukumu, kas apzīmē kustības ceļu laika gaitā. Pēc izvēles, ievades laukam var tikt pielietota buferis, kas katrā atrašanās vietā izveidos laukumu. Šie buferzonu punkti (vai laukumu ievades) tiek savienoti secīgi, lai izveidotu maršrutu kā laukumu, kura platums pārstāv intereses atribūtu. Rezultātu maršrutiem ir sākuma un beigu laiks, kas temporāli apzīmē pirmo un pēdējo noteikta maršruta elementu. Kad maršruti tiek izveidoti, tiek aprēķināta ievades elementu statistika un piešķirta izvades maršrutam. Visvienkāršākā statistika ir punktu skaits teritorijā, bet iespējams aprēķināt arī citu statistiku.

Laika iespējotu slāņu elementus var apzīmēt vienā no diviem veidiem:

- Tūlītējs. Atsevišķs laika moments.
- Intervāls. Sākuma un beigu laiks.

Piemēram, pieņemsim, ka jums ir ik pēc 10 minūtēm veikti GPS mērījumi par viesuļvētru. Katrs GPS mērījums reģistrē viesuļvētras nosaukumu, atrašanās vietu, ieraksta laiku un vēja ātrumu. Ar šo informāciju varat izveidot katras viesuļvētras maršrutus, izmantojot nosaukumu maršruta identifikācijai, un katrai viesuļvētrai tiek ģenerēti maršruti. Turklāt, varat aprēķināt statistiku, piemēram, katras viesuļvētras vidējo, maksimālo un minimālo vēja ātrumu, kā arī katra maršruta mērījumu skaitu.

Izmantojot šo pašu piemēru, jūs varat izveidot maršrutu buferzonas pēc vēja ātruma. Tādējādi katra mērījuma buferzona tiek izveidota pēc vēja ātruma lauka šajā atrašanās vietā, kā savienos buferzonas, izveidojot laukumu, kas apzīmē maršruta ceļu, kā arī vēja ātruma izmaiņas viesuļvētras gaitā.

## Izvēlēties elementus, no kuriem rekonstruēt maršrutus

Punktu vai laukumu slānis, kas tiks rekonstruēts maršrutos. Ievades slānim ir jābūt aktivizētam laikam ar elementiem, kas apzīmē laika momentu. Slānim ir jābūt plānotajā koordinātu sistēmā, vai, ja tiek lietota buferzona, apstrādes telpiskā atskaite ir jāiestata uz plānoto koordinātu sistēmu, izmantojot Analīzes darba vidi.

Papildus slāņa izvēlei kartē varat izvēlēties Pārlūkot slāņus nolaižamā saraksta apakšā, lai saturā atrastu Big Data koplietojuma datu kopu vai elementu slāni.

## Izveidot vienu vai vairākus laukus, lai identificētu maršrutus

Lauki, kas apzīmē maršrutu identifikatoru.

Piemēram, ja rekonstruējat viesuļvētru maršrutus, varat izmantot viesuļvētras nosaukumu kā maršruta lauku.

## Izvēlēties metodi, kas tiek izmantota maršrutu rekonstruēšanai

Metode, kas tiek izmantota, lai savienotu maršrutus un izveidotu buferzonu (ja pieejama). Plaknes metode aprēķina rezultātus ātrāk, bet neaptīs maršrutus ap starptautisko datuma maiņas līniju, kā arī neierēķinās zemes faktisko zemes formu, veidojot buferzonu. Ģeodēziskā metode, ja nepieciešams, aplieks maršrutus ap datuma maiņas līniju un izveidos ģeodēzisko buferzonu, lai ierēķinātu zemes formu.

## Izvēlēties izteiksmi, pēc kuras izveidot ievades elementu buferzonu (pēc izvēles)

Vienādojums, kas tiek izmantots, lai aprēķinātu buferzonas attālumu ap ievades elementiem. Šo vienādojumu var ģenerēt, izmantojot buferzonas kalkulatoru. Ir pieejamas pamata darbības, piemēram, saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana. Vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot analīzes koordinātu sistēmu. Slānim ir jābūt plānotajā koordinātu sistēmā, vai, ja tiek lietota buferzona, apstrādes telpiskā atskaite ir jāiestata uz plānoto koordinātu sistēmu, izmantojot Analīzes darba vidi.

Vienādojums `$feature.windspeed * 1000` lietos buferzonu 1000, kas reizināta ar lauka vēja ātrums vērtību. Buferzonas kalkulatorā var izmantot vairāk nekā vienu lauku.

## Izvēlēties laiku, pēc kura sadalīt maršrutus (pēc izvēles)

Maršrutu sadalei izmantotais laiks. Ja ilgums starp ievades punktiem vai laukumiem ir lielāks par laika dalījumu, tie tiks sadalīti atsevišķos maršrutos.

Ja norādāt laika sadalījumu un attāluma sadalījumu, maršruti tiks sadalīti, kad tiks panākta atbilstība vienam vai abiem stāvokļiem.

Iedomājieties, ka ir pieejami punktu elementi, kas apzīmē lidmašīnu reisus, kuru maršruta lauks ir lidmašīnas ID. Šī lidmašīna var veikt vairākus lidojumus, kas tiks apzīmēti kā viens maršruts. Ja zināt, ka starp lidojumiem ir 1 stundas pārtraukums, varat izmantot `1 stundu` kā maršrutu dalījumu, un katrs lidojums tiek sadalīts atsevišķā maršrutā.

## Izvēlēties attālumu, pēc kura sadalīt maršrutus (pēc izvēles)

Maršrutu sadalei izmantotais attālums. Ja attālums starp ievades punktiem vai daudzstūriem ir platāks par attāluma dalījumu, tie tiks sadalīti atsevišķos maršrutos.

Ja norādāt laika sadalījumu un attāluma sadalījumu, maršruti tiks sadalīti, kad tiks panākta atbilstība vienam vai abiem stāvokļiem.

## Pievienot statistiku (pēc izvēles)

Varat aprēķināt apkopoto elementu statistiku. Ciparu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības:

- Skaits — aprēķina vērtību, kas nav nulle, skaitu. To var lietot ciparu laukiem un virknēm. [nulle, 0, 2] skaits ir 2.
- Summa — katra lauka skaitlisko vērtību summa. [nulle, nulle, 3] summa ir 3.
- Vidējais — vidējā skaitliskā vērtība. [0, 2, nulle] vidējā vērtība ir 1.
- Minimums — ciparu lauka minimālā vērtība. [0, 2, nulle] minimums ir 0.
- Maksimums — ciparu lauka maksimālā vērtība. [0, 2, nulle] maksimums ir 2.
- Diapazons — ciparu lauka diapazons. To aprēķina, minimālo vērtību atņemot no maksimālās vērtības. [0, nulle, 1] diapazons ir 1. [nulle, 4] diapazons ir 0.
- Novirze — maršruta ciparu lauka novirze. [1] novirze ir nulle. [nulle, 1, 1, 1] novirze ir 1.
- Standarta novirze — ciparu lauka standarta novirze. [1] standarta novirze ir nulle. [nulle, 1, 1, 1] standarta novirze ir 1.

Virkņu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības:

- Skaits — virkņu, kas nav nulle, skaits.
- Jebkāda. Šī statistika ir nejaušs virknes vērtības paraugs norādītajā laukā.

Jebkāda statistika tiek aprēķināta no vērtībām, kas nav nulle. Rezultātu slānī ir ietverts jauns lauks par katru aprēķināto statistiku. Jebkurus statistikas datus var pievienot, izvēloties atribūtu un statistikas datus.

## Izvēlieties ArcGIS Data Store, lai saglabātu rezultātus

GeoAnalytics rezultāti ir krātuves ArcGIS datu krātuvei, kas tiek parādīts kā elementu slānis Portal for ArcGIS. Vairumā gadījumu rezultāti jāglabā laika un telpas datu krātuvē, kas tiek darīts pēc noklusējuma. Dažos gadījumos noderīga opcija ir saglabāt rezultātus saistītajā datu krātuvē. Iemesli rezultātu glabāšanai saistītajā datu krātuvē:

- Lai izmantotu rezultātus portālu sadarbībā ar portālu.
- Lai aktivizētu sinhronizācijas iespējas ar rezultātiem.

Saistīto datu krātuvi nevajadzētu izmantot tad, ja ir sagaidāms, ka palielināsies GeoAnalytics rezultātu apjoms, kā arī ir vajadzīgs izmantot telpas un laika big data krātuves iespējas, lai rīkotos ar lielu datu apjomu.

## Rezultātu slāņa nosaukums

Šis ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots sadaļā Mans Saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, rīks nedarbosies.

Lietojot Saglabāt rezultātus nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt nosaukumu mapē Mans saturs, kur tiks saglabāti rezultāti.