## Sledovat po proudu (Trace Downstream)

##

Tento nástroj určuje trasu toku směrem po proudu od bodů ve vstupní vrstvě.

Předpokládejme například, že máte bodové prvky, které představují zdroje znečištění, a chcete určit, kam ve vaší zájmové oblasti znečištění poteče. Pomocí nástroje Sledovat po proudu můžete určit cestu znečištění. Tuto sledovanou trasu lze také určením hodnoty vzdálenosti a jednotek rozdělit do jednotlivých liniových segmentů. Vrácená linie může mít celkovou délku trasy toku či určenou maximální délku trasy, případně může být omezena prvky oblasti, například zájmovým územím. V případě vrácení celkové délky trasy povede trasa v mnoha případech od zdroje až k oceánu.

Výsledkem je linie představující sledovanou trasu směrem po proudu. Pokud je určena vzdálenost pro pole Rozdělit trasu do liniových segmentů, bude linie trasy rozdělena do více linií o určené délce. Pokud například vstupní bod představuje zdroj znečištění a řeka, do které se vlévá, se pohybuje rychlostí 1 km za hodinu nebo 24 km za den, může být vhodné řeku rozdělit do 24kilometrových segmentů.Rozdělení trasy na 24kilometrové intervaly vám zhruba ukáže, kam znečištění každý den postoupí. Linie bude symbolizována pomocí stupňovaných barev na základě vzdálenosti a bude na ní vyznačena vzdálenost od začátku trasy.

Výsledná trasa bude mít atributy všech vstupních bodů a také dodatečné atributy.

- PointID – Obsahuje hodnotu ID ze vstupního bodu.
- LengthKm – Obsahuje délku v kilometrech pro celkovou trasu sledovanou po proudu.
- Description a DataResolution – Obsahují informace týkající se hydrologických údajů použitých pro výpočet.
- FromDistance a ToDistance – Obsahují vzdálenost od a do každého liniového segmentu. Tyto atributy budou zapsány, pokud použijete možnost Rozdělit trasu do liniových segmentů.

Pokud je zaškrtnuto pole Použít aktuální rozsah mapy, budou analyzovány pouze bodové prvky ve vstupní vrstvě, které jsou viditelné v aktuálním rozsahu mapy. Pokud pole zaškrtnuto není, budou používány všechny prvky ve vstupní vrstvě včetně těch, které se nachází mimo oblast aktuálního rozsahu mapy.

## Bodové prvky, které se použijí k označení umístění počátků pro jednotlivé trasy sledované po proudu.

Bodové prvky, které se použijí k označení umístění počátku trasy sledované po proudu. Výstup bude obsahovat linii pro každý vstupní bod.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položky Vybrat vrstvu analýzy živého atlasu nebo Vybrat vrstvu analýzy, které se nacházejí v dolní části rozbalovacího seznamu. Otevře se galerie obsahující sbírku vrstev určených pro mnoho různých analýz.

## Rozdělit trasu do liniových segmentů

Linie trasy bude rozdělena do více jednotlivých linií určené délky. Pokud například vstupní bod představuje zdroj znečištění a řeka, do které se vlévá, se pohybuje rychlostí 1 km za hodinu nebo 24 km za den, může být vhodné řeku rozdělit do 24kilometrových segmentů. Rozdělení trasy na 24kilometrové intervaly vám zhruba ukáže, kam znečištění každý den postoupí. Linie bude symbolizována pomocí stupňovaných barev na základě vzdálenosti a bude na ní vyznačena vzdálenost od začátku trasy. Výsledná trasa bude mít více liniových segmentů, z nichž každý bude obsahovat pole FromDistance a ToDistance.

## Maximální vzdálenost trasy

Určuje celkovou délku vrácené linie. Pokud trasu omezíte pomocí prvků oblasti, výsledek bude omezen prvkem oblasti bez ohledu na zde zadanou vzdálenost.

## Oříznout výstup na

Nakreslete nebo zadejte vrstvu oblasti, v rámci které chcete trasu omezit. Pokud například chcete, aby se výsledná sledovaná trasa nacházela v zájmovém území, jako je např. kraj, použijte jej jako vstupní prvek, aby sledování končilo na hranici kraje.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud výsledná vrstva již existuje, budete požádáni o zadání jiného názvu.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.