## Izračunaj gustinu

##

Ova alatka kreira mapu gustine od tačkastih ili linijskih geoobjekata širenjem poznatog kvantiteta neke pojave (predstavljene kao atributa tačaka ili linija) kroz mapu. Rezultat je sloj oblasti klasifikovanih od najmanje do najviše gustih.

Za unos tačaka, svaka tačka treba da predstavlja lokaciju nekog događaja ili incidenta, a sloj sa rezultatima predstavlja broj incidenata po jediničnoj oblasti. Veća vrednost gustine u novoj lokaciji znači da postoji više tačaka blizu te lokacije. U mnogim slučajevima, sloj sa rezultatima može da se protumači kao površina rizika za buduće događaje. Na primer, ako ulazne tačke predstavljaju lokacije udara groma, sloj sa rezultatima može da se protumači kao površina rizika za buduće udare groma.

Za linijski unos, površina gustine linija predstavlja ukupnu količinu linija koja je blizu svake lokacije. Jedinice izračunatih vrednosti gustine su dužina oblasti linije-po-jedinici. Na primer, ako linije predstavljaju reke, sloj sa rezultatima predstavljaće ukupnu dužinu reka koje su unutar radijusa pretrage. Ovaj rezultat može da se koristi za identifikovanje oblasti koje su gostoljubive prema životinjama na ispaši.

Drugi slučajevi upotrebe ove alatke uključuju sledeće:

- Kreiranje mapa gustine kriminalnih dela što pomaže policijskim odeljenjima da dodele resurse u oblastima visoke stope kriminala.
- Izračunavanje gustina bolnica unutar okruga. Sloj sa rezultatima prikazaće oblasti sa visokom i niskom pristupačnošću bolnicama, a ove informacije mogu da se koriste za donošenje odluke gde treba izgraditi nove bolnice.
- Identifikovanje oblasti u kojima postoji veliki rizik od šumskih požara na osnovu arhivskih lokacija šumskih požara.
- Lociranje zajednica koje su predaleko od velikih autoputeva u svrhe planiranja gde bi trebalo izgraditi nove puteve.

## Odaberite ulazni tačkasti ili linijski sloj iz kojeg će se izračunati gustina

Ulaznu tačku ili linijski sloj koji će se koristiti za izračunavanje sloja gustine.

## Koristi polje brojača

Unesite polje navodeći broj incidenata na svakoj lokaciji. Na primer, ako imate tačke koje predstavljaju gradove, možete da koristite polje koje predstavlja populaciju grada kao polje brojača, a rezultujući sloj sa gustinom populacije izračunaće veće gustine populacije blizu gradova sa većim populacijama.

Ako se koristi podrazumevani izbor None, tada će se pretpostavljati da svaka lokacija predstavlja jedan broj..

## Rastojanje pretrage

Unesite razdaljinu navodeći koliko daleko treba pretraživati da bi se pronašli tačkasti ili linijski geoobjekti prilikom izračunavanja vrednosti gustine. Na primer, ako unesete pretragu razdaljine od 10.000 metara, gustina bilo koje lokacije u izlaznom sloju izračunava se na osnovu geoobjekata koji su unutar 10.000 metara od lokacije. Svaka lokacija koja nema nijedan incident unutar 10.000 metara primiće vrednost gustine nula.

Ako razdaljina nije uneta, biće izračunata podrazumevana vrednost zasnovana na lokacijama ulaznih geoobjekata i vrednostima u polju brojača (ako je polje brojača omogućeno).

## Jedinice izlazne površine

Navedite jedinicu izlazne površine. Gustina je broj podeljen sa površinom, i ovaj parametar određuje jedinice površine u izračunavanju gustine.

Jedinice površine koje su na raspolaganju su kvadratne milje i kvadratni kilometri.

## Veličina izlazne ćelije

Unesite veličinu ćelije i jedinicu za izlazne rastere.

## Naziv sloja sa rezultatima

Naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat mapi. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći Sačuvaj rezultat u padajućem polju, možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.