## 建立視域

##

「建立視域」工具用於建立觀察者可以看到地面物體的區域。 輸入觀察點可以代表觀察者（例如地面上的人或火警瞭望塔的看守人）或被觀察的物體（例如，風力發電機、水塔、車輛或其他人）。 結果區域為觀察者可看到被觀察物體的區域，反之亦然：被觀察物體可以看到觀察者。

觀察者和被觀察物體都可以距離地面一定高度，這些高度可用於確定能見度。 例如，針對 400 英呎高的風力發電機和站在地面上 6 英呎高的人所計算得到的視域，通常大於針對 200 英呎高的發電機和 6 英呎高的人計算所得到的視域。

請注意，視域的計算不考慮樹或建築物等障礙物。 視域的計算可認為是基於裸露的地面，除了觀察者和被觀察物體以外空無一物。

結果圖層包含代表可見區域的區域圖徵。 頻率欄位記錄可看到每個區域的觀察點的數量。 例如，如果有五個輸入點，每個點均表示一個火警瞭望塔，則 頻率欄位具有 1 到 5 之間的值；值為 1 的區域僅在一個塔的可見範圍內，值為 5 的區域在所有塔的可見範圍內。 結果圖層還包含 DEMResolution 欄位，該欄位記錄用於建立視域的數值高程模型 (DEM) 的分辨率。

如果勾選 使用目前地圖範圍，則僅對目前地圖範圍中可見的觀察點進行分析。 如果未勾選，將分析輸入圖層中的所有觀察點，包括超出目前地圖範圍的觀察點。

## 代表觀察者位置的點圖徵

用作表示觀察者位置的點圖徵。

除了從地圖選擇圖層，您也可以選擇下拉清單底部的 選擇生動地圖集分析圖層或 選擇分析圖層。此操作將開啟一個圖庫，其中包含可用於多種分析的圖層集合。

## 觀察者位置的高度

這是您的觀察者位置在地面上的高度。 預設值約為一個人的平均身高。

## 地面上其他物體的高度

這是地面上建築物或人的高度，用於確立能見度。 結果視域為觀察點可看到這些其他物體的區域。 反之亦然；其他物體也可以看到觀察點。

- 如果您的觀察點代表風力發電機，且您想要確定站在地面上的人能夠看到發電機的區域，請輸入人的平均身高（約為 6 英呎）。 結果即是站在地面上的人可以看見風力發電機的區域。
- 如果您的觀察點代表火警瞭望塔，且您想要確定能夠看到高度 20 英呎或以上煙流的火警瞭望塔，請輸入高度 20 英呎。 結果即是火警瞭望塔可以看到至少 20 英呎高煙流的區域。
- 如果您的觀察點代表沿著道路和小徑的觀景平台，且您想要確定能夠看到至少 400 英呎高風力發電機的區域，請輸入高度 400 英呎。 結果即是站在觀景平台的人能夠看到至少 400 英呎高風力發電機的區域。
- 如果您的觀察點代表觀景平台，且您想要確定站在該平台的人能夠看到地面上區域的面積，請輸入 0。 結果即是能夠從觀景平台看到的那些區域。

## 最大觀看距離

這是可見區域計算停止的中斷距離。 超出此距離，就無法確定觀察點和其他物體是否可以看見彼此。 大的數值會增加計算時間。 最大許可值為 31 英里（50 公里）。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果該名稱的圖層已存在，則系統將要求您提供其他名稱。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定儲存結果的資料夾名稱。