## बफ़र बनाएं

##

बफर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक बिंदु, रेखा, या क्षेत्र फीचर से एक निश्चित दूरी को कवर करता है।

बफ़र आम तौर ऐसे क्षेत्र बनाने के लिए प्रयुक्त होता है जिसका आगे भी ओवरले लेयर्स जैसे उपकरणों के उपयोग से विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सवाल यह है कि "स्कूल के एक मील के भीतर कौन सी इमारतें हैं?", इसका जवाब स्कूल के चारों ओर एक मील बफर बनाकर और इमारत के निशान युक्त लेयर के साथ बफर को ओवेरले करने के लिए ओवेरले लेयर टूल का उपयोग करके पाया जा सकता है। अंतिम परिणाम स्कूल के एक मील के भीतर उन इमारतों की एक लेयर है।

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा प्रयोग करें चयनित है, तो केवल जो फीचर्स वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर दिखाई देते हैं उन्हें ही बफर किया जाएगा। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट लेयर में सभी फीचर्स को बफर किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हैं।

## बफर करने के लिए फीचर्स युक्त लेयर चुनें

बिंदु, रेखा, या क्षेत्र फीचर्स को बफर किया जाना है।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## बफर का आकार दर्ज करें

आप प्रत्येक मान के बाद खाली जगह छोडकर एक ही दूरी का मान या एकाधिक मान दर्ज कर सकते हैं। आप फील्ड पर क्लिक करके इनपुट लेयर पर एक विशेषता भी निर्दिष्ट कर सकते है जिसमें दूरी का मान शामिल होगा।

## विकल्प

चुनें आप कैसे ओवरलैपिंग बफ़र्स संभाला जाना चाहते हैं। किसी भी बफर के लिए जो एक दूसरे बफर के शीर्ष पर है, साझे क्षेत्रों को रखा (ओवरलैप) या संयुक्त (मिलाया) करा जा सकता है। भंग करने का इस्तेमाल करते समय, किसी ओवरलैप को हटा कर सभी बफ़र्स को एक एकल बहु-भाग फीचर में एक साथ भंग कर दिया जाता है।

जब अनेक दूरी का उपयोग करते हैं, तो आप पिछले बफर से दूरी कैसे दर्शाई जाए चुन सकते हैं; उदाहरण के लिए, यदि दूरी 10 और 14 हैं:

- रिंग्स चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 10 से 14 तक होंगे।
- डिस्क चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 0 से 14 तक होंगे।

## विकल्प

चुनें आप कैसे ओवरलैपिंग बफ़र्स संभाला जाना चाहते हैं। किसी भी बफर के लिए जो एक दूसरे बफर के शीर्ष पर है, साझे क्षेत्रों को रखा (ओवरलैप) या संयुक्त (मिलाया) करा जा सकता है। भंग करने का इस्तेमाल करते समय, किसी ओवरलैप को हटा कर सभी बफ़र्स को एक एकल बहु-भाग फीचर में एक साथ भंग कर दिया जाता है।

जब क्षेत्र के फीचर्स (एक दूरी में दर्ज की गई है) के चारों ओर एक ही बफर बना रहे हैं, तो आप चुन सकते हैं कि बफर की जा रही फीचर परिणामी लेयर में शामिल होगी या बाहर होगी।

जब अनेक दूरी का उपयोग करते हैं, तो आप पिछले बफर से दूरी कैसे दर्शाई जाए चुन सकते हैं; उदाहरण के लिए, यदि दूरी 10 और 14 हैं:

- रिंग्स चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 10 से 14 तक होंगे।
- डिस्क चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 0 से 14 तक होंगे।

## विकल्प

चुनें आप कैसे ओवरलैपिंग बफ़र्स संभाला जाना चाहते हैं। किसी भी बफर के लिए जो एक दूसरे बफर के शीर्ष पर है, साझे क्षेत्रों को रखा (ओवरलैप) या संयुक्त (मिलाया) करा जा सकता है। भंग करने का इस्तेमाल करते समय, किसी ओवरलैप को हटा कर सभी बफ़र्स को एक एकल बहु-भाग फीचर में एक साथ भंग कर दिया जाता है।

जब रेखाओं के आसपास एक ही बफर (एक दूरी दर्ज की गई है) बना रहे हैं, तो बफर की जाने वाली रेखा की साइड का चयन कर सकते हैं। आमतौर पर, आप दोनों साइड्स चुनते हैं। बाएँ और दाएँ का निर्धारण होता है जैस कि आप रेखा के पहले (आरंभ नोर्देशंक) x,y निर्देशांक से रेखा के अंतिम (समाप्ति निर्देशांक) x,y निर्देशांक तक चल रहे थे। आम तौर पर बायाँ यां दायाँ चुनने का अर्थ होता है कि आप जानते हैं कि रेखा के फीचर्स एक विशेष दिशा में बनाए और संग्रहीत किये गए थे (उदाहरण के लिए, नदी के नेटवर्क में प्रतिप्रवाह या अनुप्रवाह)। रेखाओं के छोरों पर बफर को गोलाइ (गोल) दी जा सकती है (दौर) या सीधे (समतल) हो सकते हैं।

जब कई बफ़र्स (एक से अधिक दूरी) बना रहे हैं, तो आप पिछली बफर दूरी से दूरी को कैसे दर्शाया जाए चुन सकते हैं; उदाहरण के लिए, यदि दूरी 10 और 14 हैं:

- रिंग्स चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 10 से 14 तक होंगे।
- डिस्क चुनने का परिणाम होगा बफ़र्स जो 0 से 10 और 0 से 14 तक होंगे।

## विकल्प

जब आपने एक बार बफर की जाने वाली लेयर चुन ली है, तो चुनें आप कैसे ओवरलैपिंग बफ़र्स संभाला जाना चाहते हैं। किसी भी बफर के लिए जो एक दूसरे बफर के शीर्ष पर है, साझे क्षेत्रों को रखा (ओवरलैप) या संयुक्त (मिलाया) करा जा सकता है। भंग करने का इस्तेमाल करते समय, किसी ओवरलैप को हटा कर सभी बफ़र्स को एक एकल बहु-भाग फीचर में एक साथ भंग कर दिया जाता है। इसके अलावा, आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कैसे कई दूरियों को दर्शाया जाना है। रेखा युक्त फीचर्स लेयरस के लिए, आप बफर की जाने वाली रेखा की साइड चुन सकते हैं। क्षेत्र फीचर्स से युक्त लेयरस के लिए, आप चुन सकते हैं कि क्या बफर किया जा रहा फीचर परिणामी बफर में शामिल है या बाहर रखा गया है।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।