## Kreiraj oblasti koje se prelaze za određeno vreme

##

Alatka Kreiraj oblasti koje se prelaze za određeno vreme kreira oblasti koje mogu da se dosegnu za određeno vreme vožnje, dužinu vožnje, dužinu pešačenja i tako dalje. Meri se od jedne ili više tačaka (do 1000) duž puteva ili trotoara, da bi se kreirao sloj koji može da vam pomogne da odgovorite na pitanja kao što su:

- Gde mogu da stignem odavde za najviše 30 minuta vožnje?
- Gde mogu da stignem odavde za najviše 30 minuta vožnje u 5:30 posle podne tokom špica?
- Šta se nalazi unutar dva kilometra pešačenja od mog hotela?
- U koje oblasti grada može vatrogasna patrola da stigne za najviše 5 minuta?
- Kako bi se poboljšala pokrivenost reagovanja na požarne opasnosti građenjem nove vatrogasne stanice ovde?
- Koje oblasti tržišta pokriva moje poslovanje?

Možda ćete moći da odgovorite na pitanja isključivo putem vizuelizovanja izlaznih oblasti. Druga mogućnost je da obavite detaljniju prostornu analizu koristeći izlazne oblasti. Na primer, pokretanje alatke Grupisanje tačaka koristeći oblasti koje se prelaze za određeno vreme sa demografskim podacima mogu da pomognu u određivanju koje bi potencijalne lokacije prodavnice verovatno omogućile najbolju korisničku bazu za vaš tip poslovanja.

| ## Tip: | Da biste kreirali oblasti merenjem pravolinijske razdaljine umesto merenjem duž puteva, koristite alatku Kreiraj zone bliskosti umesto toga.

Ako je opcija Koristi trenutni obuhvat mape izabrana, samo oni geoobjekti koji su vidljivi unutar trenutnog obuhvata mape koristiće se za kreiranje oblasti zasnovanih na vremenu vožnje ili dužini vožnje. Ako nije izabrana, koristiće se svi geoobjekti u ulaznom sloju, čak i ako su izvan trenutnog obuhvata mape.

## Odaberite tačkasti sloj da biste izračunali okolne oblasti koja se prelaze za određeno vreme

Tačkasti geoobjekti oko kojih će oblasti biti izračunate. Možete da odaberete kako se oblasti izračunavaju na osnovu režima putovanja (vožnja automobila ili kamiona ili pešačenje) i merenja (vreme ili razdaljina).

Pored izbora sloja sa mape, možete da izaberete Odaberite Living Atlas sloj za analizu ili Odaberite sloj za analizu u dnu padajuće liste. Ovim se otvara galerija koja sadrži kolekciju slojeva korisnih za veliki broj analiza.

Alatka podržava do 1000 geoobjekata u ulaznom sloju.

## Merenja

Odaberite režim putovanja (vožnja automobila ili kamiona ili pešačenje) i merenja (vreme ili razdaljina). Dostupne režime putovanja određuje administrator organizacije. Nakon biranja režima i merenja, unesite trajanje ili razdaljinu do 5 sati (300 minuta) or 300 milja (482,80 kilometara).

Kada odaberete Vreme vožnje, Vreme vožnje ruralnim predelima ili Vreme vožnje kamionom imate opcije za način merenja vremena vožnje.

- Opozovite izbor opcije Koristi saobraćaj da biste kreirali oblasti koje se prelaze za određeno vreme na osnovu fiksnih brzina. Ovo je opcija koju treba da izaberete ako želite opštu oblast vremena putovanja, a ne onu koja se izračunava koristeći promenljive uslove saobraćaja za određeno vreme polaska.

- Izaberite opciju Koristi saobraćaj da biste kreirali oblasti koje se prelaze za određeno vreme na osnovu datog vremena početka i promenljivih uslova saobraćaja. Biranjem opcije Saobraćaj uživo , vreme polaska od ulaznih tačaka je podešeno na trenutno vreme, a trenutna i predviđena brzina saobraćaja referenciraju se iz senzora i feed-ova da bi se kreirale oblasti koje se prelaze za određeno vreme. Predviđene brzine saobraćaja izračunavaju se referenciranjem brzina saobraćaja uživo, arhivskim brzinama i trenutnim događajima kao što su vremenski uslovi. Brzine saobraćaja predviđaju se 12 sati unapred, tako da možete da pomerite klizač da biste podesili vreme polaska do 12 sati unapred.

  Koristite ove postavke saobraćaja uživo da biste saznali do kojih oblasti možete da dođete ako krenete odmah, ako krenete za jedan sat i tako dalje.

- Biranjem opcije Koristi saobraćaj i opcije Saobraćaj zasnovan na tipičnim uslovima za dan i vreme, alatka kreira oblasti koje se prelaze za određeno vreme na osnovu proseka arhivskih brzina za svaki petominutni interval tokom rutinske sedmice. Rezultati obuhvataju saobraćaj, ali uklanjaju uticaj trenutnih uslova saobraćaja i događaja, što može značajno da se razlikuje od norme.

  Ove postavke arhivskih podataka o saobraćaju možete da koristite da pitate, na primer, „Koliko dugo obično treba da se stigne na ove krajnje tačke ako je vreme polaska 11:30 pre podne u sredu?“

  Vreme koje podesite odnosi se na vremensku zonu u kojoj se nalaze ulazne tačke. Stoga, ako podesite vreme na 8:00 pre podne, a imate dve polazne tačke, jednu u Njujorku, a drugu u Los Anđelesu, rute će biti generisane za vreme polaska u 8:00 pre podne. Istočno vreme i 8:00 pre podne. Pacifičko vreme, respektivno.

Imajte u vidu to da dok se vozilo udaljava ka spolja od polazne tačke, vreme protiče, a uslovi saobraćaja se menjaju. Alatka Oblasti koje se prelaze za određeno vreme uzima u obzir ove varijacije kada izaberete opciju Vreme vožnje i opciju Koristi saobraćaj; međutim, saobraćaj nije omogućen u svim regionima. Kliknite na link Pogledajte dostupnost na alatki da biste saznali da li je ponuđen u vašoj oblasti ispitivanja.

Vreme vožnje kamionom može da koristi brzine kretanja na osnovu saobraćaja, ali samo do zakonskog ograničenja brzine kamiona. Na primer, ako je dinamička brzina za ulicu na osnovu saobraćaja uživo 65 milja na sat, ali ograničenje brzine kamiona za tu ulicu iznosi 55 milja na sat, izračunavanje će koristiti 55 milja na sat za tu ulicu.

Alatke Vreme pešačenja i Dužina pešačenja koriste fiksnu brzinu od 5 kilometara na sat (3,1 milja na sat) i prate pešačke trotoare, kao i imenovane ulice (ignorišući pravila koja se odnose na automobile, kao što su jednosmerne ulice).

Dužina vožnje kamionom koristi fiksne brzine i pridržava se pravila koja su primenljiva na teške kamione, dok Dužina vožnje i Dužina vožnje ruralnim predelima koristi fiksne brzine i pridržava se pravila koja su primenljiva za manja vozila poput automobila.

## Oblasti iz različitih tačaka

Odaberite kako se upravlja zajedničkim oblastima iz različitih ulaznih tačaka kada dođu jedna do druge. One mogu da se:

- preklope – oblasti iz različitih ulaznih tačaka mogu da pokriju isti put. Ovo je korisno kada treba da znate sve ulazne tačke koje mogu da dođu do određene lokacije za dato vreme ili datu razdaljinu.
- svedu – sve oblasti se spajaju u jednu, a najviše jedna oblast može da pokrije određenu lokaciju. Ovo je korisno kada vam je jedino potrebno da znate da li do oblasti može da se dođe za dato vreme ili datu razdaljinu, ali ne morate da znate koje određene ulazne tačke mogu da dođu do lokacije.
- razdele – oblasti iz različitih ulaznih lokacija koje bi se međusobno preklopile dele se na sredini, pa se umesto toga nastavljaju jedna na drugu. Ovo je korisno kada želite da vidite koje oblasti se nalaze unutar datog vremena ili date razdaljine ulaznih tačaka i, u isto vreme, da odredite koje su ulazne tačke najbliže toj oblasti.

## Naziv sloja sa rezultatima

Ovo je naziv sloja koji će biti kreiran u Mom sadržaju i dodat na mapu. Podrazumevani naziv je zasnovan na nazivu alatke i nazivu ulaznog sloja. Ako sloj već postoji, bićete upitani da unesete drugi naziv.

Koristeći padajuće polje Sačuvaj rezultat u možete da navedete ime fascikle u Mom sadržaju u kojoj će rezultat biti sačuvan.