## Çıkışları Hedeflere Bağla

##

Çıkışları Hedeflere Bağla, nokta çiftleri arasındaki seyahat süresini ve mesafeyi ölçer. Araç düz çizgi mesafelerini; yürüyüş veya sürüş gibi bir seyahat moduna dayanan mesafeleri veya seyahat moduna dayanan seyahat sürelerini raporlayabilir. Bu aracı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Evden işe gidenlerin katettikleri toplam mesafeyi veya yolda geçirdikleri toplam süreyi hesaplayın.
- Müşterilerin mağazalarınızda alışveriş yapmak için ne kadar mesafe gittiklerini ölçün. Bu bilgileri kullanarak, özellikle reklam kampanyalarını yönlendirirken veya yeni mağaza konumları seçerken pazar eriminizi tanımlamak.
- Araç filonuzun katetmesi beklenen kilometreyi hesaplamak. Daha sonra, eyalete veya diğer bölgelere göre kilometreyi raporlamak üzere İçinde Özetle aracını çalıştırın.

Çıkış ve hedef noktaları girerseniz, araç, ölçümleriyle birlikte çıkış ve hedef çiftleri arasındaki rota çizgilerini içeren bir katman döndürür.

Geçerli harita yayılımını kullan işaretliyse, yalnızca geçerli harita yayılımında görünür olan analiz katmanındaki detaylar analiz edilir. İşaretli değilse, giriş katmanındaki tüm detaylar, geçerli harita kapsamının dışında olsa bile ele alınacaktır.

## Başlangıç konumlarını temsil eden nokta katmanını seç

Başlangıç konumu veya konumlarını temsil eden nokta katmanını seçin. Araç en çok 5,000 başlangıç noktasını ve 5,000 hedefi destekler.

Yalnızca bir başlangıç noktası olan bir katman seçerseniz, tüm hedef noktalarına bağlanılır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Hedefler katmanını seçin

Çıkışların bağlanacağı hedefi veya hedefleri temsil eden katmanı seçin. Araç en çok 5,000 başlangıç noktasını ve 5,000 hedefi destekler.

Yalnızca bir hedefi olan bir katman seçerseniz, tüm çıkış noktaları bu hedef bağlanır.

Bir çıkış noktası ve birçok hedef varsa, araç çıkış noktasını hedeflerin her birine bağlar.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

Birçok çıkış ve hedef noktası varsa, çıkış-hedef çiftlerini tanımlayan iki alanınız olması gerekir: Çıkış noktalarındaki kimlik alanı ve Hedeflerde eşleşen kimlik alanı. Araç, analiz sırasında çıkış-hedef çiftlerini birbirine bağlar. Örneğin, kimlik alanı değerleri `Gül` ve `Kemal` olan iki çıkış noktası ve aynı kimlik değerine sahip iki hedef düşünün. `Gül` çıkış noktası `Gül` hedefine, `Kemal` ise `Kemal`'e bağlanır. Başka hiçbir bağlantı veya ölçüm yapılmaz.

Kimlik değerleri katman içinde tek olmalıdır; örneğin hedef katmanında iki tane `Gül` olamaz. Çıkış ve hedef katmanlarındaki değerlerin çift oluşturabilmek için tam olarak eşleşmesi gerekir; `Kemal` yanlış yazılmış olan `Kemla` hedefine bağlanmaz.

## Ölçü

Düz hat mesafesi ya da seçilen bir seyahat modu kullanarak başlangıç noktalarının hedef noktalara bağlanıp bağlanmayacağını belirleyin. Çıktı rotaları, yol veya kaldırım boyunca ilerler ve araç veya kamyonlar için tek yönlü trafik ile dönüş yasağı gibi geçerli kuralları dikkate alır. Kullanılabilir seyahat modları, kuruluşunuzun yöneticisi tarafından belirlenir.

Sürüş Süresi, Arazide Sürüş Süresi ya da Kamyonla Taşıma Süresi'ni seçtiğinizde, sürüş süresinin ölçülmesine ilişkin seçenekleriniz olur.

- Sabit hızlara göre en kısa rotaları bulmak için Trafiği Kullan'ın işaretini kaldırın.

  Belirli bir çıkış saati için değişen trafik koşullarını kullanarak hesaplanmamış genel bir sürüş süresi ölçümü istiyorsanız bu seçeneği tercih edin.

- Belirli bir çıkış saati ve değişen trafik koşullarına göre en kısa rotaları bulmak için Trafiği Kullan'ı işaretleyin. Ayrıca Canlı trafik seçeneği de belirlenirse, çıkış noktalarından çıkış saati geçerli saate ayarlanır ve rotaları oluşturmak için geçerli ve tahmin edilen trafik hızları sensörlerden ve yayınlardan alınır. Tahmini trafik hızları, canlı trafik hızları, geçmiş hızlar ve hava durumu gibi geçerli olaylar referans alınarak hesaplanır. Trafik hızları 12 saat sonrasına kadar tahmin edilir, dolayısıyla çıkış saatini 12 saate kadar önceden ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirebilirsiniz.

  Şu anda, bir saat sonra vb. çıkış yapıldığında ne kadar sürüş süresi söz konusu olacağını öğrenmek için bu canlı trafik ayarlarını kullanın.

- Trafiği Kullan işaretlendiğinde ve belirli bir gün ve saatin Tipik koşullarına bağlı trafik seçildiğinde, araç en kısa rotaları olağan bir hafta boyunca beş dakikalık aralıklarla kaydedilen geçmiş hız ortalamalarına göre bulur. Sonuçlar trafiği içerir ancak geçerli trafik koşullarının ve olaylarının etkisini çıkarır, bunlar normdan büyük oranda sapma gösterebilir.

  Bu geçmiş trafik ayarlarını, örneğin "Çarşamba saat 11:30'da çıkış yapıldığında bu hedeflere ulaşmak genel olarak ne kadar sürer?" gibi bir soruyu sormak için kullanabilirsiniz.

  Belirlediğiniz saat, çıkış noktalarınızın yer aldığı saat dilimini referans alır. Dolayısıyla saati 08:00'a ayarlarsanız ve biri New York City'de ve diğeri Los Angeles'ta iki çıkış noktanız varsa, rotalar saat 08:00'da çıkış yapma için oluşturulur. Doğu Saati ve 08:00. Pasifik Saati, sırasıyla.

Bir araç bir çıkış noktadan uzaklaştıkça zaman geçeceğine ve trafik koşullarının değişeceğine dikkat edin. Çıkışları Hedeflere Bağla aracı, Trafiği kullan'ı işaretlediğinizde bu değişkenlikleri hesaba katar; ancak her bölge trafiği desteklemez. Çalışma alanınızda sunulup sunulmadığını öğrenmek için Kullanılabilirliği gör bağlantısına tıklayın.

Kamyonla Taşıma Süresi'nde-dinamik seyahat hızları trafiğe dayalı olarak, ancak yalnızca yasal kamyon hız sınırına kadar kullanılabilir. Örneğin, canlı trafiğe dayalı olarak bir cadde için dinamik hız saatte 65 mil, ancak o cadde için kamyon hız limiti saatte 55 mil ise, hesaplamada o cadde için saatte 55 mil kullanılır.

## Sonuç katmanı adı

İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek detay katmanının adıdır. Detay katmanı zaten varsa, başka bir ad girmeniz istenir. Detay katmanında aşağıdakilerden her biri için bir katman bulunur: rotalar, atanmamış başlangıç noktaları ve atanmamış varış noktaları (bazı başlangıç noktalarının kendi varış noktalarına bağlanamadığı durumlarda).

Rota katmanlarını ekle öğesini seçtiğinizde, sonuçtaki her rota ayrıca bir rota katmanı olarak da kaydedilir. Bir rota katmanı, seyahat yol tarifinin yanı sıra rotaya atanan duraklar gibi belirli bir rotaya ait bilgilerin tümünü içerir. Rota katmanı oluşturma, kuruluşunuzdaki diğer üyelerle bağımsız rotaları paylaşmak istediğinizde veya rotaları harita görüntüleyici içindeki Yol Tarifleri düğmesini kullanarak daha fazla değiştirmek istediğinizde yararlıdır. Rota katmanları, ön ek olarak detay katmanı için girilen adı kullanır, analiz kapsamında oluşturulan rota adı her rota katmanı için benzersiz bir ad oluşturmak üzere eklenir.

Oluşturulabilecek rota katmanı sayısı üst sınırı 1.000’dir. Sonuç 1.000’den fazla rota içeriyorsa ve Rota katmanlarını ekle seçeneği işaretliyse, araç yalnızca çıktı detay servisini oluşturur.

Sonuçları kaydet aşağı açılır listesini kullanarak İçeriğim alanında detay katmanının ve oluşturulduğu takdirde rota katmanlarının kaydedileceği bir klasör adı belirtebilirsiniz.