## ड्राइव-टाइम क्षेत्र बनाएँ

##

ड्राइव-टाइम क्षेत्र ऐसे क्षेत्र बनता है जहाँ तक एक निर्धारित ड्राइव समय, ड्राइव दूरी, पैदल दूरी और इस तरह तक पहुंचा जा सकता है। यह सडकों और पैदल मार्गों के साथ एक या कई बिंदुओं (1,000 तक) से मापता है, ताकि एक ऐसी लेयर बनाई जा सके जो आपके निम्न जैसे सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है:

- मैं यहाँ से 30-मिनट के अंदर कहाँ जा सकता हूँ?
- मैं शाम को 5:30 बजे भीडभाड़ वाले समय में 30-मिनट के अंदर कहाँ जा सकता हूँ?
- मेरे होटल से दो किलोमीटर के अंदर पैदल दूरी पर क्या है?
- शहर के कौन से हिस्सों में अग्निशमन विभाग पांच मिनट के भीतर पहुँच सकता है?
- यहां पर एक नया दमकल केन्द्र स्थापित करने से दमकल-प्रतिक्रिया में क्या सुधार किया जा सकता है?
- मेरा व्यवसाय कौन से बाजार क्षेत्रों को कवर करता है?

आप आउटपुट क्षेत्रों को देख कर ही पूरी तरह से अपने सवालों के जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप आउटपुट क्षेत्रों के उपयोग से स्पेशियल विश्लेषण भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जनसांख्यिकीय डेटा के साथ ड्राइव-टाइम क्षेत्रों का उपयोग कर चल रहे सकल बिंदु यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि कौन सा संभावित स्टोर स्थान आपके आपके व्यवसाय के प्रकार के लिए सबसे अच्छा ग्राहक आधार प्रदान करेगा।

| ## Tip: | सडकों के साथ मापने की तुलना में सीधी रेखा में मापकर क्षेत्र बनाने की बजाए बफ़र बनाएँ टूल का उपयोग करें।

यदि वर्तमान मानचित्र सीमा प्रयोग करें चयनित है, तो केवल जो फीचर्स वर्तमान मानचित्र सीमा के भीतर दिखाई देते हैं उहें ही ड्राइव-टाइम और ड्राइव-दूरी आधारित क्षेत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट लेयर में सभी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, भले ही वे वर्तमान मानचित्र सीमा से बाहर हैं।

## आसपास के ड्राइव-टाइम क्षेत्रों की गणना करने के लिए बिंदु लेयर चुनें

किस क्षेत्र के आसपास बिंदु फीचर्स की गणना की जाएगी। आप यात्रा साधन (ड्राइविंग, ट्रकिंग, या पैदल) और माप (समय या दूरी) के आधार पर क्षेत्रों की गणना कैसे की जाए का चयन कर सकते हैं।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

टूल इनपुट लेयर में 1,000 फीचर्स तक समर्थन करता है।

## माप

अपनी यात्रा का साधन (ड्राइविंग, ट्रकिंग, या पैदल) और माप (समय या दूरी) चुनें। यात्रा के उपलब्ध साधन आपके संगठन का प्रशासक निर्धारित करता है। अपना साधन और माप चुनने के बाद, 5 घंटे (300मिनट) या 300 मील (482.80 किलोमीटर) की दूरी तक एक अवधि या दूरी दर्ज करें।

जब आप ड्राइविंग समय, ग्रामीण ड्राइविंग समय, या ट्रकिंग समय चुनते हैं, तो आपके पास ये विकल्प होते हैं कि ड्राइव समय कैसे मापा जाए।

- निश्चित गति के आधार पर ड्राइव-टाइम क्षेत्र बनाने के लिए यातायात के उपयोग को अचयनित करें। यदि आप एक सामान्य ड्राइव-टाइम क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो यही विकल्प चुने, ना कि उसे जिसमें एक विशिष्ट प्रस्थान समय के लिए बदलती यातायात स्थिति का उपयोग की गणना की जाती है ।

- दिए गए प्रारंभ समय और बदलती यातायात स्थिति के आधार पर ड्राइव-टाइम क्षेत्र बनाने के लिए यातायात का उपयोग को चयनित करें। जीवंत यातायात विकल्प का चयन करके भी, इनपुट बिंदुओं से प्रस्थान समय वर्तमान समय पर सेट हो जाता है, और वर्तमान और पूर्वगामी यातायात गति ड्राइव-टाइम क्षेत्रों बनाने के लिए सेंसरों औउर फीड से संदर्भित होती है। प्रत्यक्ष यातायात गतियों, अतीत की गतियों, एवं मौसम जैसे वर्तमान घटकों की जानकारी से अनुमानित यातायात गतियों की गणना की जाती है। यातायात की गति भविष्य में 12 घंटे की भविश्यवाणी होती है, ताकि आप 12 घंटे तक प्रस्थान का समय निर्धारित करने के लिए स्लाइडर को स्थानांतरित कर सकें।

  यह पता लगाने के लिए अभी प्रस्थान करने से, एक घंटे में प्रस्थान करने से कौन से क्षेत्रों में पहुँचा जा सकता है, और इसी तरह, इन जीवंत यातायात सेटिंग्स का उपयोग करें।

- यातायात का उपयोग को चयनित करके और एक दिन के समय के लिए आम स्थितियों के आधार पर यातायात के लिए का चयन करके, एक निमित सप्ताह भर में हर पांच मिनट के अंतराल के लिए ऐतिहासिक गति के औसत के आधार पर टूल ड्राइव-टाइम क्षेत्र बनाता है। परिणामों में यातयात शामिल है, किंतु वर्तमान यातायात स्थितियों एवं घटनाओं का प्रभाव हटाया गया है, जोकि मानक से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हो सकता है।

  आप पूछने के लिए इन ऐतिहासिक यातायात सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं, उदहारण के लिए, "मैं बुधवार को सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करूँ तों मैं सामान्यता कौन से क्षेत्रों में पहुँच सकता हूँ?"

  समय जो आप निर्धारित करते हैं वह समय क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें आपके इनपुट बिंदु स्थित हैं। इसलिए यदि आप के दो बिंदु, एक न्यू यॉर्क में, दूसरा लॉस एंजिलस में हैं, और आपने सुबह 8:00 बजे का समय निर्धारित किया है, तो ड्राइव-टाइम क्षेत्र सुबह 8:00 बजे के लिए बनेंगे। ईस्टर्न टाइम और पूर्वाह्न 8:00 बजे पेसिफिक टाइम, क्रमशः।

ध्यान दें कि एक वाहन बिंदु से दूर जा रहा है, समय बीतता है और यातायात की स्थिति बदल जाती है। ड्राइव-टाइम क्षेत्र टूल इन बदलावों को ध्यान में रखता है जब आप ड्राइविंग समय चुनते हैं और यातायात का उपयोग को चयनित करते हैं; लेकिन, सभी क्षेत्र यातायात का समर्थन नहीं करते हैं। उपकरण पर उपलब्धता देखें पर क्लिक करें ताकि पता चले कि क्या यह आपके अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध है।

ट्रकिंग समय यातायात पर आधारित गतिशील यात्रा गति का उपयोग कर सकता है लेकिन केवल ट्रक की कानूनी गति सीमा तक। उदाहरण के लिए, अगर तेज यातायात पर आधारित सड़क के लिए गतिशील गति 65 मील प्रति घंटा है लेकिन उस सड़क के लिए ट्रक की गति सीमा 55 मील प्रति घंटा है, तो गणना उस सड़क के लिए 55 मील प्रति घंटे का इस्तेमाल करेगी।

पैदल समय और पैदल दूरी 5 प्रति घंटे किलोमीटर (3.1 मील प्रति घंटा) की एक निश्चित गति का उपयोग करें और पैदल यात्री रास्ते और नामित सड़कों के नियमों (जबकि ऑटोमोबाइल को प्रभावित करने वाले नियमों का अनदेखा कर देण जैसे कि, एक तरफा सड़क) का पालन करें।

ट्रकिंग दूरी निश्चित गति का इस्तेमाल करती है और उन नियमों का पालन करती है जो भारी ट्रकों पर लागू होती हैं जबकि ड्राइविंग दूरी और ग्रामीण ड्राइविंग दूरी निर्धारित गति का इस्तेमाल करती हैं और ऐसे नियमों का पालन करती हैं, जो कारों जैसे ऑटोमोबाइल के लिए लागू होते हैं।

## विभिन्न बिंदुओं से क्षेत्र

चुनें कि कैसे विभिन्न इनपुट बिंदुओं से साझा क्षेत्र नियंत्रित किए जाते हैं, जब वे एक दूसरे तक पहुँचते हैं। वे कर सकते हैं:

- ओवरलैप— विभिन्न इनपुट बिंदुओं से क्षेत्र उसी सड़क को कवर कर सकते हैं। यह उपयोगी होता है जब आप को दिए गए समय और दूरी के भीतर किसी विशेष स्थान पर पहुँच सकने वाले सभी इनपुट बिंदुओं के बारे में जानने की जरूरत होती है।
- विलय— सभी क्षेत्रों का एक में विलय कर दिया गया है, और कोई भी एक से अधिक क्षेत्र किसी एक विशेष स्थान को कवर नहीं कर सकते हैं। यह उपयोगी होता है जब आप को दिए गए समय और दूरी के भीतर किसी विशेष स्थान पर पहुँच सकने वाले क्षेत्रों के बारे में जानने की जरूरत होती है, लेकिन यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से विशेष इनपुट बिंदु स्थान पर पहुँच सकते हैं।
- स्प्लिट— एक दूसरे को ओवरलैप कर सकने वाले विभिन्न इनपुट स्थानों से स्खेत्र मध्य में स्प्लिट हो जाते हैं, ताकि वे एक दूसरे को संसक्त करें। यह उपयोगी होता है जब आप देखना चाहते हैं कि कौन से क्षेत्र इंपुर बिंदुओं के दिए गए समय और दूरी के भीतर आते हैं, और साथ यह भी निर्धरोत करते हैं कि कौन सा बिंदु उस क्षेत्र के सबसे निकट है।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।