## Stroomgebied maken

##

Deze tool bepaalt het stroomgebied, of stroomopwaarts bijdragend gebied, voor elk punt in uw invoerlaag.

Stel bijvoorbeeld dat u een punten heeft van locaties met waterverontreiniging en u wilt de bronnen van de verontreiniging zoeken. Omdat de bron van de vervuiling zich ergens binnen het stroomgebied stroomopwaarts van het punt moet bevinden, kunt u deze tool gebruiken om de stroomgebieden te bepalen die verontreinigd zijn.

De locatie van uw invoerpunten is belangrijk. Als ze zich niet precies op een afvoerlijn bevinden, kunnen de resulterende stroomgebieden erg klein zijn en niet nuttig voor uw analyse. De Zoekafstand tot dichtstbijzijnde afvoer kan worden gebruikt om de locatie van uw invoerpunten te corrigeren zodat ze zich precies op een afvoerlijn bevinden om het stroomgebied te vinden dat naar het punt stroomt op de afvoerlijn. De gecorrigeerde locaties gebruikt om de stroomgebieden te vinden worden weggeschreven naar de uitvoerlaag—uw invoerpunten worden niet gewijzigd.

Het resultaat is een groepslaag met twee lagen: de stroomgebieden en de gecorrigeerde punten gebruikt om de stroomgebieden te berekenen.

De resulterende stroomgebieden hebben alle kenmerken van uw invoerpunten alsmede deze aanvullende kenmerken:

- PourPtID—Bevat de ID-waarde van het invoerpunt.
- Gebied vierkante kilometer—Bevat het oppervlak in vierkante kilometers van het stroomgebied stroomopwaarts
- Beschrijving en DataResolutie—Bevat informatie met betrekking tot de hydrologische gegevens gebruikt om het spoor te berekenen

Als Huidig kaartextent gebruiken is geselecteerd, worden alleen de objecten in het huidige kaartextent gebruikt om stroomgebieden te berekenen. Als de optie niet is aangevinkt, worden alle objecten in de invoerlaag geanalyseerd, zelfs als deze zich buiten het huidige extent van de kaart bevinden.

## Puntobjecten om stroombekkens te berekenen

Een waterstroom (het stroomopwaarts bijdragend gebied) wordt berekend voor elk punt.

Naast het kiezen van een laag uit uw kaart, kunt u Analyselaag Levende Atlas kiezen of Analyselaag kiezen selecteren onderaan de vervolgkeuzelijst. Er wordt een galerij geopend met een verzameling lagen die handig zijn voor veel analyses.

## Zoekafstand tot dichtstbijzijnde afvoer

De stroomgebieden in het resultaat zijn waarschijnlijk erg klein en niet heel nuttig om de bron van vervuiling stroomopwaarts te bepalen als uw invoerpunten uit de buurt liggen van een afvoerlijn. In de meeste gevallen wilt u dat het invoerpunt op de dichtstbijzijnde afvoerlijn ligt om stroomgebieden te vinden die naar een punt stromen op de afvoerlijn. Geef een zoekafstand op om de dichtstbijzijnde afvoerlijn te vinden. Als u geen zoekafstand opgeeft, berekent en gebruikt de tool een conservatieve zoekafstand.

Geef de zoekafstand nul op om de exacte locatie van uw invoerpunt te gebruiken.

Voor analysedoeleinden zijn afvoerlijnen door Esri voorberekend met behulp van standaard hydrologische modellen. Als er geen afvoerlijn binnen de zoekafstand ligt, wordt de locatie met de hoogste stroomaccumulatie binnen de zoekafstand gebruikt.

## Resultaat laagnaam

Dit is de naam van de laag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam te geven.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.