## Loo vaateväli

##

See tööriist määratleb vaatleja nähtavad alad, olenevalt pinna topograafiast. Sisendipunktid võivad tähistada kas vaatlejaid (nt maapinnal või vaatetornis asuvaid inimesi) või vaadeldavaid objekte (nt tuuleturbiinid, veetornid, sõidukid või teised inimesed). Tulemitega määratakse alad, mis on vaatleja asukohtadest nähtavad.

Nii vaatlejatel kui ka vaadeldavatel objektidel võib olla kindel kõrgus maapinnast ning neid kõrgusi kasutatakse nähtavuse määramisel. Näiteks 90 m kõrguse tuuleturbiini ja maapinnal seisva 180 cm pikkuse inimese jaoks arvutatud vaateväli on üldjuhul suurem kui 60 m kõrguse tuuleturbiini ning 150 cm pikkuse inimese korral.

Tulemkiht jäädvustab, mitu korda on sisendi pinnarastri iga lahtri asukohta sisendi vaatluspunktides näha. Nähtamatutele pikslitele antakse väärtused NoData.

Kui ruut Kasuta praegust kaardi ulatust on märgitud, analüüsitakse ainult rasterala ja vaatluspunkte, mis on kaardi praeguses ulatuses nähtavad. Kui see ruut pole märgitud, kasutatakse analüüsi koostamisel kõiki sisendkihis olevaid vaatluspunkte ka siis, kui neid pole praegu kaardil näha.

## Kõrguspind

Kõrguspind, mida kasutatakse vaatevälja arvutamiseks.

Kui sisendi pinna vertikaalne ühik erineb horisontaalsest ühikust (nt kui kõrguse väärtused on jalgades, kuid koordinaatsüsteem on meetrites), peab pinnal olema määratletud vertikaalne koordinaatsüsteem. Põhjuseks on see, et tööriist kasutab vertikaalseid (Z) ja horisontaalseid (XY) ühikuid selleks, et arvutada vaatevälja analüüsi Z-tegur. Kui vertikaalset koordinaatsüsteemi pole ja Z-ühiku teave pole saadaval, eeldab tööriist, et Z-ühik on samasugune kui XY-ühik. Selle tulemusena kasutatakse analüüsi jaoks sisemist Z-tegurit 1,0, mis võib anda ootamatuid tulemusi.

Kõrguspind võib olla täisarv või ujuva väärtusega arv.

## Punktobjektid, mis tähistavad vaatleja asukohti

Punktobjektid, mis tähistavad vaateväljade arvutamisel vaatleja asukohti.

## Optimeeri järgmise jaoks

Optimeerimismeetod, mida kasutatakse vaatevälja arvutamiseks.

- Speed — See meetod on optimeeritud töötlemiskiiruse jaoks, mistõttu on tulemused veidi ebatäpsemad. See on vaikimisi valik.
- Accuracy — See meetod on optimeeritud tulemuste täpsuse jaoks ning töötlemine võtab kauem aega.

## Suurim vaatamiskaugus

Sisestage kaugus, millest alates nähtavate alade arvutamine peatub. Sellest kaugusest edasi pole kindlaks tehtud, kas vaatluspunktid ja muud objektid on üksteise vaateväljas.

Saate sisestada numbrilise väärtuse, mis tähistab lineaarset kaugust või valida numbrivälja vaatlejat tähistavate sisendobjektide seast. Kui väli on olemas, peavad välja väärtused olema sama ühikuga mis sisestatud pinnakõrguse XY-ühik.

Võtke arvesse, et suured väärtused pikendavad arvutusaega. Kui seda pole määratud, arvutatakse suurima kauguse vaikeväärtus sisendi kõrguspinna eraldusvõime ja ulatuse põhjal.

See parameeter on kasulik teatud nähtuste modelleerimiseks. Kui piirate näiteks nähtavuse ulatust, saate modelleerida ilmastikutingimusi, nt kerget udu. Nähtavuse ulatuse piiramine võimaldab teil mõneti kontrollida ka kellaaega, prognoosides videviku mõju.

## Suurim vaatamiskaugus

## Väikseim vaatamiskaugus

Sisestage kaugus, millest alates nähtavate alade arvutamine algab. Pinna lahtrid, mis on sellest kaugusest lähemal, pole väljundis nähtavad, kuid võivad siiski blokeerida väikseima ja suurima vaatamiskauguse vahele jäävate lahtrite nähtavust.

Saate sisestada numbrilise väärtuse, mis tähistab lineaarset kaugust või valida numbrivälja vaatlejat tähistavate sisendobjektide seast. Kui väli on olemas, peavad välja väärtused olema sama ühikuga mis sisestatud pinnakõrguse XY-ühik.

See parameeter võimaldab reguleerida vaatevälja analüüsiala, mis jääb vaatlejast kindla kauguse jagu eemale. Kui hindate näiteks nähtavust hoone tipust kaugelasuva pargini, saate määrata väikseima vaatamiskauguse, et välistada läheduses asuvad mittehuvipakkuvad alad ning saavutada parema töötlemiskiiruse.

## Väikseim vaatamiskaugus

## Vahemaa on 3D kujul

Määrake, kas väikseima ja suurima vaatamiskauguse parameetrid on mõõdetud kolmemõõtmelisel viisil või lihtsamal kahemõõtmelisel viisil. Kui see suvand on märgitud, käsitletakse vaatamiskaugusi 3D-vahemaana. Kui see pole märgitud, käsitletakse neid 2D-vahemaana.

2D-vahemaa on lihtne lineaarne vahemaa vaatleja ja sihtmärgi vahel, mille aluseks on võetud nende prognoositud asukohad merepinna tasemel. 3D-vahemaa annab realistlikuma väärtuse, võttes arvesse nende suhtelisi kõrgusi.

## Vaatleja asukohtade kõrgus

Sisestage vaatleja asukohtade kõrgus.

Võite määrata kas arvväärtuse, mis tähistab kõikide vaatlejate kõrgust või välja, mis tähistab iga vaatleja kõrgust. Välja määramisel peab väljal sisalduv väärtus olema samas ühikus nagu sisendi kõrguspinna Z-ühik.

## Vaatleja asukohtade kõrgus

## Vaatlejate kõrgus

Sisestage vaatleja asukohtade kõrgus maapinnast.

Kõrguse jaoks saate sisestada numbrilise väärtuse või valida välja vaatlejat tähistavate sisendobjektide seast. Kui väli on olemas, peab välja väärtus olema sama ühikuga mis sisestatud pinnakõrguse Z-ühik.

Vaikeväärtus on 180 cm. Kui asukoht on kõrgemal (nt vaatlustorn või kõrge hoone), kasutage hoopis selle kõrgust. Vaatevälja arvutamisel lisatakse see väärtus vaatleja kõrgusele (kui see on määratud); vastasel juhul lisatakse see interpoleeritava pinna z-väärtusele.

## Vaatlejate kõrgus

## Sihtmärgi kõrgus

Sisestage rajatiste kõrgus maapinnast või inimeste pikkus, mida kasutatakse nähtavuse arvutamiseks.

Kõrguse jaoks saate sisestada numbrilise väärtuse või valida välja vaatlejat tähistavate sisendobjektide seast. Kui väli on olemas, peab välja väärtus olema sama ühikuga mis sisestatud pinnakõrguse Z-ühik.

Tulemuseks saadav vaateväli teeb kindlaks need alad, kus vaatluspunktist näeb neid maapinnal olevaid objekte. Sama kehtib ka vastupidi: maapinnal olevatest objektidest näeb vaatluspunkti.

Järgnevalt on toodud mõned sihtmärgi kõrguse näited.

- Kui teie sisendpunktid tähistavad tuuleturbiine ja soovite kindlaks määrata, kus näevad maapinnal seisvad inimesed turbiine, sisestage inimese keskmine pikkus (ligikaudu 180 cm).
- Kui teie sisendpunktid tähistavad tuletõrje vaatlustorne ja soovite kindlaks määrata, millistest vaatlustornidest näeb vähemalt 6 m kõrgusele tõusvat suitsujuga, sisestage sihtmärgi kõrguseks 6 m.
- Kui teie sisendpunktid tähistavad looduse imetlemiseks mõeldud vaatluskohta maantee või teeraja ääres ja soovite kindlaks määrata, kust näeb vähemalt 120 m kõrgusi tuuleturbiine, sisestage kõrguseks 120 m.
- Kui teie sisendpunktid tähistavad looduse imetlemiseks mõeldud vaatluskohta ja soovite kindlaks määrata, kui suurt maa-ala vaatluskohas seisvad inimesed näevad, sisestage sihtmärgi kõrguseks null.

## Vaatlejate kõrgus

## Väljundi kõrgus nähtavaks tegemise jaoks

Maapinnast kõrgemal oleva (AGL) väljundi nimi. AGL-tulemus on raster, kus iga lahtri väärtuseks on minimaalne kõrgus, mis tuleb lisada muidu nähtamatule lahtrile, et muuta see vähemalt ühe vaatleja jaoks nähtavaks. Juba nähtavatele pikslitele määratakse selles väljundrastris väärtus 0.

## Tulemkihi nimi

Selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui kiht on juba olemas, palutakse teil sisestada mõni muu nimi.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.