## Återskapa spår

##

Det här verktyget fungerar med ett tidsaktiverat lager med antingen punkt- eller polygongeoobjekt som representerar en `punkt` i tiden. Det avgör först vilka geoobjekt som tillhör ett spår med en identifierare. Utifrån tiden vid varje plats ordnas spåren i tur och ordning och omvandlas till en linje eller polygon som representerar rörelsevägen över tid. Indata kan också buffras av ett fält, vilket skapar en polygon på varje plats. De buffrade punkterna, eller om indata är polygoner, förenas sedan sekventiellt för att skapa ett spår som en polygon där bredden representerar det intressanta attributet. Resulterande spår har en start- och en sluttid, som tidsmässigt representerar det första och det sista geoobjektet i ett angivet spår. När spåren skapas beräknas statistik om indatageoobjekten och tilldelas till utdataspåret. Den mest grundläggande statistiken är antalet punkter inom området, men du kan även beräkna annan statistik.

Geoobjekt i tidsaktiverade lager kan representeras på ett av två sätt:

- Tidpunkt – Ett enda ögonblick
- Intervall – En start- och sluttid

Anta som exempel att du har GPS-mätningar av orkaner var 10 minut. Varje GPS-mätning registrerar orkanens namn, plats, registreringstid och vindhastighet. Med den informationen kan du skapa spår för varje orkan med namnet för spåridentifiering, och spår för varje orkan genereras. Du kan också beräkna statistik som genomsnittlig, maximal och minimal vindhastighet för varje orkan, samt antalet mätningar inom varje spår.

Med samma exempel kan du buffra spåren efter vindhastighet. Det buffrar varje mätning av fältet vindhastighet på den platsen och förenar de buffrade områdena. Då skapas en polygon som representerar spårets väg, samt ändringarna i vindhastighet allt eftersom orkanerna drog fram.

## Välj geoobjekt att rekonstruera spår från

Det punkt- eller polygonlager som ska rekonstrueras till spår. Indatalagret måste vara tidsaktiverat med geoobjekt som motsvarar en tidspunkt. Lagret måste finnas i ett projicerat koordinatsystem eller så måste den geografiska referensen för bearbetning ställas in för ett projicerat koordinatsystem med Analysmiljö om en buffert tillämpas.

Förutom att välja ett lager från kartan kan du välja Bläddra bland lager längst ned i listrutan för att bläddra till ditt innehåll efter ett big data-fildelningsdataset eller geoobjektslager.

## Välj ett eller flera fält att identifiera spår ifrån

De fält som representerar spåridentifieraren.

Om du till exempel rekonstruerar orkanspår kan du använda orkanens namn som spårfält.

## Välj metod som används för att återskapa spår

Metod som används för att förena spår och tillämpa buffert (om tillämpligt). Den Plana metoden kan beräkna resultaten snabbare men placerar inte spår runt den internationella datumlinjen och tar inte hänsyn till jordens faktiska form vid buffring. Den Geodetiska metoden placerar spår runt datumlinjen vid behov och tillämpar en geodetisk buffert för att ta hänsyn till jordens form.

## Skapa ett uttryck för att buffra indatageoobjekt med (valfritt)

Ekvationen som används för att beräkna buffertavståndet runt indatageoobjekt. Ekvationen kan genereras med buffertkalkylatorn och grundläggande åtgärder som addera, subtrahera, multiplicera och dividera stöds. Värdena beräknas med analyskoordinatsystemet. Lagret måste finnas i ett projicerat koordinatsystem eller så måste den geografiska referensen för bearbetning ställas in för ett projicerat koordinatsystem med Analysmiljö om en buffert tillämpas.

En ekvation som `$feature.windspeed * 1000` tillämpar en buffert på 1 000 multiplicerad med fältet windspeed. Du kan använda fler än ett fält i buffertkalkylatorn.

## Välj en tidpunkt att dela spår från (valfritt)

Tid som används för att dela spår. Om indatapunkterna eller -polygonerna är längre tillsammans än tidsdelningen, delas de i olika spår.

Om du anger en tidsdelning och en avståndsdelning kommer spåren att delas när det ena eller båda villkoren är uppfyllda.

Tänk dig att du har punktgeoobjekt som representerar flygningar, där spårfältet är flygplanets ID. Flygplanet kan göra flera resor och representeras som ett spår. Om du vet att det finns en paus på en timme mellan flygningarna, kan du använda `1 timme` som spårdelning, och varje flygning delas då till ett eget spår.

## Välj ett avstånd att dela spår från (valfritt)

Avstånd som används för att dela spår. Om indatapunkterna eller -polygonerna har ett längre avstånd mellan sig än avståndsdelningen, delas de i olika spår.

Om du anger en tidsdelning och en avståndsdelning kommer spåren att delas när det ena eller båda villkoren är uppfyllda.

## Lägg till statistik (valfritt)

Du kan beräkna statistik på summerade geoobjekt. På numeriska fält kan du beräkna följande:

- Antal – Beräknar antal värden som inte är null. Kan användas på numeriska fält eller strängar. Antalet för [null, 0, 2] är 2.
- Summa – Summan av de numeriska värdena i ett fält. Summan för [null, null, 3] är 3.
- Medelvärde – Medelvärdet för numeriska värden. Medelvärde för [0, 2, null] är 1.
- Min – Minimivärdet för ett numeriskt fält. Minimivärde för [0, 2, null] är 0.
- Max – Det maximala värdet för ett numeriskt fält. Det maximala värdet för [0, 2, null] är 2.
- Intervall – Intervallet för ett numeriskt fält. Det beräknas som det maximala värdet minus minimivärdena. Intervallet för [0, null, 1] är 1. Intervallet för [null, 4] är 0.
- Varians – Variansen hos ett numeriskt fält i ett spår. Variansen hos [1] är null. Variansen hos [null, 1,1,1] är 1.
- Standardavvikelse – Standardavvikelsen hos ett numeriskt fält. Standardavvikelsen hos [1] är null. Standardavvikelsen hos [null, 1,1,1] är 1.

På fält med strängar kan du beräkna följande:

- Antal – Antalet strängar som inte är null.
- Alla – Det statistiska värdet är ett slumpmässigt exempel på ett strängvärde i det angivna fältet.

All statistik beräknas på värden som inte är null. Det resulterande lagret innehåller ett nytt fält för varje statistiskt värde som beräknas. Du kan lägga till valfri mängd statistiska värden genom att välja ett attribut och statistik.

## Välj ett ArcGIS-datalager att spara resultat till

GeoAnalytics-resultat sparas i ett ArcGIS-datalager och visas som ett geoobjektslager i Portal for ArcGIS. I de flesta fall ska resultat sparas i det rumstemporala datalagret och det är standardinställningen. I vissa fall är det ett bra alternativ att spara resultat i det relationella datalagret. Följande är anledningar till varför du kanske vill spara resultat i det relationella datalagret:

- använda resultaten i samarbeten portal till portal
- aktivera synkroniseringsfunktioner med dina resultat.

Du bör inte använda det relationella datalagret om du förväntar dig att dina GeoAnalytics-resultat kommer att öka och du behöver använda det rumstemporala big data-lagrets funktioner till att hantera stora mängder data.

## Resultatlagrets namn

Det här är namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Standardnamnet baseras på verktygets namn och indatalagrets namn. Om lagret redan finns misslyckas verktyget.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.