## Vegetatie controleren

##

Deze tool voert een rekenkundige bewerking uit op de banden van een multiband rasterlaag om informatie over de vegetatiedekking te onthullen van het onderzoeksgebied.

## De invoergegevens selecteren

Kies de multiband rasterlaag. Zorg ervoor dat het invoerraster over de juiste banden beschikt.

## Kies methode voor controle van vegetatie

Selecteer de methode die wordt gebruikt om de vegetatie-indexlaag te maken. De verschillende vegetatie-indexen kunnen bepaalde objecten helpen benadrukken of verschillende geluiden helpen verminderen.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI is een niet-lineaire vegetatie-index voor het wereldwijde toezicht op het milieu via satellietbeelden. Het is vergelijkbaar met NDVI, maar is minder gevoelig voor atmosferische effecten. Het wordt beïnvloed door de kale grond. Het wordt daarom niet aanbevolen voor gebruik in gebieden met schaarse of matig dichte vegetatie.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI is oorspronkelijk ontworpen van Landsat MSS-beelden, maar is aangepast voor gebruik met Landsat TM-beelden. Het is ook bekend als de Landsat TM Tasseled Cap groene-vegetatie-index. Deze controle-index kan ook worden gebruikt met beelden waarvan de bands dezelfde spectrale eigenschappen delen.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 is een vegetatie-index die probeert om de invloeden van de kale grond van de SAVI-methode te minimaliseren.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI is een gestandaardiseerde index zodat u een beeld komt vormen van de groenheid, ten opzichte van de biomassa. Deze index maakt gebruik van het contrast van de kenmerken van de twee banden van een multispectraal rasterdataset; de chlorofylpigmentabsorptie in de rode band en de hoge reflectiviteit van plantaardige materialen in het nabije infrarood (NIR) band.
- Perpendicular Vegetation Index — PVI is vergelijkbaar met een verschil vegetatie-index; het is echter gevoelig voor atmosferische variaties. Bij gebruik van deze methode om verschillende beelden te vergelijken, moet het alleen worden gebruikt voor beelden die atmosferisch zijn gecorrigeerd. Deze informatie kan worden verstrekt door uw dataleverancier.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI is een vegetatie-index die probeert om de bodemhelderheidinvloeden te beperken met behulp van een correctiefactor voor de bodemhelderheid. Dit wordt vaak gebruikt in droge gebieden waar de vegetatieve dekking laag is.
- Sultan's Formula — Het Sultan's Formula-proces gebruikt een zes-band 8-bits afbeelding en heeft een specifiek algoritme toegepast om een drie-band 8-bits afbeelding te produceren. Het resulterende beeld arceert rotsformaties genaamd ofioliet op kusten. Deze formule is ontworpen op basis van de TM- en ETM-banden van een Landsat 5- of 7-scene.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Getransformeerde-SAVI is een vegetatie-index die probeert om de helderheid van de bodeminvloeden te minimaliseren door te veronderstellen dat de bodemlijn een willekeurige helling en onderschepping heeft.

## Specificeer indexen van NIR-bandbreedte en Red-bandbreedte

Typ de bandindexen voor de nabij-infrarood (NIR) en Red banden.

Elke satellietsensor en luchtfotocamera legt informatie vast die is opgesplitst in bandindexen. Elke bandindex bevat de informatie voor een specifiek deel van het elektromagnetische spectrum. Deze vegetatiecontrolemethode vereist dat u de bandindex specificeert die de NIR en de Red golflengten heeft vastgelegd.

## Helling van bodemlijn

De helling van de bodemlijn. De helling is de geschatte lineaire relatie tussen de NIR en rode banden op een spreidingsdiagram.

Deze parameter is alleen geldig voor de Transformed-Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Onderscheppen

Dit is de waarde van nabij infrarood (NIR) als de reflectiewaarde van de rood (red) band 0 is voor de bepaalde bodemlijnen.

`(a = NIR - sRed)` , als Red 0 is.

Deze parameter is alleen geldig voor de Transformed-Soil-Adjusted Vegetation Index.

## Hoeveelheid dekking groene vegetatie

De SAVI-methode vereist dat de vegetatiedekking gespecificeerd wordt.

Dit moet een waarde zijn tussen 0.0 en 1.0 waarbij

- 1 = gebieden zonder groene vegetatiedekking
- 0,5 = gebieden met gemiddelde groene vegetatiedekking
- 0 = gebieden met hoge groene vegetatiedekking

## Aanpassingsfactor

De Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index-methode vereist dat de aanpassingsfactor wordt ingesteld om de gevolgen voor de bodem tot een minimum te beperken. De standaardwaarde is 0.08.

Een lagere waarde betekent dat u het bodemeffect negeert. Een hoge waarde betekent dat de bodem het resultaat zal beïnvloeden.

## Resultaat laagnaam

De naam van de laag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de toolnaam en de naam van de invoerlaag. Als de laag al bestaat, wordt u gevraagd een nieuwe naam te geven.

Als u in de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waarin het resultaat wordt opgeslagen.