## निकटस्थ सार-संग्रह करें

##

यह टूल उन फीचर्स को खोजता और सारांशित करता है, जो पहली इनपुट लेयर में फीचर्स की निर्दिष्ट दूरी के भीतर हों। दूरी एक सीधी-रेखा दूरी या चुने गए यात्रा साधन के उपयोग से मापी जा सकती है। ड्राइविंग दूरी, ड्राइविंग समय, ट्रकचालन दूरी, ट्रकचालन समय, पैदल दूरी, या पैदल समय यात्रा साधन विकल्प हैं। तब निकटस्थ फीचर्स हेतु आंकड़ों की गणना की जाती है। उदहारण के लिए

- किसी प्रस्तावित नए स्टोर स्थान से पांच मिनट के ड्राइविंग समय के दायरे में कुल जनसंख्या की गणना करें।
- किसी प्रस्तावित नये स्टोर स्थान की एक-मील दूरी के दायरे में मुक्त पहुंच वाले गलियारों की संख्या की गणना करें ताकि स्टोर उपलब्धता के उपाय के रूप में उसका उपयोग कर सकें।

यदि वर्तमान मानचित्र स्तर का उपयोग करें चयनित है, तो इनपुट लेयर और सारांशित सारांशितलेयर में केवल उन फीचर्स का विश्लेषण किया जाएगा, जो वर्तमान मानचित्र स्तर में दृश्यमान हों। यदि चयनित नहीं है, तो इनपुट लेयर और सारांशितसारांशित लेयर दोनों में सभी फीचर्स का विश्लेषण किया जाएगा, चाहे वे वर्तमान मानचित्र स्तर के बाहर हों।

## वह क्षेत्र लेयर चुनें सारांशित सारांशितकिए जाने वाली लेयर में फीचर्स हेतु दूरियां मापी जाएंगी

निकटस्थ फीचर्स सारांशित करने हेतु आरंभिक स्थानों के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली बिंदु, रेखा, या क्षेत्र लेयर।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

उपकरण इस लेयर में 1,000 फीचर्स तक सहायक है।

## सारांशित करने हेतु लेयर चुनें

उपर्युक्त निर्दिष्ट लेयर में फीचर्स की सीमाओं में आनेवाले इस लेयर के फीचर्स सारांशित किए जाएंगे।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

## इसके उपयोग से निकटतम फीचर्स सारांशित करें

आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि आप किस किस्म का दूरी मापन प्रयुक्त करना चाहते हैं, या तो सीधी-रेखा दूरी या फिर चुनिंदा यात्रा साधन। पहली इनपुट लेयर (जिस लेयर से दूरियां मापी जाती हैं) में बिंदु होने पर ही यात्रा साधन सक्रिय किए जाते हैं। यात्रा के उपलब्ध साधन आपके संगठन का प्रशासक निर्धारित करता है। किसी यात्रा साधन का उपयोग करने पर, सड़कों या गलियारों के मापन किए जाते हैं और वे एक-मार्गी सड़कों, अवैध मोड़ों, इत्यादि जैसे लागू नियमों का पालन करते हैं। ड्राइविंग समय, ग्रामीण ड्राइविंग समय और ट्रकिंग समय, या तो लाइव यातायात या सामान्य यातायात के आधार पर आपकी यात्रा की गति के विकल्प को सम्मानित करती है। प्रत्यक्ष गतियां वर्तमान संवेदक अभिलेखों से संग्रहीत की जाती हैं और सामान्य गतियां ऐतिहासिक औसतों से।

आप कर्इ दूरियां प्रविष्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा प्रविष्ट दूरियों के दायरे में (या समकक्ष) रहने वाले फीचर्स सारांशित किए जाएंगे।

लौटाए गए आबद्ध क्षेत्रों काका चेक बॉक्स, यदि चयनित है , तो वह निर्दिष्ट दूरी मापन द्वारा परिभाषित क्षेत्रों की परिणाम लेयर लौटाएगा। परिणाम लेयर में पूरी निवेदित सारांशित जानकारी शामिल होगी। उदाहरण के लिए, निकटस्थ बिंदु सारांशित करते समय, यदि आप 5 मील की रेखा दूरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके परिणाम में इनपुट फीचर्स के आसपास 5 मील के दायरे वाले क्षेत्र और बिंदुओं की संख्या एवं किन्हीं जोड़े गए आंकड़ों जैसी पूरी सारांशित जानकारी शामिल होगी। यदि जांचा नहीं जाता, तो परिणाम लेयर पूरी निवेदित सार जानकारी सहित पहली इनपुट लेयर के समान फीचर्स लौटा देगी।

## सारांशित करने हेतु लेयर से आंकड़े जोड़ें

निकटस्थ बिंदुओं के किन्हीं सांख्यिक विशेषताओं हेतु आप आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

बिंदुओं की संख्या का चेक बॉक्स, यदि जांचा जाए, तो वह निकटस्थ बिंदुओं की कुल संख्या की गणना करेगा। इसके अलावा, आप निकटस्थ बिंदुओं के सांख्यिक क्षेत्रों हेतु आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान

## सारांशित करने हेतु लेयर से आंकड़े जोड़ें

निकटस्थ रेखाओं के किन्हीं सांख्यिक विशेषताओं हेतु आप आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

कुल लंबाई का चेक बॉक्स, यदि चयनित है, तो वह निकटस्थ रेखाओं की कुल लंबाई की गणना करेगा। इसके अलावा, आप निकटस्थ रेखाओं के सांख्यिक गुणों के आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान

## सारांशित करने हेतु लेयर से आंकड़े जोड़ें

निकटस्थ क्षेत्रों के किन्हीं सांख्यिक विशेषताओं हेतु आप आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

कुल क्षेत्र का चेक बॉक्स, यदि चयनित है, तो वह निकटस्थ फीचर्स के कुल क्षेत्र की गणना करेगा। इसके अलावा, आप निकटस्थ फीचर्स के सांख्यिक क्षेत्रों हेतु आंकड़ों की गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान

## सारांशित करने हेतु लेयर से आंकड़े जोड़ें

आपके द्वारा सारांशित करने हेतु लेयर चुनने पर, आप सारांशित होने योग्य निकटस्थ बिंदुओं, रेखाओं, या क्षेत्रों के किन्हीं सांख्यिक विशेषताओं हेतु आंकड़ों की वैकल्पिक रूप से गणना कर सकते हैं।

- योग—निर्दिष्ट फील्ड हेतु कुल मान
- औसत— निर्दिष्ट फील्ड हेतु औसत या औसत मान
- न्यूनांक—निर्दिष्ट फील्ड में लघुतम मान
- उच्चांक—निर्दिष्ट फील्ड में अधिकतम मान
- मानक परिवर्तन—निर्दिष्ट फील्ड में मानक परिवर्तन के मान

आपके द्वारा सारांशित होने वाले फीचर्स की किस्मों के आधार पर, आप निकटस्थ बिंदुओं की कुल संख्या, निकटस्थ रेखाओं की कुल लंबाई, या निकटस्थ कुल क्षेत्र की गणना कर सकते हैं।

## समूह बनाने हेतु फील्ड चुनें

यह निकटस्थ फीचर्स सारांशित करना का एक विशेषता है, जिसका आप हरेक अकेले गुण मान हेतु आंकड़ों की अलग से गणना करने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी पहली इनपुट लेयर (जिस लेयर से दूरियां मापी जाती हैं) में बिक्री हेतु रिक्त भूमि पार्सल हैं और आपके निकटस्थ फीचर्स इमारत की छवियां हैं। इमारत की छवियों का एक विशेषता है उपयोग किस्म, जिसमें रीटेल, आवासीय, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक इत्यादि शामिल हैं। हरेक रिक्त पार्सल के निकट इमारत के मिश्रित उपयोगों की विशेषता बताने हेतु, आप समूहबद्ध करने के विशेषता के रूप में उपयोग किस्म के उपयोग से, रिक्त पार्सलों के दो किलोमीटरों के दायरे में हरेक किस्म के अकेले इमारत उपयोग की गणना कर सकते हैं। हरेक समूह हेतु आंकड़े, तथा निकटस्थ फीचर्स की संख्या, परिणाम लेयर के पॉपअप में प्रदर्शित होंगे।

## अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें

आपके द्वारा समूह-आधारित फील्ड चुनने पर यह चेक बॉक्स सक्रिय होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा निर्दिष्ट दूरी या समय के हरेक समूह के भीतर कौनसे विशेषता मान, अल्पसंख्या (न्यूनतम प्रचुर) या बहुसंख्या (अधिकतम प्रचुर) हैं, तो अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें चुनें। जब आप अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें चुनते हैं, तो आपकी परिणाम लेयर में दो नयी फील्ड जुड़ जाती हैं। यदि आप प्रतिशत जोड़ें चुनते हैं, तो हरेक समूह में अल्पसंख्या और बहुसंख्या विशेषता मानों के प्रतिशतों वाली परिणाम लेयर में दो नयी फील्ड जुड़ जाती हैं।

- यदि आप निकटस्थ बिंदु सारांशित करते हैं, तो आपके द्वारा निर्दिष्ट दूरी या समय के भीतर बिंदुओं की संख्या के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।
- यदि आप निकटस्थ रेखाएं सारांशित करते हैं, तो आपके द्वारा निर्दिष्ट दूरी या समय के भीतर रेखाओं की लंबार्इ के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।
- यदि आप निकटस्थ क्षेत्र सारांशित करते हैं, तो आपके द्वारा निर्दिष्ट दूरी या समय के भीतर क्षेत्रों के आधार पर अल्संख्या एवं बहुसंख्या मानों की गणना होती है।

## प्रतिशत जोड़ें

आपके द्वारा समूह-आधारित फील्ड चुनने पर यह चेक बॉक्स सक्रिय होता है। प्रतिशत जोड़ना चुनें यदि आप हरेक समूह में हरेक गुण मान का प्रतिशत जानना चाहते हैं। हरेक समूह में हरेक गुण मान के प्रतिशत वाली परिणाम तालिका में एक नई फील्ड जुड़ जाती है। यदि अल्पसंख्या, बहुसंख्या जोड़ें भी चयनित है, तो हरेक समूह में अल्पसंख्या एवं बहुसंख्या गुण मान के प्रतिशत वाली परिणाम लेयर में दो अतिरिक्त फील्ड जुड़ी जाती हैं।

## परिणामी लेयर का नाम

यह उस लेयर का नाम है जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। इसका मूल नाम उपकरण के नाम और इनपुट लेयर के नाम पर आधारित है। यदि लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा।

इसमें सहेजें ड्राप-डाउन बॉक्स का उपयोग करके, आप मेरी सामग्री में एक फोल्डर का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां परिणामों को सहेजा जाएगा।।