## Créer un champ de vision

##

L'outil Créer un champ de vision crée des zones dans lesquelles un observateur peut voir des objets au sol. Les points d'observation en entrée peuvent représenter soit des observateurs (par exemple, des personnes au sol ou des vigies dans une tour de guet) soit des objets observés (par exemple, des éoliennes, des châteaux d'eau, des véhicules ou d'autres personnes). Les zones de résultat sont les zones dans lesquelles les observateurs peuvent voir les objets observés et inversement : ces objets observés peuvent voir les observateurs.

Les observateurs et les objets observés peuvent avoir une hauteur au-dessus du sol et ces hauteurs sont utilisées pour déterminer la visibilité. Par exemple, un champ de vision calculé pour des éoliennes de 120 mètres et des personnes mesurant 1,80 mètre au sol sera généralement plus important qu'un champ de vision calculé pour des éoliennes de 60 mètres et des personnes mesurant 1,80 mètre.

Notez que le calcul du champ de vision ne tient pas compte des obstructions telles que les arbres ou les bâtiments. Vous pouvez envisager ce calcul comme portant sur un sol nu ne comportant rien d'autre que l'observateur et les objets observés.

La couche de résultats contient des entités de zone représentant des zones visibles. Le champ Fréquence consigne le nombre de points d'observation pouvant voir chaque zone. Par exemple, si vous avez cinq points en entrée, chacun représentant une tour de guet, le champ Fréquence contiendra des valeurs entre un et cinq. Les zones ayant une valeur de un sont visibles uniquement par une tour et les zones ayant une valeur de cinq sont visibles par toutes les tours. La couche de résultat contient également le champ DEMResolution, qui consigne la résolution du modèle numérique de terrain (MNT) utilisé pour créer les champs de vision.

Si l'option Utiliser l'étendue courante de la carte est sélectionnée, seuls les points d'observation qui sont visibles au sein de l'étendue courante de la carte seront analysées. Si l'option n'est pas sélectionnée, tous les points d'observation qui se trouvent dans la couche en entrée seront analysés, même s'ils se trouvent en dehors de l'étendue courante de la carte.

## Entités ponctuelles qui représentent des points d'observation

Entités ponctuelles à utiliser comme points d'observation.

En plus de choisir une couche de votre carte, vous pouvez sélectionner Choisir une couche d'analyse d'atlas dynamique ou Choisir une couche d'analyse au bas de la liste déroulante. Cette opération ouvre une bibliothèque de couches utiles pour de nombreuses analyses.

## Hauteur des emplacements des points d'observation

Il s'agit de la hauteur au-dessus du sol de vos points d'observation. La valeur par défaut correspond environ à la hauteur moyenne d'une personne.

## Hauteur d'autres objets au sol

Il s'agit de la hauteur des structures ou des personnes au sol qui servent à établir la visibilité. Le champ de vision résultant correspond aux zones dans lesquelles un point d'observation peut voir les autres objets. L'inverse est également vrai : les autres objets peuvent voir un point d'observation.

- Si vos points d'observation représentent des éoliennes et que vous souhaitez déterminer où les personnes au sol voient les éoliennes, saisissez la hauteur moyenne d'une personne (environ 1,80 m). Le résultat représente les zones dans lesquelles une personne au sol peut voir les éoliennes.
- Si vos points d'observation représentent cinq tours de guet et que vous souhaitez déterminer quelles tours de guet peuvent voir un panache de fumée de 6 mètres au moins, saisissez 6 m comme hauteur. Le résultat représente les zones où une tour de guet peut voir un panache de fumée d'au moins 6 mètres.
- Si vos points d'observation représentent des panoramas le long de routes et de pistes et que vous souhaitez déterminer les endroits où les éoliennes d'au moins 120 mètres sont visibles, saisissez 120 m comme hauteur. Le résultat présente les zones où une personne postée à un panorama peut voir une éolienne d'au moins 120 mètres.
- Si vos points d'observation représentent des panoramas et que vous souhaitez déterminer la surface au sol que les personnes postées au panorama voient, saisissez zéro. Le résultat représente les zones visibles depuis le panorama.

## Distance d'affichage maximum

Il s'agit d'une distance limite où s'arrête le calcul de zones visibles. Au-delà de cette distance, nul ne sait si les points d'observation et les autres objets peuvent se voir. Les valeurs importantes augmentent le temps de calcul. La valeur maximale autorisée est 31 miles (50 kilomètres).

## Nom de la couche résultat

Il s'agit du nom de la couche qui sera créée dans la page Mon contenu et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.

La zone de liste déroulante Enregistrer le résultat dans vous permet de spécifier le nom d'un dossier dans Mon contenu où le résultat sera enregistré.