## Trasuoti pasroviui

##

Šis įrankis atlieka trasavimą arba suranda tėkmę pasroviui nuo taškų, esančių jūsų įvesties sluoksnyje.

Pavyzdžiui, turite taškus, kurie yra taršos šaltiniai, ir norite nustatyti, kur tekės teršalai. Galite naudoti funkciją Trasuoti pasroviui ir nustatyti, koks bus teršalų kelias. Šį trasavimą galima padalyti į atskirus linijos segmentus, nurodant atstumo reikšmę ir vienetus. Pateikta linija gali būti visa tėkmė, nurodytas maksimalus trasavimo ilgis arba sukarpyta pagal teritoriją, pvz., jūsų tyrimo plotą. Daugeliu atveju jei pateikiamas bendras trasavimo kelio ilgis, taršos šaltinis bus visame baseine iki pat vandenyno.

Rezultatas – linija, kuri nurodo tėkmę pasroviui. Jei ties Išskaidyti trasavimą į linijos segmentus nurodytas atstumas, trasavimo linija bus suskaidyta į kelias konkretaus ilgio linijas. Pavyzdžiui, jei jūsų įvesties taškas reiškia teršalų išsiliejimą, o upė plukdo juos 0,6 km per valandą greičiu arba 15 km per dieną, galbūt norėsite padalyti upę į 15 kilometrų segmentus. Padaliję trasavimą į 15 kilometrų intervalus, apytiksliai sužinosite, kur kiekvieną dieną bus teršalai. Linija bus pažymėta kintančiomis spalvomis pagal atstumą ir bus žymimas atstumas nuo trasavimo pradžios.

Gautas trasa turės visus įvesties taškų atributus ir papildomus atributus.

- Lauke PointID nurodoma įvesties taško ID reikšmė.
- Lauke LengthKm nurodomas bendras trasavimo pasroviui ilgis kilometrais.
- Lauke Aprašymas ir DataResolution nurodoma informacija, susijusi su hidrologiniais duomenimis, kurie naudoti skaičiuojant tėkmę.
- Lauke FromDistance ir ToDistance nurodoma kiekvienos linijos segmento pradžios ir pabaigos atstumas. Šie atributai įrašomi, jei naudojama funkcija Išskaidyti trasavimą į linijos segmentus.

Jei pažymėta Naudoti esamą žemėlapio aprėptį, bus analizuojami tik aprėptyje matomi įvesties sluoksnio elementai. Jei nepažymėtas, bus panaudoti visi sluoksnio elementai.

## Taškų ypatybės, kurias galima naudoti kaip pradinius trasavimo pasroviui taškus

Taškų ypatybės, kurias galima naudoti kaip pradinius kiekvieno trasavimo pasroviui taškus Išvestyje bus kiekvieno įvesties taško linija.

Pasirinkę sluoksnį žemėlapyje, galite pasirinkti Pasirinkite Gyvojo pasaulio atlaso analizės sluoksnį arba Pasirinkite analizės sluoksnį, kurį rasite iškrentančio sąrašo apačioje. Ši parinktis atidarys galeriją, kurioje yra kolekcija sluoksnių, naudingų daugeliui analizių.

## Išskaidyti trasavimą į linijos segmentus

Trasavimo linija bus padalyta į kelias konkretaus ilgio linijas. Pavyzdžiui, jei jūsų įvesties taškas reiškia teršalų išsiliejimą, o upė plukdo juos 0,6 km per valandą greičiu arba 15 km per dieną, galbūt norėsite padalyti upę į 15 kilometrų segmentus. Padaliję trasavimą į 15 kilometrų intervalus, apytiksliai sužinosite, kur kiekvieną dieną bus teršalai. Linija bus pažymėta kintančiomis spalvomis pagal atstumą ir bus žymimas atstumas nuo trasavimo pradžios. Gauta trasa turės bus sudaryta iš kelių linijos segmentų, kurių kiekvienas turės lauką FromDistance ir ToDistance.

## Maksimalus trasavimo atstumas

Nustato bendrą linijos, kuri bus grąžinta, ilgį. Jei nurodysite ploto elementus trasavimui apkirpti, rezultatas bus apkirptas iki ploto elemento neatsižvelgiant į čia įvestą atstumą.

## Apkirpti išvestį pagal

Nubrėžkite arba nurodykite plotų sluoksnį, kuriuo norite apkirpti trasavimo rezultatą. Pavyzdžiui, jei jūs norite, kad trasavimo rezultatai būtų tik iš jūsų tyrimo teritorijos, pvz., jūsų apskrities, naudokite apskrities elementą kaip įvestį, kad trasavimas nutrūktų ties apskrities riba.

## Rezultatų sluoksnio pavadinimas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Numatytasis pavadinimas sukuriamas pagal įrankio ir įvesties sluoksnio pavadinimus. Jei toks sluoksnis jau egzistuoja, jūsų paprašys pateikti kitą pavadinimą.

Naudodami išplečiamo meniu parinktį Rezultatą įrašyti į, galite nurodyti puslapyje Turinys esančio aplanko, kur bus įrašyti rezultatai, pavadinimą.