## Surveiller la végétation

##

Cet outil réalise une opération arithmétique sur les canaux d'une couche raster multicanal afin de révéler des informations concernant la couverture végétale de la zone d'étude.

## Sélectionner les données en entrée

Choisissez la couche raster multicanal. Vérifiez que les canaux appropriés sont disponibles sur le raster en entrée.

## Choisir la méthode permettant de surveiller la végétation

Sélectionnez la méthode utilisée pour créer la couche d'indice de végétation. Les différents indices de végétation permettent de mettre en surbrillance certaines entités ou de réduire différents bruits.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI est un indice de végétation non linéaire destiné à la surveillance environnementale globale à partir des images satellite. Il est similaire à NDVI, mais est moins sensible aux effets atmosphériques. Il est affecté par le sol nu. Par conséquent, son utilisation n'est pas recommandée dans les zones où la végétation est rare ou de densité modérée.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — L'indice GVI, à l'origine conçu à partir des images Landsat MSS, a été modifié pour être utilisé avec les images Landsat TM. Il est également connu sous le nom d'indice de végétation verte Landsat TM Tasseled Cap. Cet indice de surveillance peut également être utilisé avec des images dont les canaux partagent les mêmes caractéristiques spectrales.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 est un indice de végétation qui tente de minimiser les influences du sol nu de la méthode SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI est un indice normalisé qui vous permet de générer une image illustrant une couverture végétale, la biomasse relative. Cet indice tire parti du contraste des caractéristiques de deux canaux d'un jeu de données raster multispectral : l'absorption de pigments chlorophylliens dans le canal rouge et la réflectivité élevée des matières végétales dans le canal proche infrarouge (NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — PVI est similaire à un indice de végétation par différence. Il est toutefois sensible aux variations atmosphériques. Si vous utilisez cette méthode pour comparer différentes images, ne l'appliquez qu'à des images qui ont subi une correction atmosphérique. Ces informations peuvent être proposées par votre fournisseur des données.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI est un indice de végétation qui tente de minimiser les influences de la luminosité du sol à l'aide d'un facteur de correction de luminosité du sol. Il est souvent utilisé dans les régions arides où la couverture végétale est faible.
- Sultan's Formula — Le processus de la formule de Sultan utilise une image 8 bits de six canaux et lui applique un algorithme spécifique pour produire une image 8 bits à trois canaux. L'image obtenue met en surbrillance les formations rocheuses appelées ophiolites sur le littoral. Cette formule a été conçue en fonction des canaux TM et ETM d'une scène Landsat 5 ou 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — L'indice transformé SAVI est un indice de végétation qui tente de minimiser les influences de la luminosité du sol en supposant que la ligne du sol présente une pente et une interception arbitraires.

## Spécifier les indices canal NIR et du canal rouge

Saisissez les indices des canaux proche infrarouge (NIR) et rouge.

Chaque capteur satellitaire et caméra aérienne capturent des informations qui sont décomposées en indices de canaux. Chaque indice de canal contient les informations propres à une partie spécifique du spectre électromagnétique. Pour recourir à cette méthode de surveillance de la végétation, vous devez spécifier l'indice de canal qui a capturé les longueurs d'onde NIR et Rouge.

## Pente de la ligne du sol

La pente de la ligne de sol. La pente est la relation linéaire approximative entre les canaux NIR et rouge dans un nuage de points.

Ce paramètre est valide uniquement pour l'indice de végétation ajusté en fonction du sol et transformé.

## Intersection

Il s'agit de la valeur du canal proche infrarouge (NIR) lorsque la valeur de réflexion du canal rouge (Rouge) est égale à 0 pour les lignes de sol données.

`(a = NIR - sRed)` , lorsque le canal Rouge est égal à 0.

Ce paramètre est valide uniquement pour l'indice de végétation ajusté en fonction du sol et transformé.

## Surface de couvert végétal

Pour recourir à la méthode SAVI, l'étendue de la couverture végétale doit être spécifiée.

Saisissez une valeur comprise entre 0.0 et 1.0, où

- 1 = surface sans aucune couverture végétale verte
- 0.5 = surface avec une couverture végétale verte modérée
- 0 = surface avec une couverture végétale verte élevée

## Facteur d'ajustement

Pour recourir à la méthode de l'indice de végétation ajusté en fonction du sol et transformé, le facteur d'ajustement doit être défini en vue de minimiser l'effet du sol. La valeur par défaut est 0,08.

Une valeur inférieure signifie que vous ignorez l'effet du sol. Une valeur élevée signifie que le sol affectera votre résultat.

## Nom de la couche résultat

Le nom de la couche qui sera créée dans la page Mon contenu et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.

La zone de liste déroulante Enregistrer le résultat dans vous permet de spécifier le nom d'un dossier dans Mon contenu où le résultat sera enregistré.