## Arvuta tihedus

##

Tiheduse arvutamise tööriist loob punktobjektidest tiheduskaardi, hajutades mõned nähtused, mis on esitatud punktide atribuutidena üle kogu kaardi. Tulemuseks on alade kiht, mis on rühmitatud tiheduse alusel.

Sisendpunkti puhul peaks iga punkt kujutama mingi sündmuse või juhtumi asukohta ja tulemkiht kujutab juhtumite arvu mingi ala kohta. Uue asukoha kõrgem tihedus tähendab, et selle asukoha läheduses on rohkem punkte. Sageli võib tulemkihti pidada tulevaste sündmuste riskipiirkonnaks. Kui sisendpunktid kujutavad näiteks välgulöökide asukohti, võib tulemkihti pidada tulevaste välgulöökide riskipiirkonnaks.

Seda tööriista saab kasutada ka järgmistel eesmärkidel:

- Kuritegevuse tihedusega seotud kaartide loomine, et aidata politseil planeerida ressursse kõrge kuritegevusega paikadesse.
- Maakonnas asuvate haiglate tiheduse arvutamine. Tulemkiht näitab alasid, kus haiglaid on palju ja/või vähe ning seda teavet saab kasutada selleks, et otsustada kuhu uusi haiglaid ehitada.
- Metsatulekahjude varasemate asukohtade põhjal nende alade tuvastamine, kus metsatulekahju oht on suur.
- Suurtest kiirteedest kaugel olevate kogukondade kindlakstegemine, et planeerida uute teede ehitust.

## Valige punktikiht, mille põhjal tihedus arvutada

Punktikiht, millel tihedus arvutatakse.

Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

## Valige tiheduse arvutamiseks üks või mitu välja (valikuline):

Sisestage vähemalt üks väli, mis aitab määrata iga asukoha juhtumite arvu. Kui Teie punktid kujutavad näiteks linnu, saate linna rahvaarvu kujutavat välja kasutada arvutusväljana ning saadav rahvastikutiheduse kiht arvutab suurema rahvaarvuga linnade rahvastikutiheduse.

Tihedus punktide arvu kohta arvutatakse alati. Kui ühtegi välja pole valitud, eeldatakse, et iga asukoht kujutab ühte nähtust.

## Valige salve kuju

Salvede, millesse punktid on agregeeritud ja mida kasutatakse tiheduse arvutamiseks, kuju.

Ruutsalvede või kuusnurksalvede abil tehtav analüüs nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi. Koordinaatsüsteemi töötlemise saab määrata funktsiooniga Analüüsikeskkonnad. Kui koordinaatsüsteemi töötlemine ei ole määratud tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks, kuvatakse käsu Käivita analüüs andmisel selle määramist taotlev hüpikaken.

## Vali salve suurus agregeerimise jaoks

Loodud salvede suurus. Ruudukujulise salve puhul on suurus ruudu kõrgus. Kuusnurga puhul on suurus kuusnurga kõrgus (paralleelkülgede vahel).

## Valige rakendamiseks tiheduse kaalumine

Tiheduse arvutamisele rakendatava kaalumise tüüp. Valikuid on kaks.

- Ühtne – see arvutab suurusjärgu ala kohta.
- Kernel – rakendab kernelfunktsiooni, et sobitada sile koonusjas pind iga punktiga.

## Valige naabruse suurus

Tiheduse arvutamiseks kasutatava ala suurus. Naabruse suurus peab olema suurem kui salve suurus.

## Valige tiheduse väljundüksused

Tiheduse väärtuste soovitud väljundi ühikud. Vaikimisi on määratud ruutkilomeetrid või ruutmiilid, olenevalt teie profiilis määratud vaikeühikutest. Kui tiheduse väärtused on väga väikesed, saate suuremate väärtuste tagastamiseks suurendada pindalaühikuid (näiteks ruutmeetrite asemel ruutkilomeetrid). Väärtused muudavad ainult tulemuse mõõtkava.

## Arvuta tihedus ajasammude abil (valikuline)

Kui sisendpunktikihi jaoks on aeg lubatud ja selle tüüp on ajahetk, saate kasutada analüüsimiseks ajasamme. Aega kasutades saate määrata kolm parameetrit.

- Ajasammude vahemik
- Ajasammude kordamise sagedus
- Aeg ajasammude ühildamiseks

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda nädalaste ajalõikudena. Selleks peate parameetriks Ajasammude vahemik määrama vahemiku `1 nädal`.

Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda kuu esimese nädala alusel. Selleks peate määrama parameetriks Ajasammude vahemik vahemiku `1 nädal`, parameetriks Ajasammu kordamise sagedus vahemiku `1 kuu` ja parameetriks Aeg ajasammude ühildamiseks väärtuse `1. jaanuar, kell 12.00`.

## Ajasammude vahemik

Ajasammude genereerimiseks kasutatav ajavahemik Ajasammude vahemikku saab kasutada nii eraldi kui ka koos parameetriga Ajasammude kordamise sagedus või parameetriga Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Ajasammude kordamise sagedus

Ajasamm, mida kasutatakse ajalõigu arvutamiseks. Parameetrit Ajasammude kordamise sagedus saab kasutada eraldi, koos parameetriga Ajasammude vahemik, Viiteaeg või koos parameetritega Ajasammude vahemik ja Aeg ajasammude ühildamiseks.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Aeg ajasammude ühildamiseks:

Kuupäev ja kellaaeg, mida kasutatakse ajalõigu ühitamiseks. Sellest ajast alustatakse ajasammuga ajas tagasi liikumist. Juhul kui viiteaega ei valita, ühildatakse ajasamm 1. jaanuariga 1970.

Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9.00–10.00 jaoks, peab Ajasammude vahemik olema `1 tund`, Ajasammude kordamise sagedus `1 nädal` ja Aeg ajasammude ühildamiseks `9.00 esmaspäeval`.

## Koordinaatsüsteem (wkid)

See on ajutine parameeter eelversioonile, et määrata töötlemiseks koordinaatsüsteem. Paljud suurandmete tööriistad nõuavad töötlemiseks tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi kasutamist. Vaikimisi kasutab tööriist sisestatud koordinaatsüsteemi, aga töötlemine nurjub, kui kasutatakse geograafilist koordinaatsüsteemi. Tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi määramiseks sisestage WKID. Näiteks Web Mercator tuleb sisestada väärtusena `3857`.

## Valige andmeladu

GeoAnalyticsi tulemeid käsitletakse ArcGIS-i andmelaos salvedena ning need kuvatakse asjakohaste Portal for ArcGIS objektikihtidena. Üldjuhul salvestatakse tulemid ajalisruumilisse andmelattu – see on vaikimisi valitud. Mõnel juhul on tulemid mõistlik salvestada relatsioonilisse andmelattu. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu.

- Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös.
- Saate tulemustega sünkroniseerida.

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.

## Tulemkihi nimi

See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui see kiht on juba olemas, siis töötlemine nurjub.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.