การวิเคราะห์ราสเตอร์อนุญาตให้คุณวิเคราะห์ราสเตอร์ขนาดใหญ่โดยใช้ ArcGIS Image Server. นี่อนุญาตให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยการควบคุมของเซิร์ฟเวอร์ ชุดเครื่องมือสามารถใช้งานได้ผ่านPortal for ArcGIS ผู้ใช้งานผ่านเว็ป สรุปค่าข้อมูล, วิเคราะห์รูปแบบ, วิเคราะห์ภาพถ่าย, วิเคราะห์ Terrain, และ จัดการข้อมูล.

## รวมข้อมูล

ชุดเครื่องมือนี้ประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับคำนวณค่าสถิติบางอย่าง สำหรับข้อมูลราสเตอร์ ในของเขตพื้นที่ที่คุณกำหนด

- สรุปราสเตอร์ในคำนวณค่าสถิติสำหรับเซลล์ราสเตอร์ที่ตกอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่ระบุ

## สรุปราสเตอร์ที่อยู่ภายใน |

คำนวณค่าสถิติบางอย่างสำหรับเซลล์ราสเตอร์ในพื้นที่ที่ระบุ

บางตัวอย่างของแอ็ปประกอบไปด้วย

- ได้รับชั้นของพื้นที่ลุ่มน้ำและชั้นความสูงราสตอร์ คำนวณช่วงในแต่ละลุ่มน้ำเพื่อตรวจสอบว่า ลุ่มน้ำใดมีการไหลสูงสุด
- ได้รับข้อมูลของการบริหารจัดการ และข้อมูลราสเตอร์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน , คำนวณค่าความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่การจัดการเพื่อระบุว่า พื้นที่ใดจำเป็นต้องมีการทำงานมากที่สุดในการกำหนดแผนการจัดการ

## วิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่

เครื่องมือเหล่านี้มีหน้าที่ในการระบุตัวตน คำนวณปริมาณ และแสดงผลลัพธ์ข้อมูลของคุณในรูปแบบเชิงพื้นที่

- คำนวณความหนาแน่น ทำการตรวจสอบปริมาณของข้อมูล และสร้างแผนที่ความหนาแน่นโดยการกระจายปริมาณเหล่านั้นลงในแผนที่
- เพิ่มจุดข้อมูล คาดการณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งใหม่ๆ โดยอ้างอิงจากระยะข้อมูลที่พบในชุดข้อมูลที่สะสมไว้

## คำนวณความหนาแน่น |

การวิเคราะห์ความหนาแน่นของปริมาณข้อมูล และสร้างแผนที่ความหนาแน่นโดยการกระจายปริมาณเหล่านี้ในแผนที่ ตัวอย่างในการใช้เครื่องมือนี้ ได้แก่ การแสดงจำนวนการเกิดฟ้าผ่าหรือพายุทอร์นาโด การเข้าถึงการสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพ และความหนาแน่นประชากร

## คำนวณจุด |

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถคาดการณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในตำแหน่งใหม่ๆ ได้ โดยอ้างอิงจากระยะข้อมูลที่พบในชุดข้อมูลที่สะสมไว้ โดยเครื่องมือนี้จะนำเอาข้อมูลจุดที่มีค่าตัวแปรแต่ละค่า และแก้ไขพื้นที่ให้เป็นไปตามกลุ่มที่มีการคาดการณ์ค่าตัวแปรไว้ ตัวอย่างในการใช้เครื่องมือนี้ ได้แก่ ใช้คาดการณ์ระดับปริมาณฝนในพื้นที่รับน้ำ โดยอ้างอิงจากปริมาณระดับน้ำฝนที่วัดได้ในแต่ละจุด

## วิเคราะห์ภาพ

เครื่องมือต่อไปนี้จะช่วยคุณวิเคราะห์ภาพ

- ใช้เทมเพลตฟังก์ชันราสเตอร์ ประมวลผลภาพของคุณด้วยชุดของฟังก์ชันตามที่ระบุไว้โดยเทมเพลตฟังก์ชันราสเตอร์
- มอนิเตอร์ข้อมูลพืชพันธุ์ ตรวจพบพืชพันธุ์ที่อยู่ในภาพ , ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในแบนด์

## ใช้เทมเพลตฟังก์ชันราสเตอร์ |

ประมวลผลภาพของคุณด้วยชุดของฟังก์ชันตามที่ระบุไว้โดยเทมเพลตฟังก์ชันราสเตอร์

## การตรวจสอบข้อมูลพืช |

ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของราสเตอร์หลายๆแบนด์ เพื่อเปิดเผยรายละเอียดของพืชที่ศึกษา

## วิเคราะห์ภูมิประเทศ

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์พื้นผิวแรสเตอร์

- คำนวนความลาดชัน คำนวณความสูงชันของภูมิประเทศ
- หาทิศทางความลาดชัน คำนวณทิศทางของความลาดชันสำหรับแต่ละสถานที่
- สร้างทัศนวิสัยการมอง ระบุสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากจุดบนภูมิทัศน์ใด ๆ

## คำนวณความลาดชัน |

ระบุพื้นผิวแสดงให้เห็นความลาดเอียงของข้อมูลระดับความสูงอินพุท ความลาดชันหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงสำหรับแต่ละเซลล์ค่าความสูงในรูปแบบดิจิตอล (DEM)

## หาทิศทางของความชัน |

ระบุทิศทางของความชัน จากค่าที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลลด์ข้างเคียง ทิศทางความชัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นทิศทางของความลาดชัน

## สร้างพื้นที่การมองเห็น |

กำหนดสถานที่บนพื้นผิวแรสเตอร์ที่สามารถมองเห็นได้จากจุดสังเกต

## จัดการข้อมูล

เครื่องมือเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบวันต่อวันและแบบรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

- ตัดราสเตอร์คลิปออกมาบางส่วนจากชุดข้อมูลเชิงภาพสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป
- ค่าแผนที่ใหม่กำหนดค่าต่างกันให้กับเซลล์ราสเตอร์
- แปลงฟีเจอร์เป็นราสเตอร์กระบวนการราสเตอร์จากข้อมูลเวกเตอร์
- แปลงราสเตอร์เป็นฟีเจอร์กระบวนการเวกเตอร์จากข้อมูลราสเตอร์

## ดึงข้อมูลราสเตอร์ |

ตัดเซลล์จากราสเตอร์ จากค่า , รูปร่าง , หรือขอบเขตกลุ่มข้อมูลที่ต่างกัน

## ปรับค่าตามตาราง |

เปลี่ยนค่าเฉพาะ หรือช่วงของค่าเซลล์ไปเป็นค่าใหม่

## แปลงเวกเตอร์เป็นราสเตอร์ |

สร้างกลุ่มข้อมูลราสเตอร์ จากกลุ่มข้อมูลฟีเจอร์เดิมที่มีอยู่

## แปลงราสเตอร์เป็นเวกเตอต์ |

สร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ จากข้อมูลราสเตอร์เดิมที่มีอยู่