## ค้นหาตามน้ำ

##

เครื่องมือนี้ ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำ จากจุดในข้อมูลตั้งต้นของคุณ

ตัวอย่าง คุณมีข้อมูลจุดที่แสดงตำแหน่งการปนเปื้อนในน้ำและคุณต้องการทราบว่าจะมีการไหลไปอย่างไรในพื้นที่ศึกษาของคุณ คุณสามารถใช้ ค้นหาตามน้ำ เพื่อระบุเส้นทางการไหลของภาวะปนเปื้อน ทางน้ำนี้อาจแบ่งออกเป็นสายๆ แยกจากกันโดยระบุค่าและหน่วยของระยะทาง สายที่ย้อนกลับอาจเป็นความยาวโดยรวมของเส้นทางการไหล ความยาวสูงสุดที่ระบุสำหรับทางน้ำ หรือที่ตัดสู่พื้นที่ เช่น พื้นที่การศึกษาของคุณ นอกจากนี้ ยังให้ค่าความยาวจากต้นน้ำไปสู่มหาสมุทรด้วย

ผลลัพธ์คือ เส้นทางนี้แทนทางน้ำที่ไหลลง ถ้ามีการระบุระยะสำหรับ แบ่งทางน้ำออกเป็นส่วนทางน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นหลายเส้นตามระยะที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หากจุดข้อมูลที่คุณป้อนแทนจุดที่มีการทะลักล้นของการปนเปื้อน และแม่น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนไหลที่อัตรา 0.6 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 15 ไมล์ต่อวัน คุณอาจต้องแยกแม่น้ำสายนี้ออกเป็นส่วนๆ ละ 15 ไมล์ การแยกทางน้ำออกเป็นระยะ 15 ไมล์จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่ภาวะปนเปื้อนจะเดินทางไปได้ในแต่ละวัน โดยสัญลักษณ์ของเส้นใช้การไล่สี อิงตามระยะทางและมีป้ายข้อความแสดงระยะทางจากจุดเริ่มต้นของทางน้ำ

ผลลัพท์ในการวิเคราะห์จะทำให้ได้ attribute ของจุดนำเข้าเหมือนกับattributeเพิ่มเติม

- PointID—ประกอบด้วยค่า ID จากจุดนำเข้า
- LengthKm—ประกอบด้วยความยาวหน่วยเป็นกิโลเมตรของเส้นทางน้ำไหลทั้งหมด
- คำอธิบาย และ ความละเอียดข้อมูล—ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลทางอุทกศาสตร์ที่นำมาใช้คำนวณเส้นทางการไหลของน้ำ
- จากระยะทาง และ ถึงระยะทาง—ประกอบด้วย จุดเริ่มต้น และระยะทางของแต่ละเส้น ค่าในตารางจะถูกเขียนขึ้นมา ถ้า ตัดทางเดินน้ำออกเป็นส่วนๆ ถูกเลือกมาใช้

เมื่อ ใช้ขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน ถูกเลือก เฉพาะจุดนำเข้าในชั้นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในขอบเขตแผนที่นี้เท่านั้น จะถูกนำมาวิเคราะห์ แต่ถ้าไม่เลือก ทุกๆ ฟีเจอร์ที่อยู่ในชั้นข้อมูลนี้จะถูกนำมาคำนวณหาขอบเขตพื้นที่ ถึงแม้ว่าฟีเจอร์นั้นจะอยู่นอกเหนือขอบเขตแผนที่ที่แสดงอยู่ก็ตาม

## จุดที่ใช้เพื่อเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของทางเดินน้ำแต่ละเส้น

Tจุดที่ใช้เพื่อเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของการหาเส้นทางเดินน้ำ เอ้าท์พุตจะประกอบด้วยเส้นของแต่ละจุดนำเข้า

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชั้นข้อมูลจากแผนที่ของคุณ โดยคุณสามารถใช้ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ลิฟวิ่งแอตลาส หรือ เลือกชั้นข้อมูลการวิเคราะห์ ที่พบได้จากด้านล่างของรายการ การเปิดแกลเลอรี่ที่มีคอลเลกชันของชั้นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์หลายหลายอย่าง

## แบ่งทางน้ำออกเป็นส่วน

ทางเดินของน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ สาย โดยแต่ละสายประกอบเป็นความยาวที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากจุดข้อมูลที่คุณป้อนแทนจุดที่มีการทะลักล้นของการปนเปื้อน และแม่น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนไหลที่อัตรา 0.6 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 15 ไมล์ต่อวัน คุณอาจต้องแยกแม่น้ำสายนี้ออกเป็นส่วนๆ ละ 15 ไมล์ การแยกทางน้ำออกเป็นระยะ 15 ไมล์จะแสดงระยะทางโดยประมาณที่ภาวะปนเปื้อนจะเดินทางไปได้ในแต่ละวัน ทางเดินของน้ำจะแสดงเป็นสีไล่ระดับ โดยอิงกับระยะทางและจะมีตัวเลขระยะทางจากจุดเริ่มต้นของทางน้ำกำกับ ผลลัพท์ในการหาเส้นทางเดินน้ำจะประกอบไปด้วยเส้นหลายเส้น ซึ่งมีฟิลด์ จากระยะทาง และ ถึงระยะทาง.

## ระยะสูงสุดของทางน้ำไหล

กำหนดความยาวโดยรวมของทางน้ำที่จะไหลกลับ ถ้าคุณกำหนดชิ้นข้อมูลพื้นที่สำหรับตัดเส้นทางน้ำไหล ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกตัดอยู่ในพื้นที่นั้น และระยะทางที่คุณได้จะอยู่ในพื้นที่นั้นเช่นกัน

## ตัดผลลัพธ์ไปยัง

วาดหรือระบุชั้นของพื้นที่ที่คุณต้องการตัดแบ่งทางน้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพียงทางน้ำภายในพื้นที่ศึกษาของคุณ เช่น ประเทศของคุณ ให้ใช้ฟีเจอร์ประเทศเป็นข้อมูลที่ป้อนลงไป เพื่อให้ทางน้ำหยุด ณ พรมแดนของประเทศ

## ชื่อชั้นข้อมูลผลลัพธ์

เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่จะถูกสร้างใน เนื้อหาของฉัน และเพิ่มเข้าไปในแผนที่ ชื่อเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือและชื่อชั้นข้อมูลอินพุท ถ้าชั้นข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้ตั้งชื่อใหม่

ใช้ บันทึกผลลัพธ์ใน รายการตัวเลือก เพื่อระบุชื่อของโฟล์เดอร์ใน เนื้อหาของฉัน เมื่อบันทึกผล