## 插值點

##

該工具用於根據一組點的測量結果預測新位置上的值。該工具對具有數值的點資料進行處理，並傳回預測值的點陣：

- 一處空氣質量管理區安裝有用於測量污染等級的感應器。“插值點”可用於預測沒有安裝感應器位置處的污染等級，如學校或醫院等高風險人群聚集的地區。
- 根據從單株植物採集到的樣本來預測農作物的重金屬濃度。
- 預測土壤養分含量（氮、磷、鉀等）和其他指標（如導電性），以便研究它們與作物產量的關係，並規定田間各處的精確化肥用量。
- 氣象應用包括對溫度、降雨和相關的變數（例如酸雨）的預測。

## 使用已知值選擇包含位置的點圖層

包含已測量之值所在點的點圖層。

## 選擇待插值的欄位

選擇待插值的值所屬的欄位。欄位必須為數值。

## 最佳化

根據您的偏好選擇「快速」或「精確」。

預測結果越精確，所需的計算時間就越長。此參數會警示插值點的其他若干參數的預設值，以最佳化計算速度、結果的精確度，或在前二者之間取得平衡。預設會最佳化工具以取得平衡。

## 將資料轉換為常態分配

選擇是否將資料轉換為常態分配。

對依循常態（鐘形）分配的資料而言，插值是最精確的方式。如果資料未常態分配，您應執行轉換。

## 本機模型的大小

插值點的運作方式是建立本機的插值模型，其搭配建立最終的預測地圖。此參數可控制每個本機模型將包含的點數。值越小會得到更趨近本機的結果，並顯示小比例效果，但它可能在計算時產生部分不穩定現象。值越大將越穩定，但可能遺失部分本機效果。

值範圍從 30 到 500，但值一般介於 50 到 200。

## 鄰近點數量

會根據鄰近點計算預測。此參數可控制計算中將使用的點數。使用較大量的鄰近點一般會產生更精確的結果，但會耗費更長的計算時間。

此值的範圍從 1 到 64，但值一般介於 5 到 15。

## 輸出儲存格大小

針對輸出點陣輸入儲存格大小和單位。

可用的單位為英呎、英哩、公尺和公里。

## 輸出預測錯誤

選擇是否為預測的值建立標準錯誤的點陣。

標準誤差可提供有關預測值的可靠性資訊，因此非常有用。簡單的經驗法則是真值落在兩個預測值標準誤差之間的機率為 95% 。例如，假設一個新地區的預測值是 50，標準誤差是 5。這表示利用該工具預測出此地區的真值是 50，但是低至 40 或高至 60 也是合理的。爲計算此合理值的範圍，可先用標準誤差乘以 2，然後將此值加上預測值以取得範圍上限，再減去預測值以取得範圍下限。

## 結果圖層名稱

在 我的內容中建立並新增到地圖中的圖層的名稱。預設名稱參照工具名稱以及輸入圖層名稱。如果該名稱的圖層已存在，則系統將要求您提供其他名稱。

使用 將結果儲存到下拉式方塊，可以在 我的內容中指定储存结果的文件夾的名稱。