## Criar Vertentes

##

Esta ferramenta determina a vertente ou montante contribuindo a área, para cada ponto na sua camada de entrada.

Por exemplo, suponha que você tenha feições de ponto representando locais de contaminação transportado pela água e deseja localizar as fontes prováveis da contaminação. Já que a fonte da contaminação deve estar em algum lugar dentro da montante da vertente do ponto, você utiliza esta ferramenta para definir as vertentes contendo as fontes de contaminação.

O local dos seus pontos de entrada é importante. Se eles não forem localizados precisamente em uma linha de drenagem, as vertentes resultantes podem ser muito pequenas e não serem úteis para sua análise. A Distância de pesquisa para drenagem mais próxima pode ser utilizada para ajustar o local dos seus pontos de entrada de forma que caiam justamente em uma linha de drenagem para localizar a vertente que flui no ponto localizado na linha de drenagem. Os locais ajustados para localizar as vertentes são gravados na camada de saída—seus pontos de entrada não são modificados.

O resultado é um grupo de camadas contendo duas camadas: as vertentes e os pontos ajustados utilizados para computar as vertentes.

As vertentes resultantes terão todos os atributos dos seus pontos de entrada, como também, estes atributos adicionais:

- PourPtID—Contém o valor de ID do ponto de entrada
- Quilômetros Quadrados da Área—Contém a área em quilômetros quadrados da vertente da montante
- Descrição e Resolução de Dados—Contém as informações pertencentes aos dados hidrológicos utilizados para calcular o traçado

Se a opção Utilizar extensão de mapa atual estiver selecionada, somente as feições na extensão de mapa atual serão utilizadas para computar as vertentes. Se não selecionada, todas as feições na camada de entrada serão analisadas, mesmo que estiverem fora da extensão de mapa atual.

## Feições de ponto para utilizar no cálculo de vertentes

Uma vertente (corrente ativa que contribui a área) será calculada para cada ponto.

Além de escolher uma camada do seu mapa, você pode selecionar Escolher Camada de Análise do Atlas em Tempo Real ou Escolher Camada de Análise localizado na parte inferior da lista suspensa. Isto abre uma galeria contendo uma coleção de camadas útil para muitas análises.

## Distância de pesquisa para drenagem mais próxima

Se os seus pontos de entrada estiverem localizados fora de uma linha de drenagem, as vertentes resultantes provavelmente serão muito pequenas e de pouca utilidade na determinação da fonte de contaminação da montante. Na maioria dos casos, você deseja seu ponto de entrada para ajustar na linha de drenagem mais próxima para encontrar as vertentes que fluem para um ponto localizado na linha de drenagem. Para localizar a linha de drenagem mais próxima, especifique uma distância de pesquisa. Se você não especificar uma distância de pesquisa, a ferramenta irá computar e utilizar uma distância de pesquisa conservadora.

Para utilizar o local exato do seu ponto de entrada, especifique uma distância de pesquisa de zero.

Para propósitos de análise, as linhas de drenagem foram pré-computadas pela Esri utilizando modelos hidrológicos padrão. Se não tiver nenhuma linha de drenagem dentro da distância de pesquisa, o local contendo a acumulação de fluxo mais alto dentro da distância de pesquisa será utilizado.

## Nome da camada resultante

Este é o nome da camada que será criada em Meu Conteúdo e adicionada no mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e o nome da camada de entrada. Se a camada já existir, você será solicitado para fornecer outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Salvar resultado em, é possível especificar o nome de uma pasta em Meu Conteúdo onde o resultado será salvo.