## Utwórz widoczność

##

Za pomocą narzędzia Utwórz widoczność można tworzyć obszary, z których obserwator widzi obiekty znajdujące się na ziemi. Punkty analizy obserwatora mogą przedstawiać albo obserwatorów (np. ludzi na ziemi albo obserwatorów w wieży pożarowej) albo obserwowane obiekty (takie jak turbiny wiatrowe, wieże ciśnień, pojazdy lub inni ludzie). Obszary wynikowe to obszary, z których obserwatorzy mogą zobaczyć obserwowane obiekty i odwrotnie: obserwowane obiekty mogą widzieć obserwatorów.

Zarówno obserwatorzy, jak i obserwowane obiekty, mogą znajdować się na wysokości nad powierzchnią ziemi. Wysokości te są wykorzystywane przy określaniu widoczności. Przykładowo: widoczność obliczona dla 122-metrowych turbin wiatrowych i osób o wzroście 180 cm stojących na ziemi będzie przeważnie większa niż widoczność obliczona dla 60-metrowych turbin i osób o wzroście 180 cm.

Należy pamiętać, że podczas obliczania widoczności nie są uwzględniane przeszkody, np. drzewa lub budynki. Należy przyjmować, że obliczenia przeprowadzane są na otwartym terenie, na którym nie znajduje się nic poza obserwatorem i obserwowanymi obiektami.

Warstwa wynikowa zawiera obiekty powierzchniowe przedstawiające widoczne obszary. Pole Frequency zapisuje liczbę punktów obserwatora, które mogą widzieć każdy obszar. Na przykład jeśli masz pięć punktów wejściowych, każdy przedstawiający obserwacyjną wieżę pożarową, pole Frequency będzie mieć wartości wynoszące pomiędzy jeden a pięć; obszary o wartości jeden mogą być widziane tylko przez jedną wieżę, a obszary o wartości pięć mogą być widziane przez wszystkie wieże. Warstwa wynikowa zawiera również pole DEMResolution, które zapisuje rozdzielczość numerycznego modelu terenu (DEM) użytego do wyznaczania widoczności.

Jeśli zaznaczono opcję Użyj bieżącego zasięgu mapy, analizowane będą tylko punkty obserwatorów w bieżącym zasięgu mapy. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, przeanalizowane zostaną wszystkie punkty obserwatorów w warstwie wejściowej, nawet jeśli znajdują się one poza bieżącym zasięgiem mapy.

## Obiekty punktowe reprezentujące lokalizacje obserwacyjne

Obiekty punktowe używane jako lokalizacje obserwatorów.

Poza wybraniem warstwy na mapie można wybrać opcję Wybierz warstwę analizy Living Atlas lub Wybierz warstwę analizy dostępną w dolnej części menu rozwijanego. Zostanie wtedy otwarta galeria zawierająca kolekcje warstw przydatnych podczas wielu analiz.

## Wysokość lokalizacji obserwacyjnych

Jest to wysokość nad powierzchnią ziemi Twoich lokalizacji obserwatorów. Domyślnie przyjmuje się przeciętny wzrost człowieka.

## Wysokość innych obiektów na ziemi

Jest to wysokość obiektów lub osób na ziemi używanych do ustalenia widoczności. Wynikowa widoczność to obszary, na których punkt obserwatora może widzieć inne obiekty. Może być również odwrotnie; inne obiekty mogą widzieć punkt obserwatora.

- Jeżeli Twój punkt obserwatora przedstawia turbiny wiatrowe i chcesz określić, skąd osoby stojące na ziemi mogą zobaczyć turbiny, wprowadź przeciętny wzrost człowieka (około 180 cm). Wynikiem będą te obszary, na których osoba stojąca na ziemi może zobaczyć turbiny wiatrowe.
- Jeżeli Twój punkt obserwatora przedstawia obserwacyjne wieże pożarowe i chcesz określić, z których wież można zobaczyć słup dymu o wysokości co najmniej 6 metrów, wpisz wysokość 6 metrów. Wynikiem będą obszary, na których z obserwacyjnej wieży pożarowej można zobaczyć słup dymu o wysokości co najmniej 6 metrów.
- Jeżeli Twój punkt obserwatora przedstawia malownicze okolice przy drogach oraz ścieżkach i chcesz określić, skąd można zobaczyć turbiny wiatrowe o wysokości co najmniej 120 metrów, wpisz wysokość 120 metrów. Wynikiem będą te obszary, na których osoba stojąca w malowniczym miejscu może zobaczyć turbinę wiatrową o wysokości co najmniej 120 metrów.
- Jeżeli Twoje punkty obserwatorów przedstawiają malownicze okolice i chcesz określić, jaką część obszaru mogą zobaczyć osoby stojące na nich, wpisz zero. Wynikiem będą obszary, które można zobaczyć z malowniczego miejsca.

## Maksymalna odległość widoczności

Jest to maksymalna odległość, na której kończy się wyznaczanie widocznych obszarów. Nie wiadomo, czy poza tą odległością punkty obserwatorów oraz inne obiekty mogą widzieć się nawzajem. Duże wartości zwiększają czas obliczeń. Maksymalna dopuszczalna wartość to 50 kilometrów.

## Nazwa warstwy wynikowej

Jest to nazwa warstwy, która zostanie utworzona w zakładce Moje zasoby i zostanie dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o podanie innej nazwy.

Używając listy rozwijanej Zapisz wynik w, można określić nazwę folderu w zakładce Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik.