## Spuren rekonstruieren

##

Dieses Werkzeug kann mit einem Layer mit Punkt- oder Polygon-Features mit aktivierten Zeiteigenschaften verwendet werden, die einen `Zeitpunkt` darstellen. Zunächst wird anhand eines Identifikators ermittelt, welche Features zu einer Spur gehören. Unter Verwendung der Zeit an jeder Position werden die Spuren sequenziell sortiert und in eine Linie oder ein Polygon zur Darstellung des Pfades der Bewegung im Zeitverlauf transformiert. Die Eingabe kann optional durch ein Feld gepuffert werden, wodurch an jeder Position ein Polygon erstellt wird. Diese gepufferten Punkte (oder wenn die Eingaben Polygone sind) werden dann sequenziell verbunden, um eine Spur als Polygon zu erstellen, wobei die Breite das Interessenattribut darstellt. Die resultierenden Spuren haben einen Start- und einen Endpunkt, die zeitlich das erste und letzte Feature in einer angegebenen Spur darstellen. Beim Erstellen der Spuren werden Statistiken zu den Eingabe-Features berechnet und der Ausgabe-Spur zugewiesen. Die einfachste Statistik ist die Anzahl der Punkte innerhalb der Fläche. Sie können jedoch auch andere Statistiken berechnen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Features in Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften darzustellen:

- Zeitpunkt: Ein einzelner Zeitpunkt
- Intervall: Eine Start- und eine Endzeit

Angenommen, Ihnen liegen alle 10 Minuten GPS-Messungen von Hurrikanen vor. Jede GPS-Messung erfasst den Namen, die Position, die Uhrzeit der Erfassung und die Windgeschwindigkeit. Mit diesen Informationen können Sie Spuren für jeden Hurrikan anhand des Namens für die Spur-ID erstellen, sodass für jeden Hurrikan Spuren erstellt werden. Außerdem können Sie Statistiken wie den Mittelwert, die maximale und minimale Windgeschwindigkeit jedes Hurrikans sowie die Anzahl der Messungen in jeder Spur berechnen.

Anhand desselben Beispiels können Sie Ihre Spuren durch die Windgeschwindigkeit puffern. Dadurch wird jede Messung durch das Windgeschwindigkeitsfeld an dieser Position gepuffert und die gepufferten Flächen verbunden, wodurch ein Polygon erstellt wird, das den Spurpfad und die Änderungen der Windgeschwindigkeit bei fortschreitenden Hurrikanen darstellt.

## Features zum Rekonstruieren von Spuren auswählen

Der Punkt- oder Polygon-Layer, der in Spuren rekonstruiert wird. Für den Eingabe-Layer müssen Zeiteigenschaften aktiviert sein, die einen Zeitpunkt darstellen. Der Layer muss sich in einem projizierten Koordinatensystem befinden, oder der Raumbezug für die Verarbeitung muss unter Analyseumgebungen auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt werden, wenn ein Puffer angewendet wird.

Sie können nicht nur einen Layer aus der Karte auswählen, sondern auch unten in der Dropdown-Liste Layer durchsuchen auswählen, um zu Ihren für ein Big-Data-Dateifreigabe-Dataset bzw. -Feature-Layer zu navigieren.

## Mindestens ein Feld zum Identifizieren von Spuren auswählen

Die Felder, die die Spur-ID darstellen.

Wenn Sie beispielsweise die Spuren von Hurrikanen rekonstruieren, können Sie den Namen des Hurrikans als Spurfeld verwenden.

## Methoden zum Rekonstruieren von Spuren auswählen

Die Methode, die zum Verbinden von Spuren und zum Anwenden von Puffern (falls zutreffend) verwendet wird. Die Methode Planar kann die Ergebnisse schneller berechnen, beim Puffern werden jedoch keine Spuren an der internationalen Datumslinie umgebrochen bzw. die tatsächliche Form der Erde wird nicht berücksichtigt. Bei der Methode Geodätisch werden Spuren bei Bedarf an der internationalen Datumslinie umgebrochen und wird ein geodätischer Puffer angewendet, um die Form der Erde zu berücksichtigen.

## Einen Ausdruck zum Puffern von Eingabe-Features auswählen (optional)

Die Gleichung zum Berechnen der Pufferentfernung um Eingabe-Features. Diese Gleichung kann mittels Pufferberechnung erstellt werden, und grundlegende Operationen wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren werden unterstützt. Werte werden anhand des Analyse-Koordinatensystems berechnet. Der Layer muss sich in einem projizierten Koordinatensystem befinden, oder der Raumbezug für die Verarbeitung muss unter Analyseumgebungen auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt werden, wenn ein Puffer angewendet wird.

Eine Gleichung wie `$feature.windspeed * 1000` wendet einen Puffer von 1.000, multipliziert mit dem Feld windspeed, an. Sie können mehrere Felder in der Pufferberechnung verwenden.

## Einen Zeitraum zum Aufteilen von Spuren auswählen (optional)

Zeit, die zum Aufteilen von Spuren verwendet wird. Wenn der Zeitraum zwischen Eingabepunkten oder -Polygonen größer ist als die Zeitaufteilung, werden sie in verschiedene Spuren aufgeteilt.

Wenn Sie eine Zeitaufteilung und eine Entfernungsaufteilung angeben, werden Spuren aufgeteilt, wenn mindestens eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.

Angenommen, Sie verfügen über Punkt-Features, die Flugzeuge darstellen, und das Spurfeld entspricht der Flugzeug-ID. Dieses Flugzeug kann mehrere Flüge durchführen und wird als eine Spur dargestellt. Wenn Ihnen bekannt ist, dass zwischen den Flügen eine einstündige Pause liegt, können Sie `1 Stunde` als Spuraufteilung verwenden und jeder Flug wird in eine eigene Spur unterteilt.

## Eine Entfernung zum Aufteilen von Spuren auswählen (optional)

Entfernung, die zum Aufteilen von Spuren verwendet wird. Wenn die Entfernung zwischen Eingabepunkten oder -Polygonen größer ist als die Entfernungsaufteilung, werden sie in verschiedene Spuren aufgeteilt.

Wenn Sie eine Zeitaufteilung und eine Entfernungsaufteilung angeben, werden Spuren aufgeteilt, wenn mindestens eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.

## Statistiken hinzufügen (optional)

Sie können Statistiken für Features berechnen, die zusammengefasst wurden. Für numerische Felder kann Folgendes berechnet werden:

- Anzahl: Berechnet die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
- Summe: Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
- Mittelwert: Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
- Min: Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
- Max: Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
- Bereich: Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
- Varianz: Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt Null. Die Varianz von [NULL, 1,1,1] beträgt Null.
- Standardabweichung: Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist Null. Die Standardabweichung von [NULL, 1,1,1] ist 1.

Für Zeichenfolgenfelder kann Folgendes berechnet werden:

- Anzahl: Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte.
- Beliebig: Diese Statistik ist eine auf dem Zufallsprinzip basierende Stichprobe eines Zeichenfolgenwertes im angegebenen Feld.

Alle Statistiken werden für Nicht-NULL-Werte berechnet. Der resultierende Layer enthält ein neues Feld für jede berechnete Statistik. Jede Anzahl von Statistiken kann durch Auswahl eines Attributs und einer Statistik ausgewählt werden.

## Einen ArcGIS Data Store zum Speichern der Ergebnisse auswählen

GeoAnalytics-Ergebnisse werden in einem ArcGIS Data Store gespeichert und als Feature-Layer in Portal for ArcGIS dargestellt. In den meisten Fällen sollten Ergebnisse im Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert werden, was gleichzeitig die Standardeinstellung ist. Manchmal empfiehlt es sich auch, Ergebnisse im Data Store vom Typ "relational" zu speichern. Im Folgenden sind Gründe aufgeführt, die für ein Speichern der Ergebnisse in einem Data Store vom Typ "relational" sprechen:

- Verwenden der Ergebnisse in portalübergreifender Zusammenarbeit
- Aktivieren von Synchronisierungsfunktionen für Ihre Ergebnisse

Der Einsatz des Data Stores vom Typ "relational" ist nicht angezeigt, wenn abzusehen ist, dass Ihre GeoAnalytics-Ergebnisse weiter zunehmen. Verwenden Sie stattdessen die Funktionen des Big-Data-Store vom Typ "spatiotemporal", um große Datenmengen zu verwalten.

## Name des Ergebnis-Layers

Dies ist der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, kann das Werkzeug nicht ausgeführt werden.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.