## Reconstruire trasee

##

Acest instrument funcţionează cu un strat tematic legat de timp cu obiecte spaţiale punct sau poligon care reprezintă `instantaneu` timpul. Mai întâi determină ce obiecte spaţiale aparţin unei urme utilizând un identificator. Utilizând timpul în fiecare locaţie, traseele sunt ordonate secvenţial şi sunt transformate într-o linie sau un poligon reprezentând calea deplasării în timp. Opţional, intrarea poate fi inclusă în buffer printr-un câmp, care va crea un poligon în fiecare locaţie. Aceste puncte incluse în buffer sau dacă intrările sunt poligoane, sunt apoi unite secvenţial pentru a crea un traseu ca poligon în care lăţimea reprezintă atributul de interes. Traseele rezultate au oră de începere şi încheiere, care reprezintă temporal primul şi ultimul obiect spaţial de pe un traseu dat. Atunci când sunt create trasee, statisticile despre obiectele spaţiale de intrare sunt calculate şi atribuite traseului de ieşire. Cea mai simplă statistică este calculul numărului de puncte din suprafaţă, însă pot fi calculate şi alte statistici.

Obiectele spaţiale din straturile tematice legate de timp pot fi reprezentate într-unul dintre cele două moduri următoare:

- Instant – Un singur moment în timp
- Interval – Oră de începere şi de terminare

De exemplu, să presupunem că aveţi măsurători GPS pentru uragane la fiecare 10 minute. Fiecare măsurătoare GPS înregistrează numele, locaţia, ora înregistrării şi viteza vântului pentru uragan. Cu aceste informaţii, aţi putea crea trasee pentru fiecare uragan utilizând numele pentru identificarea traseului şi ar fi generate trasee pentru fiecare uragan. În plus, aţi putea calcula statistici precum viteza medie, maximă şi minimă a vântului pentru fiecare uragan, precum şi numărul de măsurători din fiecare traseu.

Utilizând acelaşi exemplu, aţi putea include în buffer traseele dvs. după viteza vântului. Această acţiune ar include în buffer fiecare măsurătoare a câmpului de viteză a vântului din respectiva locaţie şi ar uni suprafeţele incluse în buffer, creând o reprezentare poligonală a căii traseului, precum şi modificări ale vitezei vântului pe măsură ce uraganele progresează.

## Selectaţi obiectele spaţiale pentru reconstruirea traseelor

Stratul tematic de puncte sau poligoane care va fi reconstruit în trasee. Stratul tematic de intrare trebuie să fie activat temporal cu obiecte spaţiale care reprezintă o instanţă a timpului. Stratul tematic trebuie să fie într-un sistem de coordonate proiectate sau referinţa spaţială de procesare trebuie setată pe un sistem de coordonate proiectate utilizând Mediul de analiză în cazul în care este aplicat un buffer.

În afară de a alege un strat tematic din harta dvs., puteţi selecta opţiunile Răsfoire straturi tematice în partea inferioară a listei verticale pentru a răsfoi conţinutul pentru stratul tematic sau setul de date pentru partajarea de fişiere big data.

## Selectaţi unul sau mai multe câmpuri utilizate pentru identificarea traseelor

Câmpurile care reprezintă identificatorul traseului.

De exemplu, dacă aţi reconstrui traseele uraganelor, aţi putea utiliza numele uraganului drept câmp de trasee.

## Selectaţi metoda utilizată pentru reconstruirea traseelor

Metoda de unire a traseelor şi de aplicare a bufferului (dacă este cazul). Metoda Planară poate calcula rezultatele mai rapid, dar nu va înfăşura traseele în jurul liniei internaţionale de schimbare a datelor şi nu va lua în considerare forma reală a pământului atunci când face buffering. Metoda Geodezică va înfăşura traseele în jurul liniei de schimbare a datelor dacă este necesar şi va aplica bufferul geodezic pentru a lua în considerare forma reală a pământului.

## Crearea unei expresii pentru plasarea în buffer a obiectelor spaţiale de intrare (opţional)

Ecuaţie utilizată pentru a calcula distanţa tampon din jurul obiectelor spaţiale de intrare. Această ecuaţie poate fi generată prin utilizarea calculatorului de buffer şi sunt acceptate operaţii de bază precum adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. Valorile sunt calculate utilizând sistemul de coordonate de analiză. Stratul tematic trebuie să fie într-un sistem de coordonate proiectate sau referinţa spaţială de procesare trebuie setată pe un sistem de coordonate proiectate utilizând Mediul de analiză în cazul în care este aplicat un buffer.

O ecuaţie precum `$feature.windspeed (viteză vânt) * 1000` ar aplica un buffer de 1.000 înmulţit cu viteza vântului din câmp. Puteţi utiliza mai multe câmpuri în calculatorul de buffer.

## Selectarea unei ore pentru segregarea traseelor (opţional)

Timp utilizat pentru a împărţi traseele. Dacă punctele sau poligoanele de intrare au o durată mai lungă între ele decât segmentul de timp, vor fi împărţite în trasee diferite.

Dacă specificaţi un segment de timp şi un segment de distanţă, traseele vor fi împărţite când este îndeplinită una din condiţii, sau ambele.

Imaginaţi-vă că aveţi obiecte spaţiale punct care reprezintă zboruri de avioane, în care câmpul de traseu este ID-ul avionului. Avionul ar putea face călătorii multiple şi ar fi reprezentat ca un singur traseu. Dacă aţi şti că între zboruri este pauză de 1 oră, aţi putea utiliza `1 oră` atunci când traseul se împarte şi fiecare zbor ar fi împărţit în propriul traseu.

## Select a distance to split tracks by (optional)

Distanţa folosită pentru a împărţi traseele. Dacă punctele sau poligoanele de intrare au o distanţă mai mare între ele decât segmentul de distanţă, vor fi împărţite în trasee diferite.

Dacă specificaţi un segment de timp şi un segment de distanţă, traseele vor fi împărţite când este îndeplinită una din condiţii, sau ambele.

## Adăugare statistici (opţional)

Puteţi calcula statistici despre obiectele spaţiale rezumate. În câmpurile numerice puteţi calcula următoarele:

- Numărare—Calculează numărul de valori care nu sunt nule. Poate fi utilizat în câmpurile sau în şirurile numerice. Calculul [nul, 0, 2] este egal cu 2.
- Sumă - Suma valorilor numerice dintr-un câmp. Suma [nul, 0, 3] este egală cu 3.
- Media—Media valorilor numerice. Media dintre [0, 2, nul] este 1.
- Min—Valoarea minimă a unui câmp numeric. Minimul dintre [0, 2, nul] este 0.
- Max—Valoarea maximă a unui câmp numeric. Valoarea maximă a [0, 2, nul] este 2.
- Interval—Intervalul unui câmp numeric. Acesta este calculat ca valoare minimă scăzută din valoare maximă. Intervalul [nul, 0, 1] este 1. Intervalul [nul, 0, 4] este 0.
- Variaţia—Variaţia unui câmp numeric pe o pistă. Variaţia [1] este nulă. Variaţia [nul, 1,1, 1] este 1.
- Deviaţia standard—Deviaţia standard a unui câmp numeric. Deviaţia standard [1] este nulă. Deviaţia standard [nul, 1,1, 1] este 1.

În câmpurile de tip şir puteţi calcula următoarele:

- Calcul—Numărul şirurilor care nu sunt nule.
- Oricare - Această statistică este un exemplu aleatoriu al unei valori de tip şir în câmpul specificat.

Toate statisticile sunt calculate pentru valori care nu sunt nule. Stratul tematic rezultat va conţine un câmp nou pentru fiecare statistică calculată. Se pot adăuga oricâte statistici alegând un atribut şi o statistică.

## Alegeţi un depozit de date ArcGIS pe care să salvaţi rezultatele

Rezultatele GeoAnalytics sunt stocate într-un depozit de date ArcGIS şi sunt expuse ca un strat tematic de obiecte spaţiale în Portal for ArcGIS. În cele mai multe situaţii, rezultatele trebuie stocate în depozitul de date spaţio-temporar, în mod implicit. În unele situaţii, salvarea rezultatelor în depozitul de date relaţionale este o opţiune bună. Următoarele sunt motivele pentru care aţi dori să stocaţi rezultatele într-un depozit de date relaţionale:

- Utilizaţi rezultatele într-o colaborare portal la portal.
- Activaţi capacităţile de sincronizare cu rezultatele dvs.

Nu trebuie să utilizaţi depozitul de date relaţionale dacă vă aşteptaţi ca rezultatele GeoAnalytics să crească în cantitate şi aveţi nevoie de capacităţile depozitului mare de stocare spaţio-temporal de a gestiona cantităţi mari de date.

## Nume strat tematic rezultat

Acesta este numele stratului tematic care va fi creat în Resursele mele şi adăugat în hartă. Numele implicit se bazează pe numele instrumentului şi numele stratului tematic de intrare. Dacă stratul tematic există deja, instrumentul va eşua.

Utilizând caseta derulantă Salvare rezultat în puteţi specifica numele unui director din Resursele mele în care va fi salvat rezultatul.