## Opprett buffere

##

En buffer er et område som dekker en gitt avstand fra et punkt-, linje- eller områdegeoobjekt.

Buffere brukes vanligvis til å opprette områder som kan analyseres ytterligere ved hjelp av verktøy. Hvis for eksempel spørsmålet er «Hvilke bygninger ligger innenfor 1,6 kilometer fra skolen?», finner du svaret ved å opprette en buffer på 1,6 kilometer rundt skolen og legge laget som inneholder bygningsflatene, over bufferen. Sluttresultatet er et lag som inneholder de bygningene som ligger innenfor 1,6 kilometer fra skolen.

## Velg lag som bufferen skal lages fra

Punkt-, linje- eller områdegeoobjektene som skal bufres. Inndatalagene må være i et projisert koordinatsystem eller den geografiske referansen for behandling må være satt til et projisert koordinatsystem som bruker analysemiljøene.

I tillegg til å velge et lag fra kartet kan du velge Bla gjennom lag, som du finner nederst i rullegardinlisten, til å bla deg frem til innholdet for et fildelingsdatasett for big data eller et geoobjektslag.

## Velg hvilke typer søk som skal inkluderes

Det er tre måter du kan spesifisere størrelsen på bufferen for inndatageoobjektene på:

- Angi en avstand som brukes på alle geoobjekter.
- Angi et felt på inndatalaget som inneholder avstandsverdien. Du kan bruke et strengfelt eller et numerisk felt. Dersom en lineær enhet ikke er definert, brukes enhetene til den geografiske referansen. Hvis du bruker et geografisk koordinatsystem, antas det at det enhetsløse feltet er meter.
- Bygg et uttrykk med flere felt og matematiske operatorer. Hvis du for eksempel vil bufre etter 10 ganger verdien av et felt som heter vindhastighet, legger du til uttrykket $feature["wind_speed"] x 10.

## Velg bufringsmetode

Du kan velge en Planar metode eller en geodetisk metode. Planar-metoden kan være raskere og egner seg til lokale analyser på projiserte data. Geodetisk-metoden egner seg til store områder og geografiske koordinatsystemer.

## Velg typen oppløsningsmetode

Alternativer for å angi oppløsningsmetode. Hvis en oppløsningsmetode er valgt, får du muligheten til å opprette områder i flere deler eller enkeltdeler, og du kan beregne statistikk basert på de aktuelle feltene.

- Alle – Alle geoobjekter oppløses. Hvis geoobjekter i flere deler er tillatt, oppløses alle geoobjekter til ett geoobjekt. Hvis flere deler ikke er tillatt, vil geoobjekter som er tilstøtende eller overlapper bli oppløst.
- Felter – Geoobjekter som deler samme spesifiserte felt eller spesifiserte feltkombinasjon, blir oppløst. Hvis geoobjekter i flere deler er tillatt, oppløses alle geoobjekter med samme felt til ett geoobjekt. Hvis flere deler ikke er tillatt, vil geoobjekter som er tilstøtende eller overlapper med samme felt, bli oppløst.
- Ingen – Ingen geoobjekter oppløses. Dette er standardalternativet.

## Tillat geoobjekter i flere deler

Muligheten til å angi om resultatet skal bestå av geoobjekter med én eller flere deler.

- Krysset av – Analyseresultatene vil inneholde geoobjekter med flere deler.
- Ikke krysset av – Analyseresultatene vil inneholde geoobjekter i én del. Dette er standardalternativet.

## Legg til statistikk (valgfritt)

Du kan beregne statistikk på geoobjekter som er summert. På numeriske felt kan du beregne følgende:

- Antall – Beregner antall verdier som ikke er null. Kan brukes på numeriske felt eller strenger. Antallet for [null, 0, 2] er 2.
- Sum – Summen av numeriske verdier i et felt. Summen av [null, null, 3] er 3.
- Gjennomsnitt – Gjennomsnittet for numeriske verdier. Gjennomsnittet av [0, 2, null] er 1.
- Min – Minimumsverdien for et numerisk felt. Minimum av [0, 2, null] er 0.
- Maks – Maksimumsverdien for et numerisk felt. Maksimumsverdien for [0, 2, null] er 2.
- Område – Området for et numerisk felt. Beregnes som den maksimale verdien minus minimumsverdien. Området av [0, null, 1] er 1. Området av [null, 4] er 0.
- Varians – Variansen for et numerisk felt i et spor. Variansen for [1] er null. Variansen for [null, 1,1,1] er 1.
- Standardavvik – Standardavviket for et numerisk felt. Standardavviket for [1] er null. Standardavviket for [null, 1,1,1] er 1.

På strengfelter kan du beregne følgende:

- Antall – Antallet strenger som ikke er null.
- Noen – Denne statistikken er en tilfeldig prøve av en strengverdi i det spesifiserte feltet.

All statistikk beregnes på ikke-nullverdier. Resultatlaget inneholder et nytt felt for hver beregnet statistikk. Du kan legge til flere statistikker ved å velge et attributt og statistikk.

## Velg ArcGIS Data Store som resultatene skal lagres i

GeoAnalytics-resultater lagres i et ArcGIS Data Store og vises som et geoobjektslag i Portal for ArcGIS. Resultatene bør i de fleste tilfeller lagres i et spatiotemporalt datalager, og dette er standarden. I enkelte tilfeller er det en god løsning å lagre resultatene i relasjonsdatalageret. Du bør lagre resultatene i relasjonsdatalageret av følgende årsaker:

- Du kan bruke resultatene i portal til portal-samarbeid.
- Du kan aktivere synkroniseringsfunksjoner for resultatene dine.

Du bør ikke bruke relasjonsdatalageret hvis du forventer at GeoAnalytics-resultatene kommer til å øke og du ønsker å dra fordeler av det spatiotemporale stordatalagerets funksjoner til å håndtere store mengder data.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som vil bli laget i Mitt Innhold og lagt til i kartet. Standardnavnet er basert på verktøynavnet og navnet på inndatalaget. Hvis laget allerede eksisterer, vil verktøyet mislykkes.

Bruk rullegardinlisten Lagre resultat i til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatene skal lagres i.