## मार्ग नियोजित करें

##

मार्ग नियोजित करें किसी गतिशील कार्यदल के बीच कारगर ढंग से कार्य विभाजित करना सुनिश्चित करता है।

आप उपकरण को रुकने के स्थानों के सेट और उन स्थानों तक पहुंचने हेतु उपलब्ध वाहनों की संख्या बताते हैं। उपकरण वाहनों को रुकने के स्थान सौंपता है और परिणामस्वरूप वे मार्ग दर्शाता है जहां से वाहन, रुकने के स्थानों तक कम से कम समय में पहुंच सकता है।

मार्ग नियोजित करें से, गतिशील कार्यदल कम समय में अधिक कार्यस्थलों तक पहुंच सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और ग्राहक सेवा बेहतर होती है।

- घरों, रेस्तरां, या निर्माण स्थलों का निरीक्षण करें
- मरम्मत, स्थापन, या तकनीकी सेवाएं प्रदान करें
- वस्तुएं और छोटे पैकेज पहुंचाएं
- बिक्री हेतु कॉल करें
- लोगों का उनके घरों से आयोजन स्थल तक परिवहन करें

मार्ग नियोजित करें के आउटपुट में रुकने के स्थानों की लेयर जिन्हें उनके लिए निर्धारित मार्ग के लिए कूटबद्ध किया है, रुकने के सौंपे गए स्थानों तक पहुंचने हेतु लघुतम पथ दर्शाने वाले मार्गों की एक लेयर, और रुकने के किसी स्थान तक न पहुंच सकने के आधार पर, रुकने के निर्धारित नहीं किए गए स्थानों की एक लेयर होती हैं।

यदि वर्तमान मानचित्र का उपयोग जांचा गया है, तो विश्लेषण में केवल वर्तमान मानचित्र विस्तार में दृश्यमान फीचर्स पर विचार किया जाएगा। यदि जांचा न गया हो, तो इनपुट लेयर में सभी फीचर्स पर विचार किया जाएगा, चाहे वे वर्तमान मानचित्र विस्तार से बाहर हों।

## पहुंचने के स्थानों को दर्शाने वाली बिंदु लेयर चुनें

बिंदुओं की वह लेयर चुनें जहां तक मार्गों (या वाहनों) को पहुंचना चाहिए। ये बिंदु, आउटपुट में रुकने के लिए सौंपे गए या न सौंपे गए स्थान बनते हैं।

अपने मानचित्र से एक लेयर को चुनने के अलावा, आप चुन सकते हैं जीवंत एटलस विश्लेषण लेयर को चुनें या विश्लेषण लेयर चुनें जो ड्राप डाउन सूचि के अंत में पाई जाती है। यह एक गैलरी खोलता है जिसमें लेयरों का एक संग्रह होता है जो कई विश्लेषणों के लिए उपयोगी होता है।

यह उपकरण 2,000 इनपुट फीचर्स तक सहायक है।

## मार्गों हेतु यात्रा का साधन

अपना यात्रा साधन चुनें। आउटपुट मार्ग सड़कें या गलियारे दर्शाएंगे और लागू नियमों का पालन करेंगे, जैसे एकतरफा सड़कें और ड्राइविंग या ट्रकचालन हेतु गैर-कानूनी मोड़। यात्रा के उपलब्ध साधन आपके संगठन का प्रशासक निर्धारित करता है।

## मार्ग शुरू होता है

यह बताएँ कि वाहन अपने मार्ग कहाँ और कब शुरू करते है।

मार्ग नियोजित करें से आप अपने वाहनों हेतु एक या कई आरंभिक स्थान निर्दिष्ट कर सकते हैं।

जब एक बिंदु स्थान निर्दिष्ट किया जाता है, तो सभी वाहन वहीं से प्रस्थान करते हैं चाहे कितने भी वाहन उपलब्ध हों। आप एक बिंदु के साथ एक बिंदु वाली बिंदु लेयर चुन सकते हैं या समीप बिंदु के संपादन बटन, और मानचित्र पर क्लिक करके मानचित्र में बिंदु जोड़ना चुनकर मानचित्र में एक बिंदु जोड़ सकते हैं

जब कई स्थान निर्दिष्ट किए गए हों , तो हरेक वाहन को अपने ही बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। वाहनों की संख्या लेयर में बिंदुओं की संख्या से मेल खानी चाहिए। कई बिंदुओं वाली कोई लेयर चुनें और कोई ऐसी फील्ड निर्दिष्ट करें जो मार्ग ID फील्ड की ड्रॉप-डाउन सूची में अलग-अलग मार्गों, वाहनों, या ड्राइवरों की अलग से पहचान करती हो।

सभी मार्गों के लिए आरंभ समय समान है। आरंभ समय का समय क्षेत्र आरंभिक बिंदु या बिंदुओं वाले समय क्षेत्र के समान ही है, अतः यह सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय समय ही प्रविष्ट करें। उदाहरण के लिए, यह मान लें कि आप पेसिफिक स्टैण्डर्ड टाइम (UTC-8:00) में हैं और आपके द्वारा मार्ग में भेजे जानेवाले वाहन माउंटेन स्टैण्डर्ड टाइम (UTC-7:00) में हैं। यदि अभी सुबह के 9:30 बजे हैं PST (सुबह 10:30 बजे MST) और आपके वाहनों को 30 मिनटों में अपने मार्ग पर चलना है, आप आरंभ समय सुबह 11:00 बजे का सेट करते हैं।

यदि आपके वाहन भिन्न समय क्षेत्रों से शुरू करते हैं, तो आरंभ समय समकालिक नहीं होगा, बल्कि, वे अनियत हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक मार्ग PST में किसी बिंदु से शुरू होता है तथा दूसरा मार्ग MST से शुरू होता है, और आरंभ समय के रूप में आप सुबह 11:00 बजे प्रविष्ट करते हैं, तो PST में मार्ग सुबह 11:00 बजे शुरू होगा। PST तथा MST में मार्ग सुबह 11:00 बजे शुरू होगा। MST— एक घंटे का अंतर

## मार्ग जहाँ समाप्त हों

बताएँ कि वाहन अपने मार्ग कहाँ समाप्त करें।

तीन स्थानों में से एक में समाप्त करने हेतु आप मार्ग विन्यासित कर सकते हैं:

- वही स्थान जहां से मार्ग शुरू हुए, चाहे वे एक स्थान या फिर कई स्थानों से शुरू हुए हों
- एक अकेला स्थान
- कई स्थान—अर्थात्, हरेक मार्ग हेतु एक समाप्ति बिंदु

आरंभ पर लौटें चयनित करें यदि वाहन अपने मार्ग समान स्थानों से आरंभ एवं समाप्त करते हों।

सभी वाहनों को उनके आरंभ बिंदु से अलग किसी एक ही स्थान पर लाने हेतु, आरंभ पर लौटें को चयनित न करें और या तो मानचित्र में एक बिंदु जोड़ें या बिल्कुल एक बिंदु वाली कोई लेयर चुनें।

मार्गों को समान स्थानों पर समाप्त करने हेतु, आरंभ पर लौटें को चयनित न करेंऔर एक से अधिक बिंदु वाली लेयर चुनें। वाहनों की संख्या चुनी गई लेयर में बिंदुओं की संख्या के समान होनी चाहिए। मार्ग ID क्षेत्र कीड्रॉप-डाउन सूचीमें, ऐसा क्षेत्र चुनें जो अलग-अलग मार्गों, वाहनों, या ड्राइवरों की अलग से पहचान करती हो। यदि वाहन कई स्थानों से शुरू होकर कई स्थानों पर समाप्त हो रहें हैं, तब आरंभ एवं समाप्ति लेयर्स हेतु चुने गए मार्ग ID आपसे में मिलने चाहिए।

## मार्ग पर भेजने हेतु वाहनों की अधिकतम संख्या

रुकने के स्थानों पर पहुंचने हेतु उपलब्ध वाहनों की संख्या निर्दिष्ट करें। यह उपकरण 100 वाहनों तक सहायक है।

यह उपकरण ऐसा समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट वाहनों से कम संख्या में वाहनों का उपयोग करे, जो रुकने के स्थानों की कुल संख्या, प्रति वाहन आप कितने रुकने के स्थान देते हैं, रुकने के स्थान कितनी दूरी पर हैं, तथा प्रति रुकने के स्थान पर कितना समय व्यतीत करते हैं और प्रति वाहन कुल मार्ग समय पर तय की गई किसी सीमा पर निर्भर करता है।

## प्रति वाहन रुकने के स्थानों की अधिकतम संख्या

यह उन दो आयामों से एक है जो मार्गों पर कुल कार्यभार को संतुलित करते हैं। आप 1 और 200 के बीच कोई मान बता सकते हैं।

हरेक वाहन को सौंपे जाने योग्य रुकने के स्थानों को घटाकर, वाहनों को संभवतः रुकने के समान स्थान मिल सकते हैं। इससे ड्राइवरों के बीच कार्यभार संतुलित करने में मदद मिलती है। परंतु, इसकी कमी यह है कि इससे कम कारगर समाधान मिल सकता है।

प्रति वाहन रुकने के स्थानों को बढ़ाने से, उपकरण अधिक कारगर समाधान खोज सकता है; परंतु इससे ड्राइवरों एवं वाहनों के बीच कार्यभार का वितरण असमान रूप से हो सकता है। ध्यान रखें कि प्रति वाहन कुल मार्ग समय सीमित करने के आयाम हेतु कोई मान बताकर आप समय तथा रुकने के स्थानों की संख्या द्वारा कार्यभारों को संतुलित कर सकते हैं।

निम्नलिखत उदाहरण प्रति वाहन रुकने के अधिकतम स्थानों या प्रति वाहन कुल समय को सीमित करने के प्रभाव दर्शाता है। सभी उदाहरणों में छह रुकने के स्थान और दो मार्ग हैं, जो समान स्थान पर शुरू होते हैं।

| प्रति मार्ग संतुलित रुकने के स्थान एवं यात्रा समय: रुकने के स्थान लगभग समान रूप से विस्तारित हैं, ताकि कार्यभार समान रूप से वितरित करने हेतु प्रति वाहन रुकने के अधिकतम स्थान तय करने से ऐसे मार्ग मिलें जो लगभग समान अवधि वाले हों।
| प्रति मार्ग संतुलित रुकने के स्थान किंतु असंतुलित यात्रा समय: आरंभिक स्थान के निकट छह में से पांच रुकने के स्थानों का समूह है, किंतु रुकने का एक स्थान अलग पड़ गया और वहां तक पहुंचने के लिए अधिक समय की ज़रूरत है। दो मार्गों के बीच रुकने के स्थानों को समान रूप से विभाजित करने से यात्रा समय असंतुलित होते हैं।
| प्रति मार्ग असंतुलित रुकने के स्थान किंतु संतुलित यात्रा समय: रुकने के स्थान पिछले ग्राफिक की तरह समान स्थान में हैं, किंतु प्रति मार्ग रुकने के अधिकतम स्थान बढ़ाकर और प्रति वाहन कुल यात्रा समय सीमित करके, यात्रा समय संतुलित किए जाते हैं।

## हरेक स्थान पर रुकने का समय

रुकने के हरेक स्थान पर बिताया गया अपेक्षित औसत सेवा समय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप निरीक्षकों के लिए कोई कार्यदिवस सारणी बना रहे हैं और औसत निरीक्षण समय 45 मिनट का है, तो `45` प्रविष्ट करें।

रुकने के सभी स्थानों पर सेवा का समय समान माना गया है।

## प्रति वाहन कुल मार्ग समय सीमित करें

आरंभ से समाप्ति तक मार्ग में लगने वाला अधिकतम समय बताएं। इसमें मार्ग में लगने वाला अपेक्षित यात्रा समय और सेवा समय शामिल हैं। यदि ड्राइवर दिन में निर्धारित समय से अधिक काम नहीं करते हैं, जैसे कि आठ घंटे, तो यहां पर वह सीमा बताएं।

कार्यभार संतुलित करते समय विचार करने हेतु प्रति वाहन रुकने के अधिकतम स्थानों की संख्या के लिए सहायता देखें।

## परिणामी लेयर का नाम

फीचर लेयर का नाम, जो मेरी सामग्री में बनाई जाएगी और मानचित्र में जोड़ी जाएगी। यदि यह फीचर लेयर पहले से मौजूद हो, तो आपसे दूसरा नाम देने को कहा जाएगा। फीचर लेयर में निम्न में से हरेक के लिए एक लेयर शामिल होगीः मार्ग, सौंपे गए रुकने के स्थान, तथा जब रुकने के कुछ इनपुट स्थान किसी भी मार्ग को न सौंपा जाए तो न सौंपे गए रुकने के स्थान।

यदि आप मार्ग लेयर्स शामिल करें, चुनते हैं, तो परिणाम से हरेक मार्ग एक मार्ग लेयर के रूप में सुरक्षित होगा। मार्ग लेयर में किसी मार्ग विशेष हेतु सभी किस्म की जानकारी होती है जैसे मार्ग में दिए गए स्टॉप्स तथा यात्रा की दिशाएं। मार्ग लेयर्स बनाना तब उपयोगी होता है जब आप अपने संगठन में अन्य सदस्यों के साथ एकल मार्ग साझा करना चाहते हैं या जब आप मानचित्र व्यूअर में दिशाएं बटन के उपयोग से मार्गों में और सुधार करना चाहते हैं। मार्ग लेयर फीचर लेयर हेतु दिए नाम का अग्रजोड़ के रूप में उपयोग करती है और विश्लेषण के हिस्से के रूप में मार्ग का नाम तैयार होता है, जो हरेक मार्ग लेयर हेतु एक अलग नाम बनाने हेतु जोड़ा जाता है।

ड्रॉप-डाउन बॉक्स में परिणाम सुरक्षित करने के उपयोग, आप मेरी सामग्री में उस फोल्डर का नाम बता सकते हैं जहाँ फीचर लेयर और मार्ग लेयर्स, बनाए जाने पर सुरक्षित की जाएँगी।