## Monitorizar Vegetação

##

Esta ferramenta efetua uma operação aritmética nas bandas de uma camada raster multibanda para revelar informações de cobertura de vegetação da área de estudo.

## Selecionar os dados de entrada

Selecione a camada raster multibanda. Garanta que o raster de entrada tem as bandas apropriadas disponíveis.

## Selecionar método para monitorizar vegetação

Selecione o método utilizado para criar a camada de índice de vegetação. Os diferentes índices de vegetação podem ajudar a destacar certos elementos, ou contribuir para a redução de vários ruídos.

- Global Environmental Monitoring Index — GEMI é um índice de vegetação não-linear para monitorização ambiental global de imagens de satélite. É semelhante a NDVI, mas menos sensível a efeitos atmosféricos. É afetado por solo descoberto; portanto, não se recomenda a respetiva utilização em áreas de vegetação esparsa ou moderadamente densa.
- Green Vegetation Index - Landsat TM — GVI foi originalmente concebido a partir de imagens Landsat MSS, mas foi modificado para poder ser utilizado com imagens Landsat TM. É também conhecido como índice de vegetação verde Landsat TM Tasseled Cap. Este índice de monitorização também pode ser utilizado com imagens cujas bandas partilham as mesmas características espectrais.
- Modified Soil Adjusted Vegetation Index — MSAVI2 é um índice de vegetação que procura minimizar as influências do solo descoberto no método SAVI.
- Normalized Difference Vegetation Index — NDVI é um índice estandardizado que lhe permite gerar uma imagem que apresenta verdor, biomassa relativa. Este índice tira partido do contraste entre as características de duas bandas de um conjunto de dados raster multiespectral; as absorções de pigmento de clorofila na banda Red e a elevada reflectividade dos materiais vegetais na banda de infravermelho-próximo (near-infrared - NIR).
- Perpendicular Vegetation Index — PVI é semelhante a um índice de vegetação por diferença; no entanto, é sensível a alterações atmosféricas. Este método deve ser utilizado para comparar imagens apenas quando se trata de imagens que foram corrigidas ao nível atmosférico. Estas informações podem ser-lhe fornecidas pelo seu fornecedor de dados.
- Soil-Adjusted Vegetation Index — SAVI é um índice de vegetação que procura minimizar as influências da luminosidade do solo, recorrendo a um fator de correção da luminosidade do solo. É muitas vezes utilizado em regiões áridas, onde a cobertura de vegetação é escassa.
- Sultan's Formula — O processo Sultan's Formula recorre a uma imagem de 8 bits de seis bandas e aplica-lhe um algoritmo específico por forma a produzir uma imagem de 8 bits de três bandas. A imagem resultante destaca formações rochosas denominadas ofiolitos, em faixas costeiras. Esta fórmula foi criada com base nas bandas TM e ETM de uma cena Landsat 5 ou 7.
- Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index — Transformed-SAVI é um índice de vegetação que procura minimizar as influências da luminosidade do solo, assumindo a linha do solo como um declive e intersecção arbitrários.

## Especifica índices de banda NIR e de banda Red

Introduza os índices de bandas para as bandas NIR e Red.

Cada sensor de satélite e câmara aérea obtém informações que são divididas em índices de banda. Cada índice de banda contém as informações referentes a uma parte específica do espectro eletromagnético. Este método de monitorização de vegetação exige-lhe que especifique o índice de banda que capturou os comprimentos de onda NIR e Red.

## Inclinação da linha do solo

A inclinação da linha do solo. A inclinação é a relação linear aproximada entre as bandas NIR e Red num gráfico de dispersão.

Este parâmetro á apenas válido para o índice de Vegetação Ajustado ao Solo (Transformed Soil-Adjusted Vegetation index)

## Intersecção

Este é o valor da banda de infravermelho-próximo (NIR) quando o valor de reflexão da banda Red é 0 para linhas de solo específicas.

`(a = NIR - sRed)` , quando Red é 0.

Este parâmetro á apenas válido para o índice de Vegetação Ajustado ao Solo (Transformed Soil-Adjusted Vegetation index)

## Quantidade de cobertura de vegetação verde

O método SAVI requer que seja especificada a quantidade de cobertura de vegetação.

Digite um valor entre 0.0 e 1.0, onde

- 1 = áreas desprovidas de cobertura de vegetação
- 0.5 = áreas com cobertura de vegetação moderada
- 0 = áreas com elevada cobertura de vegetação

## Fator de ajustamento

O método do índice de Vegetação Ajustado ao Solo (Transformed Soil-Adjusted Vegetation index) requer que o fator de ajustamento se encontre definido, por forma a contribuir para minimizar o efeito do solo. O valor padrão é 0.08.

Um valor inferior significa que está a ignorar o efeito do solo. Um valor mais elevado significa que o solo afetará o resultado.

## Nome da camada resultante

O nome da camada que será criada em O Meu Conteúdo e adicionada ao mapa. O nome padrão é baseado no nome da ferramenta e do nome da camada de entrada. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que forneça outro nome.

Ao utilizar a caixa suspensa Guardar resultado em pode definir o nome da pasta em O Meu Conteúdo onde o resultado será guardado.