## Laske kaltevuus

##

Tämä työkalu luo pinnan, jolla näkyy lähtökorkeusaineiston kaltevuus. Kaltevuus edustaa jokaisen DEM (Digital Elevation Model) -solun korkeuden arvonmuutosta.

## Valitse lähtöaineisto, josta kaltevuus lasketaan

Korkeuskarttataso, josta kaltevuus lasketaan.

## Määritä korkeudelle skaalauskerroin

Anna z-kerroin.

Z-kerroin on skaalauskerroin, jota käytetään korkeusarvojen muuntamiseen seuraavissa tilanteissa:

- Korkeusyksiköt (kuten metrit tai jalat) muunnetaan karttatason vaakakoordinaattiyksiköiksi, jotka voivat olla jalkoja, metrejä tai asteita.
- Lisätään pystysuuntainen liioittelu visuaalisena tehosteena.

| Jaloista | Metreistä
Jaloista | 1 | 0,3048
Metreistä | 3,28084 | 1

## Tulostason nimi

Sen karttatason nimi, joka luodaan Oma sisältö -kohtaan ja lisätään karttaan. Oletusnimi perustuu työkalun nimeen ja lähtökarttatason nimeen. Jos taso on jo luotu, sinua pyydetään antamaan toinen nimi.

Avattavan Tallenna tulos kohteeseen -valikon avulla voit määrittää sen Oma sisältö -kansion nimen, johon tulos tallennetaan.