## تتبع للمصب

##

تُحدد هذه الاداة التتبع أو مسار التدفق في اتجاه انتقال البيانات من الخادم من النقاط الموجودة في طبقة الإدخال.

مثال، افترض أن لديك معالم نقطية تُمثل مصادر التلوث وترغب في تحديد مكان منطقة الدراسة التي سيتبعها التلوث.يُمكن استخدام تتبع انتقال البيانات من الخادم لتعريف المسار الذي سيسلكه التلوث.يُمكن ايضًا تقسيم هذا التتبع غلى مقاطع خطية فردية بواسطة تحديد قيمة المسافة ووحداتها.يُمكن أن يكون الخط الذي يتم إرجاعه هو إجمالي طول مسار التدفق أو الحد الأقصى المُحدد لطول التتبع أو قص معالم المنطقة مثل منطقة الدراسة.في العديد من الحالات، إذا تم إرجاع إجمالي طول مسار التتبع من مصدر الطرق المُؤدية إلى المحيط.

ستصبح النتيجة خط يُمثل تتبع انتقال البيانات من الخادم.إذا تم تحديد المسافة لشطر التتبع داخل مقاطع خطية، سيتم شطر خط التتبع إلى العديد من الخطوط حيث سيكون الخط من الطول المُحدد. مثال، إذا كانت النقاط المُدخلة تُمثل التلوث ويتدفق النهر بنسبة 0.6 ميل في الساعة أو 15 ميل يوميًا، يُمكن أن ترغب في شطر النهر إلى شائح بمقدار 15 ميل.سيعرض شطر التتبع إلى فواصل بمقدار 15 ميل مكان السكب يوميًا.سيتم ترميز الخط باستخدام الألوان المتدرجة استنادًا إلى المسافة وسيتم تسميته باستخدام المسافة من بداية التتبع.

سيحصل التتبع الناتج على جميع البيانات الجدولية لنقاط الإدخال بالإضافة إلى البيانات الجدولية الإضافية.

- PointID‎—يتضمن قيمة المُعرف من نقطة الإدخال
- LengthKm—يتضمن الطول بالكيلومترات لكل من تتبع اتجاه مجرى النهر.
- الوصف و DataResolution—تتضمن المعلومات المتعلقة بالبيانات المائية المستخدمة في حساب التتبع.
- FromDistance و ToDistance—تتضمن المسافة من وإلى الخاصة بجميع المقاطع الخطية. ستتم كتابة هذه البيانات الجدولية عند استخدام شطر التتبع داخل المقاطع الخطية.

عند التحقق من استخدام نطاق الخريطة الحالي، سيتم تحليل المعالم النقطية في طبقة الإدخال المرئية داخل نطاق الخريطة الحالي. إذا لم يتم التأشير عليها، يتم استخدام المعالم في الطبقة الناتجة حتى إذا كانت خارج مدى الخريطة الحالي.

## يتم استخدام المعالم النقطية كمواقع بداية لتتبع اتجاه مجرى النهر

يتم استخدام المعالم النقطية كموقع بداية لتتبع اتجاه مجرى النهر سيتضمن الناتج خط لجميع نقاط الإدخال.

بالإضافة إلى اختيار الطبقة من الخريطة، يمكنك تحديد اختيار طبقة تحليل أطلس الحي أو اختيار طبقة التحليل الموجودة أسفل القائمة المنسدلة. يفتح المعرض الحالي الذي يحتوي على مجموعة من الطبقات المفيدة للعديد من عمليات التحليل.

## تقسيم المسار إلى مقاطع خطية

سيتم تقسيم خط التتبع داخل خطوط متعددة حيث يوجد كل خط من الأطوال المحددة.مثال، إذا كانت النقاط المُدخلة تُمثل التلوث ويتدفق النهر بنسبة 0.6 ميل في الساعة أو 15 ميل يوميًا، يُمكن أن ترغب في شطر النهر إلى شائح بمقدار 15 ميل.سيعرض شطر التتبع إلى فواصل بمقدار 15 ميل مكان السكب يوميًا.سيتم ترميز الخط باستخدام الألوان المتدرجة استنادًا إلى المسافة وسيتم تسميته باستخدام المسافة من بداية التتبع.سيحصل التتبع الناتج على مقاطع خطية متعددة ، كل منها مع حقول FromDistance و ToDistance.

## الحد الاقصى لمسافة التتبع

يُحدد إجمالي طول الخط الذي سيتم إرجاعه.عند توفير معالم المنطقة لقص التتبع، سيتم قص النتيجة لمعالم المنطقة، بصرف النظر عن المسافة التي تم إدخالها هنا.

## قص النواتج

إما أن تقوم برسم طبقة المنطقة أو توفيرها حيث ترغب في قص التتبع.على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إبقاء نتيجة التتبع داخل منطقة الدراسة مثل المقاطعة، استخدم معالم المقاطعة بصفتها معالم مُدخلة وبذلك سيتم إيقاف التتبع عند حدود المقاطعة.

## اسم طبقة النتيجة

هذا هو اسم الطبقة الذي سيتم إنشاؤه في محتوياتي وإضافتها للخريطة. يستند الاسم الافتراضي إلى اسم الأداة واسم الطبقة المدخلة. إذا وُجدت الطبقة بالفعل، سيطلب منك كتابة اسم آخر.

عند استخدام مربع السهم المنسدل حفظ النتائج في يمكن تحديد اسم المجلد في المحتويات حيث يتم حفظ النتائج.