## Nokta Ara Değerlerini Hesapla

##

Nokta Ara Değerlerini Hesaplama aracı, toplama noktalarından gelen ölçümlere dayanarak yeni konumlardaki değerleri tahmin etmenize olanak tanır. Araç, nokta verilerinin her noktadaki değerlerini alır ve tahmini değerlerle sınıflandırılan alanları döndürür. Örneğin

- Hava kalitesi yönetimi bölgesinde, kirlilik düzeyini ölçen sensörler bulunmaktadır. Nokta Ara Değerlerini Hesaplama, okul veya hastane gibi popülasyonu yüksek risk grubunda olduğundan sensör bulunmayan konumlardaki kirlilik düzeylerini tahmin etmek için kullanılır.
- Bitkilerden alınan örneklere dayanarak mahsuldeki ağır metal konsantrasyonları tahmin edilir.
- Toprak besin düzeyi (azot, fosfor, potasyum vb.) ve diğer göstergeler (elektriksel iletkenlik gibi) tahmin edilerek, tarımsal mahsul üzerindeki etkileri araştırılır ve alan içindeki her konum için hassas gübre miktarları belirlenir.
- Meteorolojik uygulamalar sıcaklıkların, yağışların ve ilişkili diğer değişkenlerin (asit yağmuru gibi) tahmin edilmesini kapsar.

## Bilinen değerlere sahip konumları içeren nokta katmanını seç

Ara değer hesaplama temeli olarak kullanılacak nokta katmanıdır.

Haritanızdan bir katman seçebileceğiniz gibi, aşağı açılan listenin altında bulunan Living Atlas Analiz Katmanı Seç veya analiz Katmanı Seç öğesini de belirleyebilirsiniz. Bu, pek çok analiz için kullanılabilen katman koleksiyonu içeren bir galeri açar.

## Ara değeri belirlenecek alanı seç

Ara değerleri hesabı için kullanmak istediğiniz değerlere sahip alanı seçin.

## Şunun için optimize et:

Hız veya hassaslık tercihinizi belirleyin. Daha hassas tahminlerin hesaplanmasının daha uzun süreceğini unutmayın.

## Çıktı tahmin hataları

İlgili seçenek işaretlenirse, ara değer hesaplama için bir standart hata katmanı da oluşturulur. Çıktı katmanının adı, sonuç katmanı adının sonuna 'Errors' (Hatalar) getirilmiş halidir.

Standart hatalar, tahmin edilen değerlerin güvenilirliği hakkında bilgi sağladıklarından önemlidir. Basit bir genel kural olarak doğru değerin, yüzde 95 olasılıkla tahmin edilen değerden iki standart sapma az ya da fazla olacağı kabul edilir. Örneğin, yeni bir konum için standart hatası 5 olan tahmini 50 değeri elde ediliyor. Bu, söz konusu aracın en iyi tahmininin konumdaki gerçek değer 50 olduğunda, bunu en düşük 40 ya da en yüksek 60 olarak ölçebileceği anlamına gelir. Bu kabul edilebilir değer aralıklarını hesaplamak için standart hatayı 2 ile çarpın ve menzil üst sınırı için bu değeri tahmini değere ekleyin, menzil alt sınırı için de tahmini değerden çıkartın.

## Sınıflandırma ölçütü

Tahmin edilen değerlerin nasıl alan olarak sınıflandırılacağını belirleyin.

- Geometrik aralık - Alanlar geometrik seriye sahip sınıf aralıklarına dayanır. Bu yöntem, her sınıf aralığının her sınıfta yaklaşık olarak aynı sayıda değere sahip olmasını ve aralıklar arasındaki değişimin tutarlı olmasını sağlar.
- Eşit aralık - Alanlar tahmin edilen değer aralığı her alan için eşit olacak biçimde oluşturulur.
- Eşit alan; Alanlar her alandaki veri değeri sayısı eşit olacak biçimde oluşturulur. Örneğin, verilerde küçük değerlerden daha çok sayıda büyük değer varsa, büyük değerler için daha fazla alan oluşturulur.
- El ile - Bu seçenek alanlar için kendi değer aralığınızı tanımlamanıza olanak tanır. Bu değerler, aşağıdaki Sınıf ayırma değerleri parametresine girilir.

## Sınıfların sayısı

Sonuç katmanındaki sınıf sayısını (tahmin edilen değer aralığı) belirtir. Her sınıf, alanların sınırını tanımlar. Bu sınıf değerleri, yukarıdaki Sınıflandırma ölçütü parametresi ile belirlenir.

## Sınıf kırılma değerleri

İstenen sınıf kesme değerlerini aralarında boşluk bırakarak girin. Örneğin, sınıf ayırma değerlerinin 1,5, 3 ve 7 olmasını istiyorsanız, `1,5 3 7` girin. Bu değerler, her sınıfın üst sınırını tanımlayarak sınıf sayısının girilen değer sayısına eşit olmasını sağlar. Tahmin değerleri girilen en yüksek kesme değerinden daha büyük olan yerler için alan oluşturulmaz. En az iki girmelisiniz, en çok 32 değer girebilirsiniz.

## Çıktının kırpılacağı yer

Sonucun çizilmesini istediğiniz alanı belirtmek için çizim yapın ya da katman sağlayın. Örneğin, göl kirliliği ölçümlerinin ara değerlerini hesaplarken, bu parametrede gölün sınırını kullanabilirsiniz, çıktı da yalnızca gölün sınırları içinde çizilir.

## Şu konumlarda tahmin yap

Tahmin değerlerini hesaplamak için çizim yapın veya nokta konumlarını belirten bir katman sağlayın. Bu, belirli ilgi çekici konumlarda tahmin yapmanıza olanak tanır. Örneğin, girdi katmanı kirlilik düzeyi ölçümlerini temsil ediyorsa, bu parametreyi okul veya hastane gibi popülasyonu yüksek risk grubundaki konumlardaki kirlilik düzeylerini tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Ardından bu bilgileri, söz konusu yerlerdeki sağlık kurumlarına öneri olarak iletebilirsiniz.

Veri olarak girilirse, bu araç belirtilen konumlarda çıktı olarak bir tahmin katmanı noktası verir. Çıktı katmanının adı, sonuç katmanı adının sonuna 'Points' (Noktalar) getirilmiş halidir.

## Sonuç katmanı adı

Bu, İçeriğim'de oluşturulacak ve haritaya eklenecek katmanın adıdır. Varsayılan ad, araç adına ve girdi katmanı adına dayanır. Katman zaten mevcutsa, başka bir ad sağlamanız istenir.

Sonuçları kaydet açılır kutusunu kullanarak İçeriğim alanında sonucun kaydedileceği klasör adını belirleyebilirsiniz.