## Synthétiser - A l'intérieur

##

Cet outil recherche les entités (et parties d'entités) qui se trouvent au sein des limites des surfaces dans la première couche en entrée.

- En prenant une couche de limites de bassin versant et une couche de limites d'utilisation du sol, calculez la superficie totale du type d'utilisation du sol pour chaque bassin versant.
- En prenant une couche de parcelles dans un comté et une couche de limites de ville, synthétisez la valeur moyenne des parcelles vacantes au sein de chaque limite de ville.

Si l'option Utiliser l'étendue courante de la carte est sélectionnée, seules les entités de la couche en entrée et de la couche à synthétiser qui sont visibles au sein de l'étendue courante de la carte seront analysées. Si l'option n'est pas sélectionnée, toutes les entités qui se trouvent à la fois dans la couche en entrée et dans la couche à synthétiser seront analysées, même si elles se trouvent en dehors de l'étendue courante de la carte.

## Choisissez une couche surfacique pour synthétiser d'autres entités au sein de ses limites

La couche surfacique qui sera utilisée pour synthétiser des entités comprises au sein de ses limites. Vous pouvez procéder à une synthèse dans une couche de polygones que vous spécifiez ou dans des groupes hexagonaux ou carrés qui sont générés pendant l'exécution de l'outil. Lors de la génération des groupes, pour Carré, le nombre et les unités spécifiés déterminent la hauteur et la longueur du carré. Pour Hexagone, le nombre et les unités spécifiés déterminent la distance entre les côtés parallèles.

L'analyse à l'aide de groupes carrés ou hexagonaux requiert un système de coordonnées projetées. Vous pouvez définir le système de coordonnées de traitement dans Environnements d'analyse. Si votre système de coordonnées de traitement n'est pas défini sur un système de coordonnées projetées, vous êtes invité à le configurer lorsque vous exécutez l'analyse.

En plus de choisir une couche de votre carte, vous pouvez sélectionner Parcourir les couches au bas de la liste déroulante pour parcourir votre contenu et rechercher une couche d'entités ou un jeu de données de partage de fichiers Big Data.

## Choisir la couche à synthétiser

Les entités de cette couche qui se trouvent au sein des limites des entités de la couche en entrée, ou les groupes spécifiés ci-dessus, seront synthétisés.

En plus de choisir une couche de votre carte, vous pouvez sélectionner Parcourir les couches au bas de la liste déroulante pour parcourir votre contenu et rechercher une couche d'entités ou un jeu de données de partage de fichiers Big Data.

## Choisir une distance pour générer les groupes et dans laquelle effectuer l'agrégation

Distance utilisée pour générer des groupes.

La taille du groupe pour les groupes ou une couche surfacique doit être définie.

## Agréger à l'aide des tranches horaires (facultatif)

Si le temps est activé sur la couche ponctuelle en entrée et qu'il est de type instantané, vous pouvez effectuer l'analyse à l'aide des intervalles temporels. Vous pouvez définir trois paramètres lorsque vous utilisez le temps :

- Intervalle temporel
- Fréquence de répétition de l'intervalle
- Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels

Imaginez que vous possédez des données représentant une année et que vous voulez effectuer une analyse à l'aide des intervalles temporels. Pour ce faire, vous définissez Intervalle temporel sur `1 semaine`.

Imaginez que vous possédez des données représentant une année et que vous voulez effectuer une analyse à l'aide de la première semaine du mois. Pour ce faire, vous définissez Intervalle temporel sur `1 semaine`, Fréquence de répétition de l'intervalle sur `1 mois` et Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels sur `1er janvier à 12 h 00`.

## Intervalle temporel dans lequel effectuer l'agrégation

Intervalle de temps utilisé pour générer des intervalles temporels. Un intervalle temporel peut être utilisé seul ou avec les paramètres Fréquence de répétition de l'intervalle ou Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels.

Pour créer des tranches horaires qui ont lieu tous les lundis de 9 h 00 à 10 h 00, définissez Intervalle temporel sur `1 heure`, Fréquence de répétition de l'intervalle sur `1 semaine` et Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels sur `9 h 00 un lundi`.

## Phase dans laquelle effectuer l'agrégation

Intervalle utilisé pour calculer une tranche horaire. Le paramètre Fréquence de répétition de l'intervalle peut être utilisé seul ou avec Intervalle temporel, avec Heure de référence, ou avec à la fois Intervalle temporel et Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels.

Pour créer des tranches horaires qui ont lieu tous les lundis de 9 h 00 à 10 h 00, définissez Intervalle temporel sur `1 heure`, Fréquence de répétition de l'intervalle sur `1 semaine` et Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels sur `9 h 00 un lundi`.

## Heure de référence permettant d'aligner les tranches horaires

La date et l'heure utilisées pour aligner les tranches horaires. Les intervalles temporels commencent à partir de cette heure et progressent vers le passé. Si aucune heure de référence n'est sélectionnée, les intervalles temporels s'alignent sur le 1er janvier 1970.

Pour créer des tranches horaires qui ont lieu tous les lundis de 9 h 00 à 10 h 00, définissez Intervalle temporel sur `1 heure`, Fréquence de répétition de l'intervalle sur `1 semaine` et Heure sur laquelle aligner les intervalles temporels sur `9 h 00 un lundi`.

## Ajouter des statistiques (facultatif)

Vous pouvez calculer des statistiques sur des entités synthétisées. Dans les champs numériques, vous pouvez calculer ce qui suit :

- Total : calcule le nombre de valeurs non Null. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
- Somme : somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
- Moyenne : moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0, 2, Null] est égale à 1.
- Min : valeur minimale d'un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
- Max : valeur maximale d'un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
- Plage : plage d'un champ numérique. Elle est calculée pour correspondre aux valeurs minimales soustraites de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
- Variance : variance d'un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur Null. La variance de [Null, 1,1, 1] est égale à 1.
- Ecart type : écart type d'un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L'écart type de [Null, 1,1, 1] est égale à 1.

Dans les champs de chaîne, vous pouvez calculer ce qui suit :

- Total : le nombre de chaînes différentes de la valeur Null.
- Tout : cette statistique est un échantillon aléatoire d'une valeur de chaîne dans le champ spécifié.

Toutes les statistiques sont calculées sur des valeurs non nulles. La couche obtenue contient un nouveau champ pour chaque statistique calculée. Vous pouvez ajouter des statistiques en choisissant un attribut et une statistique.

Outre ces statistiques, des statistiques proportionnelles seront calculées sur tous les champs numériques :

- Total : total de chaque champ multiplié par la proportion de la couche de synthèse figurant dans les polygones.
- Somme : somme des valeurs pondérées de chaque champ. Lorsque la pondération appliquée correspond à la proportion de la couche de synthèse figurant dans les polygones.
- Moyenne : moyenne pondérée des valeur de chaque champ. Lorsque la pondération appliquée correspond à la proportion de la couche de synthèse figurant dans les polygones.
- Min : minimum des valeurs pondérées de chaque champ. Lorsque la pondération appliquée correspond à la proportion de la couche de synthèse figurant dans les polygones.
- Max : maximum des valeurs pondérées de chaque champ. Lorsque la pondération appliquée correspond à la proportion de la couche de synthèse figurant dans les polygones.
- Plage : différence entre les valeurs pondérées maximum et minimum.

Selon les types d'entités que vous synthétisez, le nombre total de points à proximité, la longueur totale des lignes ou la surface totale seront calculés.

## Référence spatiale (wkid)

Il s'agit d'un paramètre temporaire de la version préliminaire qui permet de définir la référence spatiale de traitement. De nombreux outils Big Data nécessitent l'utilisation d'un système de coordonnées projetées comme référence spatiale pour le traitement. Par défaut, l'outil utilise le système de coordonnées en entrée, mais échoue s'il s'agit d'un système de coordonnées géographiques. Pour définir un système de coordonnées projetées, saisissez le WKID. Par exemple, Web Mercator est saisi sous la forme `3857`.

## Choisir un stockage des données

Les résultats de l'outil GeoAnalytic sont stockés dans une instance ArcGIS Data Store et s'affichent en tant que couche d'entités dans Portal for ArcGIS. Dans la plupart des cas, les résultats doivent être stockés dans le stockage des données spatio-temporelles, ce qui est le paramètre par défaut. Dans certains cas, il peut être judicieux d'enregistrer les résultats dans un stockage des données relationnelles. Voici les raisons pour lesquelles stocker les résultats dans le stockage des données relationnelles :

- Utiliser vos résultats dans une collaboration de portail à portail.
- Activer les fonctionnalités de synchronisation avec vos résultats.

Vous ne devez pas utiliser le stockage des données relationnelles si vous pensez que vos résultats GeoAnalytics vont augmenter et que vous devez tirer part des fonctionnalités du stockage de Big Data spatio-temporelles pour gérer les grands volumes de données.

## Nom de la couche de résultat

Il s’agit du nom de la couche qui sera sur dans votre page My Content (Mon contenu) et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si la couche existe déjà, l'outil échoue.

La zone de liste déroulante Save result in (Enregistrer le résultat dans) vous permet de spécifier le nom d’un dossier dans My content (Mon contenu) où le résultat sera enregistré.