## Sestavit stopy (Reconstruct Tracks)

##

Tento nástroj pracuje s časovou vrstvou bodových nebo polygonových prvků, které představují `okamžik` v čase. Nejprve pomocí identifikátoru určí, které prvky patří do stopy. Na základě času v každém umístění jsou stopy seřazeny za sebe a převedeny na linii nebo polygon představující dráhu pohybu v čase. Volitelně může být pro vstup vytvořena obalová zóna pomocí pole, což vytvoří v každém umístění polygon. Tyto body obalové zóny nebo vstupní polygony jsou poté postupně spojeny, aby vytvořily stopu ve formě polygonu, jehož šířka představuje zájmový atribut. Výsledné stopy mají čas začátku a čas konce, které představují časově první a poslední prvek na dané stopě. Při vytváření stop se vypočítají statistiky vstupních prvků a přiřadí se k výstupní stopě. Nejzákladnější statistikou je počet bodů v oblasti, ale vypočítat lze i jiné statistiky.

Prvky ve vrstvách s informacemi o čase lze reprezentovat jedním ze dvou způsobů:

- Instant – Jediný okamžik v čase
- Interval – Počáteční a koncový čas

Předpokládejme například, že každých 10 minut máte GPS měření hurikánů. Každé GPS měření zaznamenává název a umístění hurikánu, čas záznamu a rychlost větru. Pomocí těchto informací můžete vytvořit stopy pro každý hurikán pomocí názvu pro identifikaci stopy. Také můžete vypočítat statistiky, jako je průměrná, maximální a minimální rychlost větru každého hurikánu a různá měření v každé stopě.

Ve stejném příkladu byste mohli také vytvořit obalovou zónu pro vaše stopy podle rychlosti větru. Tím by byla pro každé měření vytvořena obalová zóna podle pole rychlosti větru v daném umístění a oblasti obalových zón by byly spojeny dohromady. Tím by se vytvořil polygon představující cestu stopy a změny rychlosti větru v průběhu postupu hurikánů.

## Zvolte prvky, ze kterých budou sestaveny stopy

Bodová nebo polygonová vrstva, která bude rekonstruována do stop. Vstupní vrstva musí být vrstva s informacemi o čase s prvky, které představují okamžik v čase. Vrstva musí být v rovinném souřadnicovém systému nebo souřadnicový systém zpracování musí být nastaven na rovinný souřadnicový systém používající Prostředí analýzy, pokud je použita obalová zóna.

Kromě výběru vrstvy z mapy můžete také zvolit položku Procházet vrstvy která se nachází v dolní části rozbalovací nabídky, abyste ve svém obsahu mohli najít vrstvu prvků nebo datovou sadu sdílených souborů velkých dat.

## Zvolit jedno nebo více polí k identifikaci stop

Pole, která představují identifikátor stopy.

Příklad: Pokud byste rekonstruovali stopy hurikánů, mohli byste jako pole stopy použít název hurikánu.

## Zvolte způsob sestavení stop

Způsob spojení stop a aplikace obalové zóny (lze-li aplikovat). Metoda Rovinný může vypočítat výsledky rychleji, ale nezalomí stopy kolem mezinárodní datové hranice ani nebude při vytváření obalové zóny brát ohled na reálný tvar Země. Metoda Geodetický v případě potřeby zalomí stopy kolem datové hranice a aplikuje geodetickou obalovou zónu, aby kompenzovala tvar Země.

## Vytvořit výraz pro uložení vstupních prvků do vyrovnávací paměti (volitelné)

Rovnice použitá pro výpočet šířky obalové zóny kolem vstupních prvků. Tato rovnice bude vytvořena pomocí kalkulátoru obalové zóny. Jsou podporovány základní operace jako sčítání, odečítání, násobení a dělení. Hodnoty jsou vypočítány pomocí souřadnicového systému analýzy. Vrstva musí být v rovinném souřadnicovém systému nebo souřadnicový systém zpracování musí být nastaven na rovinný souřadnicový systém používající Prostředí analýzy, pokud je použita obalová zóna.

Rovnice jako `$feature.rychlost_vetru * 1000` by použila obalovou zónu o hodnotě 1 000, vynásobenou polem rychlost_vetru. V kalkulátoru obalové zóny můžete použít více než jedno pole.

## Vyberte čas pro rozdělení stop (volitelné)

Čas použitý k dělení stop. Pokud mezi sebou mají vstupní body nebo polygony delší dobu, než je časové dělení, budou rozděleny do různých stop.

Jestliže specifikujete časové dělení a dělení vzdálenosti, budou při splnění jedné nebo více podmínek stopy rozděleny.

Představte si, že máte bodové prvky představující lety letadel, kde polem stopy je identifikátor letadla. Toto letadlo může podniknout několik cest a stále být reprezentováno jako jedna stopa. Pokud byste věděli, že mezi lety je hodinová přestávka, mohli byste použít `1 hodinu` pro rozdělení stopy a každý let by byl rozdělen do vlastní stopy.

## Zvolte vzdálenost pro rozdělení stop (volitelné)

Vzdálenost pro dělení stop. Pokud vstupní body nebo polygony mají mezi sebou větší vzdálenost než je dělení vzdálenosti, pak budou rozděleny do různých stop.

Jestliže specifikujete časové dělení a dělení vzdálenosti, budou při splnění jedné nebo více podmínek stopy rozděleny.

## Přidat statistiku (volitelné)

Můžete vypočítat statistiku sumarizovaných prvků. U číselných polí můžete vypočítat následující:

- Počet – Vypočte počet nenulových hodnot. Lze jej použít na číselných polích nebo řetězcích. Počet pro [null, 0, 2] je 2.
- Součet – Součet číselných hodnot v poli. Součet pro [null, null, 3] je 3.
- Průměr – Průměr číselných hodnot. Průměr pro [0, 2, null] je 1.
- Min – Minimální hodnota číselného pole. Minimum pro [0, 2, null] je 0.
- Max – Maximální hodnota číselného pole. Maximum pro [0, 2, null] je 2.
- Rozsah – Rozsah číselného pole. Vypočtou se jako minimální hodnoty odečtené od maximální hodnoty. Rozsah pro [0, null, 1] je 1. Rozsah pro [null, 4] je 0.
- Odchylka – Odchylka číselného pole ve stopě. Odchylka pro [1] je null. Odchylka pro [null, 1,1,1] je 1.
- Standardní odchylka – Standardní odchylka číselného pole. Standardní odchylka pro [1] je null. Standardní odchylka pro [null, 1,1,1] je 1.

U řetězcových polí můžete vypočítat následující:

- Počet – Počet nenulových řetězců.
- Libovolné – Tato statistika je náhodným vzorkem hodnoty řetězce v určeném poli.

Všechny statistiky se počítají pro nenulové hodnoty. Výsledná vrstva bude obsahovat nové pole pro každou vypočítanou statistiku. Lze přidat libovolný počet statistik zvolením atributu a statistiky.

## Výběr ArcGIS Data Store, do kterého budou uloženy výsledky

Výsledky GeoAnalytics jsou ukládány do ArcGIS Data Store a jsou zobrazeny jako vrstva prvků v Portal for ArcGIS. Ve většině případů by výsledky měly být uloženy do časoprostorového datového úložiště a toto je výchozí nastavení. V některých případech je vhodné uložit výsledky do relačního datového úložiště. Důvody k uložení výsledků do relačního datového úložiště:

- Použití výsledků mezi spolupracujícími portály.
- Povolení funkcí synchronizace s výsledky.

Relační datové úložiště byste používat neměli, pokud očekáváte nárůst výsledků GeoAnalytics a potřebujete využít výhod časoprostorového úložiště Big Data ke zpracování velkých objemů dat.

## Název výsledné vrstvy

Toto je název vrstvy, která se vytvoří ve složce Můj obsah a přidá do mapy. Výchozí název se řídí názvem nástroje a názvem vstupní vrstvy. Pokud vrstva již existuje, nástroj selže.

V rozbalovacím seznamu Uložit výsledek do můžete zadat název složky ve složce Můj obsah, do které se má výsledek uložit.