## Crear cuenca visual

##

La herramienta Crear cuenca visual crea áreas en las que un observador puede ver objetos sobre el terreno. Los puntos de observador de entrada pueden representar observadores (como por ejemplo, personas en el suelo o puestos de vigilancia en una torre de control de incendios) u objetos observados (como por ejemplo aerogeneradores, torres de agua, vehículos u otras personas). Las áreas de resultado son las áreas en las que los observadores pueden ver los objetos observados y viceversa: las áreas en las que los objetos observados pueden ver a los observadores.

Tanto los observadores como los objetos observados pueden tener una altura por encima del suelo y estas alturas se utilizan para determinar la visibilidad. Por ejemplo, una cuenca visual calculada para aerogeneradores de 100 metros y personas de 1,80 de altura que están de pie en el suelo será normalmente mayor que una cuenca visual calculada para aerogeneradores de 50 metros y personas de 1,80 de altura.

Ten en cuenta que el cálculo de la cuenca visual considera las obstrucciones, tales como árboles o edificios. Puedes pensar que este cálculo tiene lugar en un solar, sin nada más que el observador y los objetos observados.

La capa de resultado no contiene entidades de área que representen áreas visibles. El campo Frecuencia registra el número de puntos de observador que pueden ver cada área. Por ejemplo, si tienes cinco puntos de entrada, cada uno de los cuales representando un puesto de vigilancia de incendios, el campo Frecuencia contendrá valores comprendidos entre el uno y el cinco; las áreas con un valor de uno solo podrán ser vistas por una torre y las áreas con un valor de cinco podrán ser vistas por todas las torres. La capa de resultado también contiene el campo DEMResolution, que registra la resolución del modelo digital de elevación (DEM) utilizada para crear las cuencas visuales.

Si Usar la extensión del mapa actual se ha activado, solo se analizarán los puntos de observador que estén visibles en la extensión de mapa actual. Si la opción está desactivada, se analizarán todos los puntos de observador de la capa de entrada, aunque estén fuera de la extensión de mapa actual.

## Entidades de puntos que representan las ubicaciones del observador

Entidades de puntos que se van a usar como ubicaciones del observador.

Además de elegir una capa en el mapa, puede seleccionar Elegir capa de análisis de atlas vivo o Elegir capa de análisis, que se encuentra al final de la lista desplegable. Esto abre una galería que contiene un conjunto de capas que resultan útiles para numerosos análisis.

## Altura de las ubicaciones del observador

Es la altura por encima del suelo de las ubicaciones de observador. El valor predeterminado es aproximadamente la altura de una persona.

## Altura de otros objetos sobre el suelo.

Es la altura de estructuras o personas en el suelo, utilizada para establecer la visibilidad. La cuenca visual resultante se compone de las áreas en las que un punto de observador puede ver estos otros objetos. Lo contrario también es cierto; los objetos pueden ver un punto de observador.

- Si tus puntos de observador representan aerogeneradores y deseas determinar en qué lugares puede verlos una persona que esté de pie sobre el suelo, introduce la altura media de una persona (aproximadamente 1,80 metros). El resultado serán las áreas en las que una persona de pie sobre el suelo puede ver los aerogeneradores.
- Si tus puntos de observador representan puestos de vigilancia de incendios y deseas determinar qué torres de vigilancia pueden ver una columna de humo de 6 metros o más de altura, introduce 6 metros para la altura. El resultado serán las áreas en las que una atalaya de vigilancia puede ver un penacho de humo de 6 metros o más de altura.
- Si tus puntos de observador representan miradores en carreteras y senderos y deseas determinar en qué lugares pueden verse aerogeneradores de 120 metros o más de altura, introduce 120 metros para la altura. El resultado serán las áreas en las que una persona de pie puede ver, desde un mirador, un aerogenerador de 120 metros o más de altura.
- Si tus puntos de observador representan miradores y deseas determinar la superficie que pueden ver las personas que estén de pie en el mirador, introduce cero. El resultado serán las áreas que pueden verse desde el mirador.

## Distancia de visualización máxima

Es una distancia de corte en la que se detiene el cálculo de áreas visibles. Más allá de esta distancia, no se sabe si los puntos de observador y los otros objetos pueden verse mutuamente. Los valores elevados podrían aumentar el tiempo de cálculo. El valor máximo permitido es de 31 millas (50 kilómetros).

## Nombre de capa de resultados

Este es el nombre de la capa que se creará en Mi contenido y se agregará al mapa. El nombre predeterminado se basa en el nombre de la herramienta y el nombre de la capa de entrada. Si la capa ya existe, se le pedirá que indique otro nombre.

En el cuadro desplegable Guardar el resultado en, puedes especificar el nombre de una carpeta de Mi contenido en la que se guardará el resultado.